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	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	资格审查
	投标人资格要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4项规定

	注：开标结束后，由采购人或采购代理机构对投标人的资格进行审查。

	2
	符合性
评审
	投标报价
	符合第二章“投标人须知”第3.2.2项规定

	
	
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	交货及安装调试期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	交货地点
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.5项规定

	
	
	付款方式
	符合第二章“投标人须知”第1.3.6项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	签字盖章
	符合招标文件要求

	
	
	其他实质性要求
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求

	条款号
	条款内容
	编列内容

	3
	分值构成
(总分100分)
	投标报价：30分
技术标部分：60分
商务标部分：10分

	
	条款号
	评审因素
	评审标准

	3.1
	投标
报价  
（30分）
	（1）评标基准价：综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价。
（2）投标人报价等于评标基准价的其价格分为满分30分。
其他投标人的投标报价得分按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准值／有效投标人的投标报价)×30；
注：1.投标人的报价超出招标控制价的，按无效标处理。
2.评标基准值为所有投标人的最低有效投标报价，最低有效投标报价得满分30分。
3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当在电子交易系统中要求该供应商在合理的时间内作出说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
4.本项目专门面向中小企业采购，不再执行中小企业相关价格评审优惠的扶持政策。
5.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发 〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商应按要求对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。
当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
6.对于非专门面向中小企业的采购项目，既有本国产品也有非本国产品参与竞争，且提供本国产品的供应商同时为小微企业的，应按照《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》规定，对该供应商的产品同时给予支持本国产品和小微企业产品的价格评审优惠。相关价格评审扣除优惠，均应该在供应商原始报价基础上计算，用扣除后的价格参与评审。
7.根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对中标价格没有任何影响。

	3.2
	技术标
部分
（60分）
	技术参数
（30分）
	根据各投标人所投产品技术性能以及对招标文件各项基本要求（招标需求具体要求）的逐项响应等方面情况由评委进行评议打分，投标人所投产品完全满足招标文件技术要求的，得30分。
技术参数中带“▲”的有一项不满足的扣2分，技术参数中不带“▲”的每有一项不满足扣1分，扣完为止。

	
	
	供货方案及安装调试方案（6分）
	1、配送方案完整，有详细的供货总体实施计划，供货保障措施全面到位，供货流程高效有序快捷、体系完善、科学规范、衔接顺畅、高效快捷，全过程风险可控，具备完善的施工组织架构、人员配置等，服务工期及质量保障有力，有完善的应急方案，完全能够满足招标项目的需要，得 6 分；
2、配送方案内容较完整，但是专项细化措施偏少，配送供货流程基本规范，但基本是常规措施，对过程中可能出现的风险应对工作不够详细，具备相应服务质量标准，配备有相关项目实施及安装人员，但内容笼统不够深入，整体满足项目配送要求，得 4 分；
3、配送方案内容简略、框架简单，没有结合本项目工期、现场、规模进行细化，配送流程计划简单，没有详细计划措施，服务质量标准不完善、配备有相关项目实施及安装人员，方案无原则性错误，但整体粗糙、深度不足，落地性一般，得 2 分；
4、未提供的不得分。

	
	
	质量保证与控制措施
（6分）
	[bookmark: _GoBack]1、针对本项目 7 所农村寄宿制学校多点供货安装编制完整专项质量管控方案，覆盖设备进场检验、安装工艺管控、成品防护、质量缺陷闭环整改、分点位验收、技术档案归集移交全部关键内容，措施具体，针对性强，贴合本项目实际，可落地执行的得6分；2、包含主要质量管控环节，但部分关键内容存在缺失，仅能够基本满足本项目实施需要的得4分；3、质量管控方案内容简单笼统，管控措施关键管控环节缺失较多。未提供质量保证与控制措施方案的得2分；4、未提供者不得分。

	
	
	应急处理预案 
（6分）
	1、应急处理预案体系完整、分类全面、贴合本项目、流程闭环、可直接落地执行，覆盖断货、配送延误、质量突发、运输事故等各类场景，建立完善的应急组织架构，各类专项应急预案齐全，具备玩啥的应急物资、应急车辆、备用货源等，应急响应速度快，分析处置清晰，预案针对性强，完全结合本项目实际场景，得 6 分；
2、应急处理预案整体完整、结构规范、满足项目需求，措施成熟可行，覆盖主要突发场景，处置流程条理清楚，配套响应与保障措施完备，可应对项目常规突发情况，但缺少本项目定制化细化内容得 4 分；
3、应急处理预案内容简略、架构粗浅，覆盖场景有限，处置流程表述笼统，相关保障举措欠缺，仅具备简易应急框架，整体方案单薄，落地性一般，得 2分；
4、未提供者不得分。

	
	
	安全保护措施（6分）
	1、根据投标供应商提供的项目实施安全保护措施进行综合评定，对接触食品的用具必须符合国家标准；断电动火规范、不锈钢边角防护、运输固定缓冲、设备防水防尘保护等内容比较全面，考虑周全，措施到位，完全能够满足采购项目的需要的，得6分；
2、对接触食品的用具必须符合国家标准，具备基础安全措施，但是缺少部分细节，断电动火规范、不锈钢边角防护、运输固定缓冲、设备防水防尘保护等内容不全，但是规范整体合规无重大漏洞，措施基本到位，基本满足采购项目要求的得4分；
3、对接触食品的用具必须符合国家标准，安全内容描述粗略，科学、合理性较差，考虑不周，措施不到位，虽然能够基本满足采购项目的需要，但还有很多地方需要进一步完善的，得2分；
4、未提供者不得分。

	、
	
	培训方案（6分）
	1、食堂操作人员实操培训、设备日常维保教学、故障快速排查、备品备件储备、年度巡检计划完整，方案科学合理、考虑周全、条理清晰，完全能够满足本招标项目的培训需求，得 6分；
2、食堂操作人员实操培训、设备日常维保教学、故障快速排查、备品备件储备、年度巡检计划齐全，但是比较笼统，方案具有一定科学性、条理一般，有少量缺陷，但是可以满足本招标项目的基本培训需求，仅个别细节需进一步完善提升，得4 分；；
3、食堂操作人员实操培训、设备日常维保教学、故障快速排查、备品备件储备、年度巡检计划内容不完整，方案科学性、合理性不足，考虑不够周全、条理不够清晰，虽能初步满足项目基础培训需求，但存在较多需完善优化的地方，得 2 分；
4、未提供者不得分。 

	3.3
	商务标部分（10分）
	质保期内外售后服务
（6分）
	1.质保期内售后服务（3分） 
（1）综合考虑各方面需求，投标人提供的质保期内售后服务方案内容完整、考虑全面周到，多样，故障报修2 小时内电话响应，县域内4 小时工程师抵达现场，得 3分； 
（2）综合考虑各方面需求，投标人提供的质保期内售后服务方案内容较为完整、考虑基本全面，2 小时电话响应，县域内 48 小时内安排工程师到场维修，得 2 分； 
（3）投标人提供的质保期内售后服务方案内容不完整、考虑不全面，仅工作日电话指导，到场维修无明确时限，得 1 分； 
（4）不提供，不得分。 
2.质保期外售后服务（3分） 
（1）综合考虑各方面需求，投标人提供的质保期外售后服务方案内容完整、过保设备报修同样执行 2 小时响应、4 小时县域到场标准，备品备件配备完善，得3分； 
（2）综合考虑各方面需求，投标人提供的质保期外售后服务方案内容较为完整、有基础备件储备，但设备停产之后不再保障配件供应、过保报修 2 小时响应，维修人员 48 小时内到场，得2分； 
（3）投标人提供的质保期外售后服务方案内容不完整，响应不及时，过保故障无到场时限承诺，仅电话远程指导，备品备件配备不完善，得 1 分。 
（4）不提供，不得分

	
	
	业绩
（4分）
	根据投标单位提供的2023年1月1日以来(以合同签订时间为准)所投类似业绩，每提供1份类似业绩得2分，最多得4分；
注：须提供合同复印件予以证明并加盖单位公章，未按要求提供的不得分。

	
	
	注：上述证明材料均需提供原件扫描件附于投标文件中。




[bookmark: _Toc13708]第四章  采购需求及技术要求
一、采购技术参数要求：
	序号
	名称
	规格参数要求
	单位
	数量

	1
	蒸箱
	1.所投产品内胆采用优质不锈钢制作，外胆采用耐腐蚀不锈钢板，箱体为高密度、高压整体发泡；
2.所投产品功率：380V/12KW/h，采用304不锈钢电热管，防止干烧；双开门
3.▲所投产品核心部件：浮球采用不锈钢材质制作，须依据GB4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》检测要求对砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍的化学成分进行检测，均符合检测结果标准。提供相关检测报告；
4.▲所投产品不锈钢板材依据GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》，感官要求，砷（As），镉（Cd），铅（Pb），锑（Sb），铬（Cr），锰（Mn），镍（Ni）项目均合格；提供相关质量检测报告（具有CMA标识）；
5.▲所投产品托盘通过检测砷、镉、铅、锑、铬、锰、镍等微量元素，所有检测项目合格，符合GB4806.9-2023《食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品》检测要求。提供相关质量检测报告；
6.▲所投产品电热管依据GB 4806.9-2023《食品安全国家标准　食品接触用金属材料及制品》，感官要求，砷（As），镉（Cd），铅（Pb），锑（Sb），铬（Cr），锰（Mn），镍（Ni）项目均合格；提供产品质量检测报告复印件（具有CMA标识）；
	台
	23

	2
	烟罩
	尺寸5000*1500*450 采用优质不锈钢板材 板材厚度1.0mm，烟罩带LED灯 包含700*500集烟室 配套500*500烟管及辅料16㎡/套
	套
	18

	3
	燃气灶
	1、机体采用不锈钢整体拉伸台面，其中台面为厚度1.2mm，其余围板、侧板、前背板等不锈钢部位为201#不锈钢，厚度1.0mm。炉骨架采用40mm*40mm*2mm镀锌方管焊接，并采用防锈、喷漆处理；锅口径1.2米
2、配备独立燃烧系统，独立阀体，带熄火保护及调风阀；
3、风机采用通用中压离心式CZR50型风机，采用全铜芯电机，单风机额定功率≥250W，风压≥1.2kPA，电压AC220V/50Hz；
4、配置脉冲电子自动点火系统一键启动、带离子感应式熄火保护系统；
5、炉通脚50mm无缝不锈钢方管，配可调炉身高度的重力脚（0-15mm高度范围可调）；
6、配摇摆水龙头，带锅具。
7、▲产品需提供中国质量认证中心认证的产品环保认证证书，提供相关证明文件。
8、▲产品需具有中国节能认证证书。
9、▲产品需通过国家CCC认证，具有国家强制性认证证书相关证书，提供对应证书检测报告，以及对应证书官网查询截图。
	台
	12

	4
	电锅
	1、功率：30KW/380V,直径1200反边锅，使用1.2mm厚优质不锈钢板制作。锅口径1.2米
2、热风对流风道设计、散热快、电子器件与风道完全隔离，避免油烟侵蚀电路。
3、全密封铝壳散热数字集成机芯，电路板全密封绝缘胶，多级防护，真正防油、防水、防虫、防尘。
4、采用PPS聚稀齿状Z级编织铜线线盘，磁场分布均匀、发热损耗小、不偏火、不易烧线盘。
5、采用智能显示器，能够显示实时功率、线盘实时温度。  
6.▲所投产品需具有全国工业生产许可证。提供证明文件；
	台
	12

	5
	和面机
	全不锈钢机身，50kg/次  优质绞龙，功率2.2kw 尺寸≥1010*590*1040
	台
	7

	6
	馒头机
	1.▲提供产品不锈钢粘辊须满足盐雾试验检测符合GB/T10125-2021、GB/T6461-2002标准，检验面无锈蚀现象，保护等级10级，提供检测报告及防腐蚀等级认证证书;
2.▲提供产品依据GB/T229-2020《金属材料夏比摆锤冲击试验方法》对不锈钢进行夏比摆锤冲击试验，满足冲击能量测试≥4个点位，试样缺口对称面与两砧座中间平面间的距离应不大于0.5mm的相关检测报告
3.▲提供产品耐久性试验：电机作为核心主件，提供设备专用电动机符合GB/T 12350-2022《小功率电动机的安全要求》的耐久性试验，电动机结构设计应合理,确保在正常使用中不发生有损害电动机的电气或机械事故，绝缘不得损坏，连接件不得由于受热、振动等原因而松动的相关检测报告。
4.▲提供产品需符合国家食品安全标准要求，提供满足执行标准为GB4806.9-2023的食品接触材料安全相关检验报告(带CMA)及证书。
5.▲提供产品符合国家认证标准GB4806.9-2023的食品接触安全认证证书；
	台
	7

	7
	抽烟机（油烟净化器）
	1.适配电压：220V；功率≥600W；风量（m³/h）：≥16000；除油烟率达≥95%；自动调压电源；
2.外壳采用Q235B优质碳素结构钢，板厚≥1.0mm；表面采用高温烘漆工艺，涂层为底漆与面漆体系；
3.净化器内部主体采用铝合金板，铝板厚度≥0.8mm，低压区铝片间隙≤8.5mm；
4.绝缘子主体采用采用聚四氟乙烯（PTFE）材质，并非木板或塑料绝缘体，安全系数高，隔离电流，有助于防止消除防止电弧，耐高温高压，便于清洗；
5.机体内部联接处的密封条能把电离合收集组与内部结构隔离开以防止组件周围环境污染；
6.设备配备显示屏面板，每个工作组都独立含有：工作指示灯、电源指示灯、设备状态等，可提醒用户清洗电场，用户还可以根据数字显示来判断设备运行状态；
7.高压电源与电场主体采用不锈钢顶针方式连接。
8.▲所投产品须依据HJ/T 62-2001、HJ38-2017、HJ57-2017、HJ640-2012标准，额定风量下检测油烟净化效率≥95%、排放浓度≤0.085mg/m³、非甲烷总烃≤0.14mg/m³、颗粒物≤0.13mg/m³、二氧化硫≤1.4mg/m³。投标时须同时提供CMA和CNAS检测报告；
9.▲所投产品的高压电场绝缘支撑部件（绝缘柱/绝缘子）须依据 HG/T 3210-2002 标准进行检测，耐酸性≥96%、耐碱性≥99%。
10.▲所投产品须依据QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验（NSS）法》进行中性盐雾试验（NSS），金属镀层及化学处理层的保护评级不低于10级（最高级）；同时须依据GB/T 2423.65-2024《环境试验 第2部分：试验方法 试验：盐雾/温度/湿度/太阳辐射综合》进行盐雾/温度/湿度综合试验，试验阶段Z3条件下（盐雾浓度100±30mg/m²、温度35±2℃、相对湿度85±3%），持续试验时间不少于120小时，试验后样品外观应无剥落、无功能异常。投标时须同时提供CMA和CNAS检测报告；
	台
	18

	8
	电饼铛
	1.电饼铛采用304食品级不锈钢板制作，设备厚度≥1.2mm。
2.电饼铛铝制锅面，双温双控，工作温度：120~250度，设有超温保护装置，自动切断电源；
3.电饼铛采用智能控制器，微电脑控温0-300℃，电压/功率：380V/5KW；电饼铛底部装配防滑调节脚，可上下调节高度；
4.▲电饼铛与食品接触板材部分均采用食品级材质，符合国家标准GB/T20975.5-2020、GB4806.9-2023，GB31604.49-2023标准，投标时提供食品接触产品安全认证证书及检测报告； 
	台
	26

	9
	冰箱
	1.所投产品外箱采用耐腐蚀不锈钢板材制作，冷柜内胆一次拉伸成型，内沉式圆角内胆设计，防止凝露水化霜溢出的效果，整体高密度发泡，尺寸1200*725*1970；
2.所投产品配置高效节能压缩机，全钢全铜加粗蒸发器，全铜蒸发器，具有防腐，制冷方式：直冷，制冷快速，双温双控；
3.所投产品微电脑数字显示温控系统，液晶数字清晰显示温度，精确控温，温度范围：冷藏温度范围－2℃～8℃，冷冻温度范围－6℃～－15℃，制冷剂：R134a；
4.所投产品柜内层架采用浸塑层网，层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间；自动回归磁吸门，加长型搁条，加强型万向式脚轮可自由推移；
5.▲所投产品电器安全要求须符合国家标准GB/T17625.1-2022、GB/T4706.1-2024、 GB4343.1-2024 、GB/T4706.13-2024 标准，检验合格，提供产品相关认证证书,检测报告及证书网页截图；
	台
	14

	10
	冰柜
	1.所投产品外箱采用耐腐蚀不锈钢板材制作，冷柜内胆一次拉伸成型，内沉式圆角内胆设计，防止凝露水化霜溢出的效果，整体高密度发泡；规格：≥350L
2.所投产品配置高效节能压缩机，全钢全铜加粗蒸发器，全铜蒸发器，具有防腐，制冷方式：直冷，制冷快速，双温双控；
3.所投产品微电脑数字显示温控系统，液晶数字清晰显示温度，精确控温，温度范围：冷藏温度范围1℃～－5℃，制冷剂：R134a；
4.所投产品柜内层架采用浸塑层网，层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间；自动回归磁吸门，加长型搁条，加强型万向式脚轮可自由推移；
5.▲所投产品电器安全要求须符合国家标准GB17625.1-2022，GB4343.1-2024检验合格，提供产品相关认证证书,检测报告及证书网页截图；
	台
	7

	11
	留样柜
	1.所投产品外箱采用耐腐蚀不锈钢板材制作，冷柜内胆一次拉伸成型，内沉式圆角内胆设计，防止凝露水化霜溢出的效果，整体高密度发泡，尺寸1200*725*1970；
2.所投产品配置高效节能压缩机，全钢全铜加粗蒸发器，全铜蒸发器，具有防腐，制冷方式：直冷，制冷快速，双温双控；
3.所投产品微电脑数字显示温控系统，液晶数字清晰显示温度，精确控温，温度范围：冷藏温度范围1℃～－5℃，制冷剂：R134a；
4.所投产品柜内层架采用浸塑层网，层架高度可自由调校及整体拉出，弹性规划冷藏空间；自动回归磁吸门，加长型搁条，加强型万向式脚轮可自由推移；
5.▲所投产品电器安全要求须符合国家标准GB/T17625.1-2022、GB/T4706.1-2024、 GB4343.1-2024 、GB/T4706.13-2024 标准，检验合格，提供产品相关认证证书,检测报告及证书网页截图；
	台
	7

	12
	土豆脱皮机
	1.所投产品通过离心旋转，磨擦脱皮技术，配合高压喷淋水管冲洗从而去除薯仔类食物表皮及污垢；
2.所投产品适用于根茎类蔬菜，清洗去皮，功率：220V/1.5KW，产量：≥200kg/h；
3.所投产品局部采用铸铝件，外部底座采用耐腐蚀不锈钢材质；
4.所投产品配有电源提示灯、材质为不锈钢，适用于蔬菜的脱皮与洗净；
	台
	7

	13
	切菜机
	电压功率：2*1.1kw+ 0.55kw
生产能力：850kg/h
切菜规格：1-45mm或片、丝、方块
机重：多功能变频型
	台
	7

	14
	切肉机
	1.不锈钢蛟龙刀片切片刀组可拆卸，接料更方便；
2.带肉盆，方便物料投放，干净卫生好清理。
3.单电机省电高效  功率：≥2kw  三用型
	台
	7

	15
	多功能压面机
	尺寸：≥620*690*980 全不锈钢机身  功率≥2.2KW 具有防夹手护栏。
	台
	7

	16
	食品级不锈钢盆
	直径70cm 优质不锈钢厚度1.2mm
	台
	77

	17
	食品级不锈钢盆
	直径60cm 优质不锈钢厚度1.2mm
	台
	52

	18
	食品级不锈钢盆
	 直径50cm 优质不锈钢厚度1.2mm
	台
	52

	19
	食品级不锈钢盆
	 直径40cm 优质不锈钢厚度1.2mm
	台
	68

	20
	餐车
	1.选用优质不锈钢板材，板厚为1.0mm，尺寸：950*500*1000；
2.支撑脚底部装配有静音万向轮；满焊焊接
	台
	14

	21
	操作台
	1.选用38mm方管厚1.0mm，耐腐蚀不锈钢无缝钢管，板材采用1.0mm厚，尺寸：1800*800*800；
2.支撑脚底部装配有≥38mm全钢不锈钢调节脚；满焊焊接
	台
	41

	22
	售饭台
	1.1.选用优质不锈钢板材，板厚为1.0mm，尺寸：1500*700*800；
2.四角带可调节不锈钢地脚，带温控器及定时器；                                                          
3.▲配备4个配套份数盒，份数盒材质为食品级，材质要求盐雾测试及耐腐蚀性和对应不锈钢材质检测，符合GB/T10125-2021  |  GB/T6461-2002  GB/T32080-2015，提供相关检测报告；
	台
	59

	23
	消毒柜
	1.所投产品采用耐腐蚀不锈钢板制作，整体高压发泡；尺寸：1300*600*1980
2.所投产品为热风消毒，设有双重超温保护功能；
3.所投产品消毒时间：≥60分钟，消毒柜电源：220V，消毒柜功率：≥4.4KW；
4.▲所投产品不锈钢板材须依据GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》，感官要求，砷（As），镉（Cd），铅（Pb），锑（Sb），铬（Cr），锰（Mn），镍（Ni）项目均合格；提供产品质量检测报告（具有CMA标识）；
5.▲所投产品消毒筐须依据GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》，感官要求，砷（As），镉（Cd），铅（Pb），锑（Sb），铬（Cr），锰（Mn），镍（Ni）项目均合格；提供产品质量检测报告（具有CMA标识）；
6.▲所投产品电热管须依据GB 4806.9-2023《食品安全国家标准食品接触用金属材料及制品》，感官要求，砷（As），镉（Cd），铅（Pb），锑（Sb），铬（Cr），锰（Mn），镍（Ni）项目均合格；提供产品质量检测报告（具有CMA标识）；
7.▲所投产品已在全国消毒产品网上备案信息服务平台备案，可提供消毒产品卫生安全评价报告。
	台
	32

	24
	多层货物架
	1.选用38mm方管厚1.0mm耐腐蚀不锈钢无缝钢管，板材采用1.0mm厚，尺寸1500*500*1500；
2.支撑脚底部装配有≥38mm全钢不锈钢调节脚；满焊焊接
	台
	67

	25
	刀架
	1.选用38mm方管厚1.0mm耐腐蚀不锈钢无缝钢管，板材采用1.0mm厚，尺寸：1500*800*800；
2.支撑脚底部装配有≥38mm全钢不锈钢调节脚；满焊焊接
	台
	26

	26
	案板架
	1.选用38mm方管厚1.0mm耐腐蚀不锈钢无缝钢管，板材采用1.0mm厚，尺寸：1800*800*800；
2.支撑脚底部装配有≥38mm全钢不锈钢调节脚；满焊焊接
	台
	22

	27
	灭蝇灯
	1.所投产品工作方式：粘捕式；额定功率≥0.08KW；覆盖面积≥30m²；额定电压：220V-50HZ；
2.▲所投产品须提供在后厨高温潮湿环境中，符合GB/T2423.16-2022国家标准达到1级，检测黑曲扣碗式、绿色木霉、绳状青霉未长霉，检验合格，提供满足以上数据的检测报告；
3.▲所投产品须提供在高低温-20~60℃环境中测试，产品结构正常、运行正常，符合GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008标准，检验合格，保证设备在后厨高温和低温环境中运行正常，提供满足以上数据检测报告；                                                                                   
	台
	167

	28
	紫外线消毒灯
	尺寸：630*50*500 灯管长度60cm 可调节灯杆
	台
	148

	29
	汤桶
	优质不锈钢1.2mm厚 直径500mm*500mm
	台
	38

	30
	单水池
	1.星盆水池采用不锈钢板制作，台面厚度1.0mm，台面下洼，防溢水；
2.星盆水池盆斗底部冲压斜筋，防止盆斗底部积水，配不锈钢可提式滤筐，并配耐高温下水软管；
3.星盆水池拼接处全部满焊且边角四周压死边，无毛刺，防止割手；
4.星盆水池支撑选用Ф38mm厚度1.0mm不锈钢无缝钢管，横撑选用Ф25mm厚度1.0mm不锈钢无缝钢管；
	台
	29

	31
	三连水池
	1.星盆水池采用不锈钢板制作，台面厚度1.0mm，台面下洼，防溢水；尺寸1800mm*700mm*800mm
2.星盆水池盆斗底部冲压斜筋，防止盆斗底部积水，配不锈钢可提式滤筐，并配耐高温下水软管；
3.星盆水池拼接处全部满焊且边角四周压死边，无毛刺，防止割手；
4.星盆水池支撑选用Ф38mm厚度1.0mm不锈钢无缝钢管，横撑选用Ф25mm厚度1.0mm不锈钢无缝钢管；
	台
	24

	32
	净菜筐
	型号： 580*430*290
	个
	70

	33
	防蝇罩
	优质双层不锈钢骨架 不锈钢网 直径≥80cm 
	个
	145

	34
	洗菜筐
	尺寸： 580*430*290 白色加厚
	个
	70

	35
	刀具
	2号片刀
	把
	66

	36
	挡鼠板
	要求：优质不锈钢板材 宽度≥80cm 双层带不锈钢提手 （根据现场情况定做）
	套
	53

	37
	单层地架
	1.选用38mm方管厚1.2mm耐腐蚀不锈钢无缝钢管，尺寸1200*600*300；
2.支撑脚底部装配有≥38mm全钢不锈钢调节脚；满焊焊接
	台
	48

	38
	手推车
	1.选用优质不锈钢板厚1.0mm，尺寸1200*600*950；
2.支撑脚底部装配有静音万向轮；满焊焊接
	台
	14

	39
	脚踏垃圾桶
	80L
	个
	58

	40
	色标菜板
	500*700*30
	个
	54

	41
	档案柜
	1.选用2.7mm厚喷涂钢板，尺寸850*390*1800；
	台
	21

	42
	储物柜
	1.选用2.7mm厚喷涂钢板，尺寸850*390*1800；
	台
	16

	43
	更衣柜
	1.更衣柜采用耐腐蚀不锈钢板制作，尺寸：900*420*1800
2.更衣碗柜门板双侧门把手，门板两侧装有防撞垫，减少门板与柜体碰导致的形变；
3.更衣柜门缝大小高度均匀，门板采用上滑道推拉，滑轮采用钢包塑，保证滑轮强度的情况下达到静音效果；
4.更衣碗柜拼接处全部满焊且边角四周压死边，无毛刺，防止割手；
	台
	15

	44
	鞋架
	木质，尺寸700*260*580
	台
	15

	45
	单人水池
	1.星盆水池采用耐腐蚀不锈钢板制作，台面厚度1.0mm，台面下洼，防溢水；尺寸600*600*800
2.星盆水池盆斗底部冲压斜筋，防止盆斗底部积水，配不锈钢可提式滤筐，并配耐高温下水软管；
3.星盆水池配不锈钢焊接水龙头，星盆拼接处全部满焊且边角四周压死边，无毛刺，防止割手；
4.星盆水池柜式前面做开门，把手处全部免死边不割手，底部装配称重脚，可上下调整高度；
	台
	23

	46
	风幕机
	L:1200
	台
	46

	47
	排风机
	1.适配电机电压：380V、功率≥4kW：30345-24654；转速≤985r/min；全压（Pa）：665-896。
2.外壳采用镀锌钢板（双面镀锌）双面烘漆工艺，板厚≥1.0mm；柱料采用彩色涂层钢板，厚度≥1.0mm；
3.风柜框架立柱端部采用铝合金包角厚度≥30mm；包角与立柱之间采用铆接或自攻螺钉固定，包角表面做防腐处理，保护立柱端头，防止划伤，减少抖动。
4.风轮:采用优质钢板满焊制作而成的叶片，叶片厚度≥30mm；耐腐蚀性好，通过倾斜设计，与拉伸成型的前盘一起形成了合理的流道，压力比提高30%-40%，可达800-1200Pa。
5.主轴：采用45#钢免维护轴承，经调质处理（硬度HB 217~255），粗糙度Ra≤0.8μm，采用P4级及以上高精度主轴轴承，同轴度≤0.02mm。双层结构设计，内外层之间采用 [过盈配合/键连接/焊接] 固定。
6.风柜壳体及内部降噪结构：内部装有A级不燃岩棉与阻燃型聚氨酯海绵，达到安全且隔音功效；
7.电机底座：采用升降式可调节结构，高度可调，锁紧可靠，保证电机与风机同轴度要求。；                                                                        
8.风柜底板采用整张钢板一体折弯成型，底板无焊接拼缝，有效防止漏油、渗漏及积垢。
▲9.所投产品符合GB 19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》要求，机组效率不低于该标准中1级能效对应的效率值。提供相关证明文件；
▲10.所投产品符合GB/T 28416-2012《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》规定的试验方法，在盐雾、湿热及低浓度混合气体（SO₂、NO₂）复合循环环境下，累计试验时间不低于168h后，样品表面应无可见腐蚀、生锈，保护评级不低于10级。提供相关证明文件；                                    
▲11.所投产品符合 GB/T 10125-2021，GB/T 6461-2002标准，符合《金属厨房用品防腐蚀性能认证实施规则》要求，防腐蚀性能评级不低于10级，提供相关证明文件。 
	台
	18

	48
	应急灯
	尺寸：190*40*130 应急时间90min  防护等级IP30
	台
	178

	49
	学生餐具
	优质304不锈钢  包括快餐盘  14cm碗  不锈钢筷子 勺子 4件套
	套
	4000

	50
	学生餐桌
	基本参数：1200*1500*750：
1.桌面：≥1150*580，采用优质不锈钢板材，厚度1.0mm；内衬≥1.8cm，高强度永不腐蚀高密度板；
2.主框架采用5cm*5cm优质钢管，管壁厚度1.0mm；聚乙烯座凳，直径30cm；
3.▲投标产品提供符合GB 31604.49-2023、GB/T 10125-2021相关标椎的检测报告。
4.▲餐椅面采用聚丙烯pp材质，提供符合GB 31604.49-2023 要求的相关检验报告；
	套
	1000

	51
	调料箱
	PP材质 尺寸：460*320*260
	个
	140

	52
	洗地机
	全自动驾驶清洗，具有洗擦吸三合一功能，即洗即干能清洗≥3600㎡/h的速度，24V强劲电机，驱动电机500W，刷盘电机550W，吸水电机500W，充电工作时间＞4H  高密度耐磨大刷盘，双加大水箱， 污水箱＞85L 清水箱＞70L采用智能集成操控台一键启停，1400*1000*1070，洗地刷压力大于40kg 工作宽度＞550mm。具有洗擦吸三合一功能，能高速擦洗，一次充电能用4小时以上，配备防滑站台等人性化设计
	台
	7

	53
	吹地机
	知名品牌，功率：900W  电压：220V/4A  电线：7米 产品转速： 高中低三档  使用方式：手动，尺寸：410*420*500  带拉杆轮子
	台
	14

	54
	干手器
	电压：220V 功率：1800W  材料：ABS树脂，防水等级：IPX4 
	台
	27

	55
	收纳箱
	PP材质 尺寸：460*320*260
	个
	140

	56
	防蝇罩
	优质不锈钢1.0mm 直径大于50cm
	个
	140

	57
	灭火器
	符合国家要求标准 规格：8kg 
	个
	70

	58
	灭火毯
	符合国家要求标准  尺寸≥1000*1000
	个
	14

	59
	电热桶三相电
	采用优质不锈钢板材，直径55cm
	台
	9

	60
	留样盒
	优质304不锈钢材质，尺寸：105mm*105mm*40mm   容量150g
	个
	280

	61
	学生饮水机
	优质5级净水过滤，尺寸≥1100*450*1500 触摸开关3开水1温水
	台 
	14


二、技术要求：
2.1采购货物中的技术部分是满足招标设备的基本要求，如有与某项产品或参数描述相同，并非特指，仅为招标货物功能、性能、质量、档次、水平的参照。
2.2投标人应按照货物需求及规格要求所列的具体参数标准提供全新产品且符合中华人民共和国家质量标准及相关行业标准要求。

