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第一章 招标公告
【平公资采2026618号】叶县先进制造业开发区管理委员会叶县先进制造业开发区化工园区封闭化管理项目-公开招标公告
项目概况

叶县先进制造业开发区管理委员会叶县先进制造业开发区化工园区封闭化管理项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）电子交易系统获取招标文件，并于2026年07月30日08时40分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：叶财招标-2026-29

 2.项目名称：叶县先进制造业开发区管理委员会叶县先进制造业开发区化工园区封闭化管理项目

3.采购方式：公开招标
4.预算金额：6335630元

最高限价：6335630元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026618号-1
	叶县先进制造业开发区管理委员会叶县先进制造业开发区化工园区封闭化管理项目
	6335630
	6335630


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容:本项目为叶县先进制造业开发区化工园区封闭化管理项目，采购内容包括卡口系统、卡口中心端基础部分、危化运输车辆全流程管理系统、视频监控系统、智能预警信息发布系统、有毒有害易燃易爆在线监测平台及供电及信号传输部分等（含设备供货、安装调试、验收、质保售后等全部内容）。
5.2.资金来源：财政资金，已落实。

5.3.招标范围：采购清单范围内采购人发包的全部内容。

5.4.质量要求：合格，符合国家、地方及行业相关标准。
5.5标段划分：共分一个标段

5.6交货及安装期：合同签订后，接甲方通知后90日历天内供货、安装、调试完毕。 
5.7质保期：2年；

合同履行期限：同交货及安装期。

本项目是否接受联合体投标：否 

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：否
二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。投标人为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准依据工信部联企业[2011]300号文件规定。
3、本项目的特定资格要求：

3.1为贯彻落实《关于促进政府采购公平竞争优化营商环境的通知》（财库〔2019〕38号）和《关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号），降低投标人参与政府采购活动的制度性交易成本，持续优化政府采购营商环境。在本次招标活动中，投标人只需提供投标人信用承诺函（格式详见招标文件），不再需要提供以下证明材料：

（1）具有良好的商业信誉的证明材料；

（2）符合国家相关规定的财务状况报告；

（3）具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。
投标人在投标时，需按照规定提交相关承诺函（格式见采购文件）。同时，采购人有权在签订合同前要求中标投标人提供相关证明材料以核实中标投标人承诺事项的真实性。

3.2、具有独立承担民事责任的能力的法人或其他组织(如是分支机构，则须提供具备独立法人资格的上级机构唯一授权证明)，持有有效的营业执照（也可提供电子营业执照截图）；

3.3 投标人未被列入“中国执行信息公开网”网站的“失信被执行人”、“信用中国”网站“重大税收违法失信主体”、“ 中国政府采购网” 网站的“政府采购严重违法失信行为名单”，时间自公告发布之后。若有不良记录投标无效，执行财库[2016]125号文。
3.4单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目投标。（提供承诺书格式自拟）。

3.5本项目不接受联合体投标，本项目采用资格后审。

注：（1）如投标人为新成立企业，可提供注册后的相关证明材料。（2）投标人须保证投标期间提供的所有资料真实有效，并愿意承担因提供虚假资料引起的一切不良后果（提供加盖公章的承诺书）。

三、获取招标文件：

1.时间：2026年07月06日00时00分至2026年07月29 日23时59分（北京时间）

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）电子交易系统

3.方式：投标人需通过平顶山市公共资源交易中心网下载所投项目的招标文件。潜在投标人需凭CA数字证书通过《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“投标人登录”入口进入交易系统进行下载文件。具体操作请查看以下链接： 

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/
办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/
4.售价：0元 

四、投标截止时间及地点：

1.时间：2026年07月30日08时40分（北京时间）

2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》电子交易系统

五、开标时间及地点:

1.时间：2026年07月30日08时40分（北京时间）
2.地点：《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》电子交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限:

本次招标公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《平顶山市叶县政府采购网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.中心全面实行在线“不见面”开标，投标人需要在投标截止时间前在平顶山市公共资源交易中心交易系统中将加密电子投标文件加密上传，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。逾期上传的投标文件，采购人不予受理。

2. 投标人或其他利害关系人如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

3.监督部门：叶县财政局
联系电话：0375-2316208

4.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”，可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：叶县先进制造业开发区管理委员会

地址: 河南省平顶山市叶县新文化路东段先进制造业开发区

联系人：董先生

联系方式：0375-6118726

2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南省筑铭工程管理有限公司

地址：平顶山市中兴路锐步商务中心

联系人：刘女士

联系方式：19233755579

3.项目联系方式

联系人：刘女士

联系方式：19233755579
全流程电子化交易注意事项

电子化交易项目投标文件是投标人通过中心投标文件制作系统制作，并经过盖章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

根据河南省财政厅豫财购【2019】4号《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》文，本项目不再缴纳投标保证金。

（二）电子化投标文件的盖章

1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行盖章，未进行盖章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件盖章时，以签盖法定代表人盖章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过盖章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2、电子化投标文件解密异常的处理

如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人盖章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

第二章 投标人须知
     投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	        编
列
内
容

	1
	采购人
	名称：叶县先进制造业开发区管理委员会

地址: 河南省平顶山市叶县新文化路东段先进制造业开发区

联系人：董先生

联系方式：0375-6118726

	2
	采购代理机构
	名称：河南省筑铭工程管理有限公司

地址：平顶山市中兴路锐步商务中心

联系人：刘女士

联系方式：19233755579

	3
	项目名称
	叶县先进制造业开发区管理委员会叶县先进制造业开发区化工园区封闭化管理项目

	4
	资金来源及落实情况
	财政资金，已落实。

	5
	采购内容
	 本项目为叶县先进制造业开发区化工园区封闭化管理项目，采购内容包括卡口系统、卡口中心端基础部分、危化运输车辆全流程管理系统、视频监控系统、智能预警信息发布系统、有毒有害易燃易爆在线监测平台及供电及信号传输部分等（含设备供货、安装调试、验收、质保售后等全部内容）。

	6
	采购方式
	公开招标


(货物       (服务      (工程

	

	8
	招标范围
	采购清单范围内采购人发包的全部内容。

	9
	交货及安装期
	合同签订后，接甲方通知后90日历天内供货、安装、调试完毕。 

	10
	项目地点
	项目位于叶县先进制造业开发区内采购人指定地点

	11
	质量要求
	合格，符合国家、地方及行业相关标准。

	12
	质保期
	2年

	13
	申请人资格要求
	同招标公告“二、申请人资格要求”

	14
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受

	15
	踏勘现场及答疑
	 eq \o\ac(□,√)不组织

□组织

	16
	投标预备会
	 eq \o\ac(□,√)不召开

□召开

	17
	技术偏离
	 eq \o\ac(□)不允许负偏差

☑允许

	18
	构成招标文件的其他材料
	与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等

	19.1
	投标人要求澄清文件的截止时间
	投标截止日10日前

	19.2
	招标人澄清的时间
	投标截止时间15 天前，在电子交易系统中发出

	20
	投标截止时间
	2026年07月30日08时40分（北京时间）

注：全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	21
	投标文件电子版
	加密版投标文件1份（.file格式），并按规定进行上传。

	22
	投标有效期
	60日历天（从投标截止之日算起）

	23
	投标保证金
	不收取

	
	履约保证金
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	招标文件费用
	不收取
	

	24
	签字或盖章要求
	投标文件应按招标文件要求加盖单位公章、签字、盖章。

本文件中需要法定代表人（负责人）出具的签字、授权等，可以由分公司（支公司）负责人出具。

	25
	递交投标文件地点
	全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统

	26
	开标时间和地点
	开标时间：2026年07月30日08时40分（北京时间）；

开标地点：全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）电子交易系统

	27
	开标流程
	电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用 CA 证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用 CA 证书对投标文件进行再次解密。

	28
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由招标人代表及相关技术、经济专家5人及以上单数组成，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。
评标专家确定方式:由招标人从相关评标专家库中随机抽取。上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

	29
	是否授权评标委会确定中标人
	否，由评标委员会按投标人最后得分高低推荐前1-3名为中标候选人。

	30
	接收质疑函的方式和联系方式
	1、质疑提出：

（1）投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的,可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，向采购人、采购代理机构提出质疑。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2、接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址：

同采购公告采购人和采购代理机构联系人信息。

3、质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。

质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。
对投标人提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。
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	招标控制价
	招标控制价：6335630元 
说 明：投标人的投标报价不得超过以上公布的招标控制价（最高限价），超过的按废标处理。
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	采购代理服务费
	参考《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文的收费标准一次性支付给招标代理机构。金额为：100万*1.7%+（500万-100万）*1.2%+（中标价-500万）*0.8%。
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	付款方式
	合同签订后支付30%作为预付款，现场具备安装条件后支付至40%，所有设备全部设备到场并验收合格后支付至60%，设备安装调试完毕后支付至80%，竣工验收合格后支付至95%。2年后无质量问题后支付剩余5%。
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	政采领域优化营商环境相关政策

	一、落实本国产品政策

执行《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》及《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）。

投标人须在投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》，未按要求提交或声明不实，不予享受价格扣除，弄虚作假按无效投标处理。

	二、采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，通过发电子邮件方式告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、公开招标、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对投标人未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

	三、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

	四、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。（见附件）

	五、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。
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	采购标的所属行业：工业（制造业）。
划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为依据。（见附件）
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	★专家特别注意

“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标投标人）

《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标投标人，按照评价时间节点按时完成评价工作。

时间节点在评审结束后的五个工作日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！

1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后五个工作日内对评审专家进行评价。

2.采购人、评审专家、投标人应当在评审工作结束后五个工作日内对代理机构进行评价。

3.采购人应当在合同履约完成后对中标投标人进行评价。
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	投标人特别注意
	开标前需在“河南省政府采购网”完成投标人注册，以备中标后合同公示能够提取到投标人相关信息。
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	投标(响应)文件无效
	依据《河南省财政厅关于防范投标人串通投标促进政府采购公平竞争的通知》豫财购﹝2021﹞6号文件，参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

(一)不同投标人的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

(二)不同投标人的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传;

(三)不同投标人的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印;

(四)不同投标人的投标(响应)文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的;

(五)不同投标人的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致;

(六)不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的;

(七)不同投标人投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手;

(八)其它涉嫌串通的情形。
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	核心产品
	本项目核心产品： 详见采购清单
本项目采用综合评分法，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
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	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策
	招标人、采购代理机构在编制采购文件制定评审规则时，采用综合评分法的项目，对技术和价格给予一定幅度的加分：一是在价格项中，可以对绿色产品给予价格总分值3%-5%幅度不等的加分；二是在技术中，可以对绿色产品给予技术总分值3%-5%幅度不等的加分。采用最低评标价法，最低成交价的采购项目，对绿色产品可以在评审时对其投标价格给予2%-5%不等的价格扣除。一个产品，既属于优先采购的节能产品，又列入环境标志产品清单中，在评审规则中可以设置重复加分，也可以只算其中一个。这个权力有招标人掌握，应在采购文件中注明。上述政策应当在评审办法中注明确定值。


一、总则
1、适用范围


本招标文件仅适用于本次招标中所叙述的叶县先进制造业开发区管理委员会叶县先进制造业开发区化工园区封闭化管理项目范围内的设备、材料采购、安装、维修、调试、验收、交付使用等其它伴随服务的招标。

2、定义

2.1采购人：指“叶县先进制造业开发区管理委员会”。

2.2采购代理机构：受采购人委托组织招标活动，在招标过程中负有相应责任的社会中介组织，本项目代理机构指“河南省筑铭工程管理有限公司 ”。

2.3 合格的投标人：符合招标公告中“投标人资格条件要求”并下载招标文件的潜在投标人。

2.4 中标人：接到并接受中标通知，最终被授予合同的投标人。

2.5投标文件：指投标人根据招标文件要求所提交的所有投标文件。

2.6 货物：指除了所有物品、设备、装置和包括附件、备品备件、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。
3、投标费用

无论投标过程中的作法和结果如何，投标人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用，包括中标服务费，采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述费用。

4、保密

  参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密并单独书面承 诺，对采购人提供的资料，未经采购人许可不得向第三方泄露，违者应对此造成的后果承担法律责任。

5、招标实质性要求和条件

■5.1投标设备（产品）应符合国家或行业技术规范标准，质量要求合格。若因中标人原因造成质量达不到投标时所报的质量要求，中标人应无条件承担由此造成的一切损失及赔偿费用。

■5.2投标报价

投标人投标总价即为中标合同价。包括设备（产品）购置、各种税费、储运、保险、安装、调试、验收、保修、培训费以及伴随的其它服务费和相关知识权及所需缴纳的任何费用等。投标人应结合企业自身实力，慎重报价。
■5.3投标人保证采购人在使用该设备或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

备注 ：以上标注“■”的条款，投标人在投标文件中应逐条全文承诺，承诺条件必须优于或等于招标文件要求，投标人若没有作出相应承诺，评标委员会成员视其内容对采购人的影响程度评判，实质上未响应采购人要求的可被拒绝。

6、投标人资格要求

6.1投标人资格要求：见投标人须知前附表。

6.2合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被法院、检察院及有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

6.3投标人不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

二、招标文件内容

1、招标文件的构成

招标文件用于阐明政府采购所需货物及服务、招标、投标程序和合同主要条款。招标文件由以下主要内容组成：

1.1招标公告

1.2投标人须知

1.3评分办法

1.4采购清单及技术要求
1.5合同主要条款

1.6投标文件格式

 2、招标文件的澄清

投标人对招标文件如有需要澄清的疑问，应在电子交易系统中提出，要求采购人对招标文件予以澄清。招标文件的澄清在投标截止时间15日之前以澄清公示形式给所有下载招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源为使投标人有充分的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可适当延长投标截止日期。
3、招标文件的修改和补充

3.1在投标截止日期15日前的任何时候，无论出于任何原因，采购人均可对招标文件进行修改和补充。

3.2招标文件的修改和补充将在电子交易系统中公示，并取代招标文件原有部分，构成招标文件的一部分，对所有投标人具有约束力。
三、投标文件编制
1、投标要求

投标人应仔细阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术要求，按招标文件规定的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性。如果投标文件没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标文件没有对招标文件在质量标准、投标有效期、采购内容、付款方式等做出实质性响应，其投标将会废标，其风险应由投标人承担。

2、投标文件的语言及计量单位

2.1投标文件以及投标人所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

2.2 除在招标文件的技术文件中另有规定外，计量单位均使用中华人民共和国法定计量单位。

3、投标文件的组成：

投标人应按招标文件中提供的投标文件格式编制填写。

4、投标报价

4.1投标人应参照招标文件提供的投标报价表格式及技术要求中提供的设备清单，填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，以单价为准，并以单项修订总价，评标以修订后的价格为准，投标人必须无条件接受以其所报单价为基准的价格调整。

4.2 投标人填写的投标总价包含下列费用：

投标人投标总价即为中标合同价。包括设备（产品）购置、各种税费、储运、保险、安装、调试、验收、保修、培训费以及伴随的其它服务费和相关知识权及所需缴纳的任何费用等。投标人应结合企业自身实力，慎重报价。
所有招标文件中列出的或隐含的为完成合同所需的一切责任和义务的费用都应包括在内，不再有报价以外的任何附加费用。未列入和没有单独说明的费用，视为已包括在相关项目的价格中。

4.3 投标人根据上述规定所作分项报价的目的只是为了评标时对投标文件进行比较的方便，但并不限制采购人订立合同的权力。

4.4投标报价应完全包括招标文件规定的货物和服务范围，不得任意分割或合并。

4.5 投标人对所有货物只允许有一个报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

4.6投标人不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。

4.7投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本，投标人应承诺在投标中所提供的所有证件、业绩、荣誉等材料不存在伪造、弄虚作假，如发现提供虚假材料，愿无条件接受采购单位及相关部门的任何惩罚。

5、计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

6、投标人资格的证明文件

6.1依据招标文件规定的格式提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

7、证明投标设备及服务符合招标文件技术要求的文件

7.1投标人应提交证明其拟供设备和服务符合招标文件规定的技术投标文件，作为投标文件的一部分。

7.2在主要设备技术指标中应说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等。

7.3证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并应提供：

7.3.1货物主要技术指标和性能的详细描述；

7.3.2投标人应对招标文件技术要求应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

8、投标有效期

8.1 投标文件应自投标规定的开标日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的将被为非响应投标而予以拒绝。

8.2 在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应在电子交易系统中提交，投标人可以拒绝这种要求，同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标。

四、投标文件递交

投标人应于投标截止时间前将投标文件电子版提交到平顶山市公共资源电子化交易系统，逾期送达的不予受理。开标时，由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密。（全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》）
五、开标、评标

1、开 标


1.1 采购代理机构在“投标人须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织开标。
2、评 标

2.1 评标工作由评标委员会（下称评委会）主持，对所有投标人的有效投标文件进行评审，并依据评分由高到低的顺序依次推荐3名中标候选人。

2.2 评标委员会由采购人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。

注：上述规定为一组评标专家委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家委员会完成评审，但一个标段只能由一组评标专家委员会评审。
3、投标文件的澄清

3.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评委会有权向投标人质疑，请投标人澄清其投标内容。投标人有责任按照采购代理机构通知的时间、地点、方式由投标人或其授权代表进行答疑和澄清。

3.2 重要澄清的答复在交易系统中回复。

3.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分，并取代投标文件中被澄清的部分。

3.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

4、评标因素

投标人所提交的投标文件应包含招标文件中要求必须提交的材料，并按照招标文件中提供的格式完整地填写资格证明文件及各项表格内容。

5、评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6、评标方法

6.1 评标委员会按照“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。“评标办法”中没有规定的的方法、评审因素、标准，不作为评标依据。

6.2 采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

7、投标人资格与响应性的审查

7.1投标人资格审查：

7.1.1开标结束后，采购人或采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，投标人资格审查内容按照招标文件第二章《投标人须知前附表》“投标人资格要求”，参照投标人递交的相应资料，审查投标人的资格是否符合要求。
7.1.2未提供资料或提供的资料不符合要求者，将视为投标资格不符合要求。

7.1.3符合要求的投标人及其所递交的投标文件将进入下一步投标文件的评审，对于资格审查未通过的投标人，其投标文件将不再进入下一步的评审环节。

7.2 投标文件的响应性审查：

7.2.1商务评定

由评标委员会对每个投标人的投标文件响应招标文件要求或商务指标响应进行审查核对评审打分。

投标人存在下列情况之一的，投标无效处理：

（1）投标文件签字、盖章不符合招标文件要求；

（2）不具备招标文件规定的资格要求的；

（3）投标报价超过招标文件规定最高限价的；

（4）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

7.2.2技术评定

由评标委员会对每个投标人的投标文件技术部分的响应和指标进行审核和分析；对投标文件中文字说明和技术指标响应进行评审打分。

投标人必须对招标文件技术要求逐条应答，并标明与招标文件条文的偏差和例外，不能使用模糊性词语（例如：“满足使用”、“高于要求”等）反映偏差情况。对招标文件有具体规格、参数的指标，投标人必须提供其所投货物的具体数值。

7.2.3价格评定

  评标委员会对有效投标人的投标报价进行复核，看其是否有计算上的错误，算术错误将按以下方法更正：

若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。若投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。

评标委员会将根据评标办法对各有效投标人投标文件进行独立打分，并在“综合得分表”中填写各投标人具体得分，计分取至小数点后二位，计分过程中小数点后三位四舍五入。

投标人得分以所有评委评出的投标人得分的算术平均值为投标人最终得分。

9、保密及其它注意事项

9.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行。

9.2评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

9.3在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行影响评标结果的活动。否则其投标可能被拒绝。

9.4为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

9.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

9.6 采购人和采购代理机构不退还投标文件。

六、授予合同

1、合同授予标准

1.1除规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的综合评分最高的投标人。

1.2在合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与投标人协商签订补充合同，原则上所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
1.3更改采购货物数量的权力

采购人在授予合同时有权在招标规定的范围内，对“采购清单及技术要求”中的设备和服务的数量予以增加或减少，但不得对货物、单价或其它的条款和条件做任何改变。

2、公示期及投诉质疑

2.1 评标结束后，评标结果将在指定网站上进行公示。

2.2 投标人若对评标结果有疑问，有权按照规定的程序在公示期内进行投诉和质疑，但须对投诉和质疑内容的真实性承担责任，逾期将不再受理。

3、接受和拒绝任何或所有投标的权利

 如出现重大变故，招标任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权力，采购人及代理机构为此不承担任何费用。

4、中标通知书

4.1 在投标有效期满之前，采购人、采购代理机构将以书面形式通知投标人被确定中标；

4.2 中标人在接到采购代理机构通知后应在5个工作日内到约定的地方领取中标通知书；

4.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

5、签订合同

5.1采购人应当自中标通知书发出之日后30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。投标人应提供能通过采购人组织的验收的承诺。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。合同签订后在政府采购监督管理部门完成合同备案及公告工作。

5.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，按照《政府采购法》第七十七条第一款规定，处以采购金额千分之十以下的罚款，列入不良行为记录，三年内禁止参加宝丰县政府采购活动。给采购人造成的损失应予以赔偿。采购人可以按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定：中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同，采购人按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交投标人，也可以重新组织开展政府采购活动。

5.3 如中标人不按约定谈签合同，采购代理机构和采购人将报请监督管理部门取消其中标决定。采购代理机构和采购人可在监督管理部门同意后在候选中标单位中重新选定中标单位或重新招标。

5.4发出中标（成交）通知书后，成交投标人拒绝签订政府采购合同的，按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条规定：中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交投标人，也可以重新组织开展政府采购活动。投标人承诺所提供货物与招标文件所列参数一致，否则不予接受，未承诺按无效标处理。

七、重新招标和不再招标

7.1重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，供应商少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

7.2不再招标

重新招标后供应商仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

8、纪律和监督

8.1对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

8.2对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

8.3评标委员会成员不得有以下行为

（一）确定参与评标至评标结束前私自接触供应商；

（二）接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

（三）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（四）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（五）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（六）评标委员会成员收受他人的财物或者其他好处；

（七）使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

（八）泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

（九）记录、复制或者带走任何评标资料；

（十）其他不遵守评标纪律的行为。

评标委员会成员有前款第一至七项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

8.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.5回避要求

在政府采购活动中，采购人员、评标委员会及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（一）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

（二）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

（三）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

（四）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（五）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购

人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

8.6疑问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

9、需要补充的其他内容

9.1采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

9.2其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

9.3本招标文件解释权归采购人。

9.4需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

十、知识产权

10.1投标人应保证采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

10.2 投标应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

第三章  评分办法

（一）评标原则

1．按照“公平、公正”的原则对待所有投标人。

2．按照招标文件的相关规定进行资格审查、评标、定标。

（二）资格审查

开标结束后，依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。合格投标人不足3家的，不得进入评标。

投标人务必注意：

以下资料应在投标文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序。

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式性审查
	投标人名称
	投标人名称、法定代表人名称与营业执照一致

	
	
	投标文件电子签章
	符合招标文件要求

	
	
	投标文件格式
	符合招标文件要求

	2.1.2


	资格审查


	投标人资格要求
	符合“第二章 投标人须知前附表”规定第13项

	
	
	其他资格要求
	符合招标文件要求

	
	
	参照财政部87号令—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

	2.1.3
	响应性性审查
	投标内容
	符合“第二章 投标人须知前附表”规定第5项

	
	
	投标范围
	符合“第二章 投标人须知前附表”规定第8项

	
	
	质量要求
	符合“第二章 投标人须知前附表”规定第11项

	
	
	质保期
	符合“第二章 投标人须知前附表”规定第12项

	
	
	投标报价
	投标报价未高于采购人最高限价

	
	
	投标有效期
	符合“第二章 投标人须知前附表”规定第22项

	
	
	交货及安装期
	符合“第二章 投标人须知前附表”规定第9项

	
	
	项目地点
	符合“第二章 投标人须知前附表”规定第10项

	
	
	其他实质性要求
	符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求

	
	
	其他响应性性要求
	符合招标文件要求


（三）详细评审  综合评分法     满分100分
	价格部分（共计30分）

	评标指标
	评议内容
	分值

	2.2.1投标报价（30分）

	报价评分标准

（30分）
	1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且报价最低的有效报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=(评标基准价／投标报价)×30

说明：1、投标报价超过最高限价按无效投标处理。

2、根据政府采购相关政策，给予小型、微型企业产品价格20%的扣除，用扣除后的价格计算评标基准价和参与评标。参与评标的小型（微型）企业投标报价=小型（微型）企业投标报价×（1-20%）；

残疾人福利性单位、监狱企业均视同小型、微型企业。

注：①投标单位若为小型或微型企业，须提供中小企业声明函（格式见招标文件附件），并对其真实性负责；

②投标单位若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见招标文件附件），并对其真实性负责；

③投标单位若为监狱企业，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

④投标单位为小型或微型企业的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业的，不重复享受政策。

3、本项目执行政府采购本国产品政策，采用价格扣除方式落实；用扣除后的价格计算评标基准价和参与评标。

注：①政府采购活动中同时存在本国产品与非本国产品竞争的，对符合标准的本国产品报价给予20%价格扣除；

符合本国产品企业投标报价=符合本国产品企业投标报价×（1-20%）
②项目含多种产品的，投标人符合本国产品标准的产品成本占比≥80%，对总报价给予20%价格扣除；未达80%不享受优惠。

4、符合本国产品标准的产品的价格扣除与小微企业价格扣除可叠加适用，在原始报价基础上分别计算。

按照评标办法和标准产生的评标价仅限于评标的比较，不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

5、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序 : (一)投标(响应)报价低于全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值 50%的，即投标(响应)报价<全部通过符合性审查投标人投标(响应)报价平均值×50% ; (二)投标(响应)报价低于通过符合性审查且报价次低投标人投标(响应)报价 50%的，即投标(响应)报价<通过符合性审查且报价次低投标人投标(响应)报价×50% ; (三)投标(响应)报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45% ; (四)其他评审委员会认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的情形。评审委员会应当要求出现异常低价情况的投标人在规定期限内进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未作出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评审委员会取得一致意见后，可拒绝该报价。
	30分

	2.2.3

(2)
	技术部分
（55分）
	技术指标对招标文件技术规格要求的响应程度（30分）
	1.投标人的货物技术规格、参数完全响应招标文件要求，甚至更为优越，完全满足采购人使用要求，得30分；

2.产品技术参数中有一项不满足或低于招标要求的，扣2分，超过5项不满足或低于招标要求的，得分为0。

注：最终用户有权对投标人所投产品的各项功能及技术指标进行测试，如发现提供虚假材料谋取中标，投标人将承担相应的法律责任。

	
	
	供货方案（5分）
	1.投标人供货方案内容全面、安排科学、工作细致、逻辑清晰、可操性强、有保障措施；包括供货实施方案、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等优的得5分；

2.投标人供货方案内容不全、工作计划清晰、安排不太科学、针对性可操作性一般、措施保障不太具体；包括供货方案实施、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等内容良的得4分；

3.投标人供货方案内容不全、合理性针对性不强、保障措施不具体；包括供货方案实施、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等内容一般的得3分；

4.投标人供货方案内容较差、合理性针对性较差、保障措施较差；包括供货方案实施、供货期、供货保障措施、运输、设备安装调试、人员安排等内容较差的得2分；

5.缺项得0分。

	
	
	质量保障措施（5分）
	针对项目采购货物质量制定保证措施，至少包括：质量管控、保证措施、质量标准、检查方法等。

1、提供完善、详尽、合理、逻辑清晰、可行性程度高的得5分；

2、方案比较合理可行、逻辑比较清晰、可行性程度较高得4分；

3、方案一般、但基本合理、、可行性程度一般的得3分；

4、方案简单、不够合理、逻辑混乱、可行性程度较低的得2分；

5、缺项得0分。

	
	
	突发事件的应急预案（5分）
	对突发性事件时的应急预案及相应措施等内容横向对比打分。

1.内容详实、完善、可操作性强的，得 5分；

2.内容较详实，较完善，可操作性一般的，得 4 分；

3.内容编写不够详细但合理，具备可行性的，得 3 分；

4.内容表述不详实、不全面，可操作性低的，得 2分。

5.缺项得0分。

	
	
	技术支持及培训方案（5分）
	对技术支持方案和培训方案（包括但不限于支持体系完整性、 响应时效与承诺、服务团队、培训目标与内容设计）是否符合本项目的实际情况进行横向对比打分。

1.内容详实、完善、可操作性强的，得5分；

2.内容较详实，较完善，可操作性一般的，得 4 分；

3.内容编写不够详细但合理，具备可行性的，得 3 分；

4.内容表述不详实、不全面，可操作性低的，得 2分；

5.缺项得0分。

	
	
	人员配备方案（0-5）
	根据投标文件提供的项目组织架构、岗位配置、专业人员配备、人员资质、专业匹配度、人员稳定性、岗位职责分工、服务保障能力综合评审等方面做出符合要求的实质性服务承诺。

服务承诺应全面符合项目实际情况，确保依法依规。

1.承诺满足招标文件要求，项目组织架构清晰、层级完善，岗位分工明确、权责清晰，保证措施完善，合理得5分；

2.承诺满足招标文件要求，项目组织架构比较清晰、保证措施比较合理得4分；

3.承诺基本满足招标文件要求，保证措施基本合理，有基本具体的违约责任承诺，得3分；

4.有承诺但不够完善，保证措施一般得2分；

5.缺项得0分。

	2.2.3（3）
	综合部分（15分）
	售后服务方案（6分）
	依据本项目售后服务体系完整性、质保承诺、故障响应时效、维修保障、备品备件、技术培训、质保期及质保后服务能力、运维保障方案等进行横向对比打分。

1.能够结合使用特征，针对本项目提供对服务开展前期、服务过程中及后续服务回访的服务承诺，提出全面详细的售后方案，针对性强，可行性高，响应时间客观且及时，得6分；

2.能够基本结合使用特征，提出较为全面的售后方案，有一定针对性，可行性较高，响应时间基本客观合理，得 5分；

3.能够结合部分使用特征，提出有一定针对性的售后方案，具备可行性，响应时间基本客观合理，得 4分；

4.能基本结合使用特征但方案有遗漏，可行性较差，响应时间较长，得3分；

5.缺项得0分。

	
	
	合理化建议（5分）
	投标人根据本项目特点提出的合理化建议，承诺在本项目实施过程中，为了项目质量、进度的需要，负责完善、优化方案等进行打分。

1.合理化建议全面、有针对性、合理可行性强的，得5分；

2.合理化建议比较全面、合理可行性较强的，得4分；

3.合理化建议较全面、针对性、合理可行性一般的，得3分；

4.有合理化建议但不够全面，可行性较差得2分；

5.缺项得0分。

	
	
	落实绿色产品优先采购政策（2分）
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策（强制采购节能产品除外）（2分）

1.所采购的货物在政府采购节能产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品的证明材料或政府网站查询截图的每有1项得1分，如没有不得分。

2. 所采购的货物在政府采购环境标志产品实施品目清单范围内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的证明材料或政府网站查询截图的每有1项得1分，如没有不得分。

	
	
	业绩（2分）
	投标人自2023年1月1日以来类似项目业绩（时间以合同签订日期为准），每提供一份得1分，最多得2分（业绩证明材料须包含中标（成交）通知书、合同）。


1、评审办法

1.1本次评审采用综合评分法。评标委员会将各个评委的打分情况进行汇总签字，按照投标人得分由高到低进行排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。评标委员会向采购人推荐排列前3名的为中标候选人，除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会将向采购人提交评标报告。

1.2采购人应当接受评标委员会推荐的中标候选人，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。中标人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以按照评标委员会推荐的投标人排列依次确定中标人，也可以重新招标。若推荐的中标候选人均放弃中标资格，或者经考察（若有）全部不合格的，应重新招标。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

（3）被责令停业的； 

（4）被暂停或取消投标资格的； 

（5）财产被接管或冻结的；

（6）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出总得分，保留两位小数，第三位四舍五入。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1　评标委员会依据本章第 2.2 条评分标准进行评分，按评标办法前附表的约定计算投标人最终得分，根据最终得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人，并标明推荐顺序。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。评标报告应当由评标委员会全体成员签字。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

第四章 采购清单及技术要求

	采购清单

	序号
	设备名称
	功能参数描述
	单位
	数量

	一、卡口系统

	1.1 关键控制区
	
	

	1
	道闸
	1、大功率无簧机芯，直流无刷电机，2~6s无极调速，4米直杆；
2、支持左右换向，应支持 30s内完成机芯左右换向；
3、四段数码管显示，便于调试及维护；
4、支持断电手动抬杆开闸；
5、支持双闸对开，开关闸时间准确同步；
6、支持连续过车时闸杆常开功能；
7、支持上电自检关闸功能
8、支持无线遥控、台控、手动、开关量、RS485信号控制等开闸方式；
9、运行次数不低于250万次
10、具有优先开闸功能，落杆过程中,按遥控器开按钮,应能优先开闸；
11、采用学习码遥控器，应能通过遥控器对道闸进行开启、关闭、暂停，人工遥控操作，遥控距离应不低于30m；
12、工作电压：AC 220V ±10%，防护等级：≥IP54；
	台
	6

	2
	车牌识别摄像机（核心产品）
	1、集成抓拍、显示、语音播报、补光功能，有效节省施工布线成本；
2、协议对接:支持Onvif、GB/T28181、GA/T1400、HTTP、MQTT；
3、内置工业级品质300万像素相机模组，视频图片分辨率2304*1296，镜头焦距：6mm定焦镜头；
4、双网口设计，支持手拉手串联，1路RS485，开关量2路输出，2路输入；
▲5、相机内置智能算法，支持车牌识别、车型识别、车标识别、车款识别、车身颜色、车牌颜色识别；（提供加盖制造商公章的检测报告）
6、支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式，捕获抓拍率高；
7、LED红黄绿三色显示，支持两列四字自定义显示内容；
8、支持万能语音播报，可自定义播报过车、收费等提示；
9、内置不低于6颗大功率暖光灯珠，补光均匀，满足不同场景补光需求；
10、防护等级：≥IP54；
	台
	6

	3
	防砸雷达
	1、采用79Ghz技术，DSP+ARM双核心架构，精确识别区分人、车，避免砸车、砸人、不落杆等现象
2、支持RS485通信和蓝牙通信
3、自动保存探测区域等配置，断电重启恢复最新配置参数
	台
	6

	4
	一体化机箱(集成）
	集成机箱，显示屏显示欢迎词、车牌、时间、收费金额、车位已满、有效期等信息。
	台
	6

	5
	前端识别主机
	配置不低于：Intel i5处理器，标配16G内存、固态硬盘：存储容量500G；显示器； Windows 10操作系统
	台
	1

	6
	远程控制信号采集终端
	对道闸进行数据的集成和控制，统一管理到封闭管理平台
	台
	6

	7
	卡口语音敏捷管理控制站
	卡口配套设施，与远程控制信号采集终端连接；防护等级：IP66;话筒：10欧姆，动态抗噪音;外壳：增强型玻璃钢聚酯（防腐、阻燃）;手柄电缆：PVC可延伸;输出功率：≥20W;
	台
	1

	8
	扬声器
	防护等级:IP66；功率≥20W；阻抗:8欧姆；
	台
	2

	9
	卡口语音敏捷管理状态监测伺服器
	状态监测功能
面板指示灯监视工作状态及帮助故障分析；
完善的安全机制 ；
数据交换采用存储-转发方式；
工作温度：-40℃~75℃
	台
	1

	10
	立杆
	配套定制卡口敏捷应急杆，高度：3米；材质：碳钢镀锌管；环境温度：-50～85℃，悬挂卡口语音敏捷管理控制站、状态监测伺服器、扬声器
	台
	1

	11
	卡口语音敏捷管理监测软件
	卡口语音敏捷管理监测模块，可侦检状态（定制开发）
	授权
	1

	12
	卡口语音敏捷管理监测模块
	对各模块进行监测
	项
	1

	13
	卡口敏捷管理接口开发
	对各功能提供接口开发
	授权
	1

	14
	出入口摆闸
	1、摆式速通门，采用直流无刷电机，运行平稳、可靠；
2、设备通道宽度支持650mm~1400mm定制；
3、机箱材质：机箱1.0mm机盖1.2mm厚304拉丝不锈钢，门翼材质亚克力或不锈钢；
4、红外检测对数：6对红外光幕，10CM尾随检测；
5、消防联动：支持断电门翼自动解锁；
6、防夹检测：支持红外防夹、电流防夹；
7、报警事件支持误闯/尾随/反向通行事件；
8、机体机械部分具有故障自检功能，有异常时可报警提示，方便用户维护及使用；
9、设备应具备记忆功能，对于连续授权的开门信号，应能在授权人数均通行后关门（超时时间内）；
10、支持声光报警提示功能；
11、支持通过管理软件实现远程开门、应急开门、应急关门、恢复门常态等功能；支持通过遥控器实现远程开门、远程关门、常开、常闭等功能
12、支持双向计数功能，可统计进向人数、出向人数、通行总数
	台
	4

	15
	人行通道控制终端
	1、支持一对多、多对一对码，配置方式可选
2、遥控距离:≥30米（无遮挡）
	台
	2

	16
	人脸识别终端
	1、智能识别终端具备7寸触摸屏，屏幕比例10:16,可在人机界面进行操作，嵌入式Linux操作系统；
2、支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率为1080×1920；
3、设备应支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门；
4、智能识别终端应支持单个人员导入最多底库照片不少于6张；
5、智能识别终端具备低照度功能，支持在环境光为0.001lux下正常检测并识别人脸；
6、智能识别终端的人脸识别平均响应时间应不超过120ms；
7、智能识别终端的识别率不低于99.8%，误识率不高于0.001%；
8、支持防拆、门开超时、认证超次等报警功能，支持接入消防信号，实现火灾报警联动开门；
9、支持身高1.1m~2.2m人员的智能识别及0.3~2.9m的识别距离控制；
10、内置4G EMMC前端存储，卡号库容不低于2W，本机记录容量不低于10W，人脸库容2W；
11、考虑到数据安全及可靠性，智能识别终端应支持通过https协议进行数据传输；
12、配置遮阳罩，金属支架底座；
	台
	4

	17
	人脸识别终端配套对接
	与园区的预约管理等功能进行联动；
	项
	4

	18
	园区安全容量控制
	通过双因子控制(2FA)法来对化工园区进行安全容量的控制。
	套
	1

	19
	卡口值班岗亭（综合）
	定制（1.6m*1.8m*2.89m）静电喷涂成深灰色.辅料框架采用40mm*80mm*2.5mm,20mm*40mm*2.0mm,30mm*50mm*2.0mm镀锌方通焊接架。窗户为铝合金窗四角为 8mm 圆弧形热弯玻璃，活动窗玻璃为 5mm 透明钢化玻璃，固定窗玻璃为 5mm 透明钢化玻璃，门为 12mm 钢化玻璃地弹簧门。3、室内天花吊顶:采用豪华装饰板吊顶。焊接缝采用优质中性胶密封，彻底杜绝漏雨和渗水。岗亭底部:用镀锌方通作基础，铺设2.0mm 厚防滑镀锌钢板。含1P空调一个，工作台1张，工作椅2套
	座
	1

	1.2 一般控制区

	1
	道闸
	1、大功率无簧机芯，直流无刷电机，2~6s无极调速，4米直杆；
2、支持左右换向，应支持 30s内完成机芯左右换向；
3、四段数码管显示，便于调试及维护；
4、支持断电手动抬杆开闸；
5、支持双闸对开，开关闸时间准确同步；
6、支持连续过车时闸杆常开功能；
7、支持上电自检关闸功能
8、支持无线遥控、台控、手动、开关量、RS485信号控制等开闸方式；
9、运行次数不低于250万次
10、具有优先开闸功能，落杆过程中,按遥控器开按钮,应能优先开闸；
11、采用学习码遥控器，应能通过遥控器对道闸进行开启、关闭、暂停，人工遥控操作，遥控距离应不低于30m；
12、工作电压：AC 220V ±10%，防护等级：≥IP54；
	套
	11

	2
	车牌识别摄像机（核心产品）
	1、集成抓拍、显示、语音播报、补光功能，有效节省施工布线成本；
2、协议对接:支持Onvif、GB/T28181、GA/T1400、HTTP、MQTT；
3、内置工业级品质300万像素相机模组，视频图片分辨率2304*1296，镜头焦距：6mm定焦镜头；
4、双网口设计，支持手拉手串联，1路RS485，开关量2路输出，2路输入；
▲5、相机内置智能算法，支持车牌识别、车型识别、车标识别、车款识别、车身颜色、车牌颜色识别；（提供加盖制造商公章的检测报告）
6、支持视频触发、线圈触发、雷达触发等多种触发模式，捕获抓拍率高；
7、LED红黄绿三色显示，支持两列四字自定义显示内容；
8、支持万能语音播报，可自定义播报过车、收费等提示；
9、内置不低于6颗大功率暖光灯珠，补光均匀，满足不同场景补光需求；
10、防护等级：≥IP54；
	台
	12

	3
	防砸雷达
	1、采用79Ghz技术，DSP+ARM双核心架构，精确识别区分人、车，避免砸车、砸人、不落杆等现象
2、支持RS485通信和蓝牙通信
3、自动保存探测区域等配置，断电重启恢复最新配置参数
	台
	12

	4
	一体化机箱(集成）
	将设备集成在机箱内，显示屏显示欢迎词、车牌、时间、收费金额、车位已满、有效期等信息。
满屏两行8个字，滚动显示;显示点阵3.0面积(mm)：256 x 128，并同时进行语音播报
一体化票箱，结构坚实牢固，密封设计;防雨。
	台
	12

	5
	前端识别主机
	配置不低于：Intel i5 12400处理器，标配16G内存、固态硬盘：存储容量500G；显示器:23.8寸 Windows 10操作系统
	台
	1

	6
	远程控制信号采集终端
	对道闸进行数据的集成和控制，统一管理到封闭管理平台
	台
	11

	7
	卡口语音敏捷管理控制站
	卡口配套设施，与远程控制信号采集终端连接；防护等级：IP66;话筒：10欧姆，动态抗噪音;外壳：增强型玻璃钢聚酯（防腐、阻燃）;手柄电缆：PVC可延伸;输出功率：≥20W;
	台
	2

	8
	扬声器
	防护等级:IP66；功率≥20W；阻抗:8欧姆；
	台
	4

	9
	卡口语音敏捷管理状态监测伺服器
	状态监测功能
面板指示灯监视工作状态及帮助故障分析；
完善的安全机制 ；
数据交换采用存储-转发方式；
工作温度：-40℃~75℃
	台
	2

	10
	立杆
	配套定制卡口敏捷应急杆，高度：3米；材质：碳钢镀锌管；环境温度：-50～85℃，悬挂卡口语音敏捷管理控制站、状态监测伺服器、扬声器
	台
	2

	11
	卡口语音敏捷管理监测软件
	卡口语音敏捷管理监测模块，可侦检状态（定制开发）
	授权
	2

	12
	卡口语音敏捷管理监测模块
	对各模块进行监测
	项
	2

	13
	出入口摆闸
	1、摆式速通门，采用直流无刷电机，运行平稳、可靠；
2、设备通道宽度支持650mm~1400mm定制；
3、机箱材质：机箱1.0mm机盖1.2mm厚304拉丝不锈钢，门翼材质亚克力或不锈钢；
4、红外检测对数：6对红外光幕，10CM尾随检测；
5、消防联动：支持断电门翼自动解锁；
6、防夹检测：支持红外防夹、电流防夹；
7、报警事件支持误闯/尾随/反向通行事件；
8、机体机械部分具有故障自检功能，有异常时可报警提示，方便用户维护及使用；
9、设备应具备记忆功能，对于连续授权的开门信号，应能在授权人数均通行后关门（超时时间内）；
10、支持声光报警提示功能；
11、支持通过管理软件实现远程开门、应急开门、应急关门、恢复门常态等功能；支持通过遥控器实现远程开门、远程关门、常开、常闭等功能
12、支持双向计数功能，可统计进向人数、出向人数、通行总数
	台
	8

	14
	人行通道控制终端
	1、支持一对多、多对一对码，配置方式可选
2、遥控距离:≥30米（无遮挡）
	台
	4

	15
	人脸识别终端
	1、智能识别终端具备7寸触摸屏，屏幕比例10:16,可在人机界面进行操作，嵌入式Linux操作系统；
2、支持双目摄像头，一路可见光摄像头，一路红外摄像头，可见光摄像头分辨率为1080×1920；
3、设备应支持人脸活体检测功能（防假体攻击功能），对照片、视频、3D模型中的人脸不能进行人脸识别开门；
4、智能识别终端应支持单个人员导入最多底库照片不少于6张；
5、智能识别终端具备低照度功能，支持在环境光为0.001lux下正常检测并识别人脸；
6、智能识别终端的人脸识别平均响应时间应不超过120ms；
7、智能识别终端的识别率不低于99.8%，误识率不高于0.001%；
8、支持防拆、门开超时、认证超次等报警功能，支持接入消防信号，实现火灾报警联动开门；
9、支持身高1.1m~2.2m人员的智能识别及0.3~2.9m的识别距离控制；
10、内置4G EMMC前端存储，卡号库容不低于2W，本机记录容量不低于10W，人脸库容2W；
11、考虑到数据安全及可靠性，智能识别终端应支持通过https协议进行数据传输；
12、配置遮阳罩，金属支架底座；
	台
	4

	16
	卡口值班岗亭（普通）
	材质：不锈钢，壁厚2.0；类别：定制（1.4m*1.8m*2.89m），含1P空调、工作台工作椅一套
	座
	2

	17
	球形摄像机
	1、逐行扫描400万像素CMOS图像传感器，4.8~120mm电动变焦，25倍光学变倍，分辨率：2688*1520
2、最低照度：彩色：≤0.0005lx，黑白：≤0.0001 lx
3、支持人脸检测,支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式
4、云台功能：水平360°；垂直-15°~90°，水平键控速度：0.1°~80°/s；水平预置点速度：80°/s，垂直键控速度：0.1°~80°/s；垂直预置点速度：80°/s
5、1024个预置位，支持预置位巡航、轨迹巡航与录制巡航
6、内置CPU、GPU、NPU一体化芯片、8GB eMMC芯片
7、摄像机可对设定区 域的机非人进行分类跟踪，可设定持续跟踪时间，可自动变倍
8、接口规格不低于：1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，内置1个Micro SD插槽，最大支持不低于512GB
9、电源：DC12V±25%;POE(IEEE802.3at)，支持过压过流保护，6KV防雷，IP67防护等级
	台
	4

	18
	立杆（道路）
	高度：8米，高度具体视现场实际情况进行确定，7字型，含基础等。材质Q345，管材厚度8mm，防腐处理为：热镀锌；管体为棱管6－8棱。
	根
	4

	19
	可侦检状态监测伺服器
	能远程控制，检测输出电压和电流；支持显示单路电压和电流值；内置开箱照明、散热风扇、托盘和接地排等；支持平台软件，支持地图、多台产品联网、远程控制、报警管理、运维、统计分析等功能；支持单路远程控制通断；支持显示单路电压和电流值；交换机 2千兆光口，8百兆电口，支持网络端口检测和端口控制。
	套
	4

	二、卡口中心端基础部分

	1
	管理电脑
	处理器：Intel i5 ，内存容量：16GB，硬盘容量：NV协议256G SSD+1TB HDD
	台
	1

	2
	卡口管理软件
	系统关联平台数据，获取临时车辆对应的通行权限，并在卡口上进行权限鉴别。
系统联动进行出入权限控制和容量控制。
上传系统资料档案信息。上传设备状态、在场记录、出入记录等数据。
	套
	1

	3
	数据库
	Sql Server 2008 R2 标准版
	套
	1

	4
	门禁+道闸数据服务器
	1、支持接入不少于600路网络摄像机/网络录像机、100路门禁设备、150路门口机、1000路室内机、2台访客终端、200路智能通道（含人脸识别，车牌识别，混行检测）、200路云端设备、8车道、3套第三方对接协议。
2、配置不低于16GB内存，1个128GBSSD固态硬盘，具有不少于8个SATA盘位。
3、具有不少于1个eSATA存储扩展接口、4个千兆网口、16个告警输入接口、8个告警输出接口、1个直流12V电源输出接口、3个HDMI视频输出接口、1个VGA输出接口，1个RS485串口（凤凰端子）、1个RS232串口（RJ45）、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个USB3.0接口、2个USB2.0接口（前面板）。
4、 支持在C/S客户端上对视频监控界面创建辅屏，当PC连接多个显示器时，可将辅屏拖动至其他显示器上，实现多屏幕查看视频；
▲5、支持双系统模式，系统启动过程中，当主程序无发启动时，可以选择从备份系统启动。（提供加盖制造商公章的检测报告）
6、具备不少于1个硬盘状态灯（HDD）、1个系统运行指示灯（RUN）、1个网络状态指示灯（NET）。
7、支持RTSP协议的媒体流，支持RTSP转国标流；
▲8、 支持门禁管理功能，支持增、删、改、查门禁权限组，支持按人员、门禁、部门、楼栋授权，支持刷脸、刷卡、指纹、密码等四种核验方式开门，支持查看门禁实时画面，支持获取设备侧过人记录；（提供加盖制造商公章的检测报告）
9、支持通过客户端和访客机进行访客登记，客户端支持访客签离，支持设置访客机权限组，支持查看访客访问记录、记录导出，支持对访客进行签离、查看授权状态、编辑、删除、导出、查询等操作。
▲10、支持巡更棒设备巡更，支持人脸门禁设备巡更；支持对巡更路线进行操作，包含增、删、改、查；巡更方式支持6种，分别为全无序、仅首点有序、仅首尾点有序、全有序间隔无限制、全有序间隔相同、全有序间隔自定义；支持对巡更路线进行操作，包含增、删、改、查，配置计划详情、假期和巡更人员；支持对巡更记录进行查询，查询条件包括时间、巡更点等。（提供加盖制造商公章的检测报告）
11、支持配套车辆抓拍摄像机、对讲设备等停车场设备，支持车辆进入权限、增加权限组、包期车管理、授权车管理、车辆分组、禁行车管理，支持临时车收费规则、包期规则、异常收费规则，支持过车查询、场内车辆查询、充值记录、临时车缴费记录、呼叫记录，支持在界面视频画面中远程开闸；
▲12、支持自定义标题和功能模块。（提供加盖制造商公章的检测报告）
13、支持每个用户，在菜单权限的范围内，配置个人的菜单显示顺序与内容；支持第三方应用添加，支持内嵌程序（程序地址）或内嵌网页（网页地址）；
14、支持搭配iOS/安卓app实现访客预约和访客通行、考勤管理、实况查看、告警业务；
	台
	1

	5
	卡口管理系统与信息化平台系统对接
	与信息化平台系统对接
	套
	1

	三、危化运输车辆全流程管理系统

	1
	防爆对讲型车载定位终端
	防爆对讲定位型终端，用于定位、集聚性风险防控，精度亚米级；发送频率≤5秒/次、输出功率≤6mW工作温度：-15~+65℃；可更换电池
	台
	50

	2
	危化车辆全流程追踪软件
	全流程动态监管，对出入园区的危化品车辆进行实时定位，并与实时视频进行跟踪
	套
	1

	3
	违停报警软件
	危险货物对外运输风险防控和集聚性风险防控，提供区内危化车辆违停报警处置
	套
	1

	4
	危险化学品运输路径规划
	1、与园区倾斜摄影地图对接；2、在园区倾斜摄影地图上进行危险化学品运输路径规划
	项
	1

	5
	管理服务器
	1、 设备支持web管理功能
2、 单卡支持2路NTP输出，具备端口绑定功能
3、 支持PPS输出
4、 支持1路北斗卫星输入，预留GPS信号接收的能力，支持NTP输入校时
5、 功耗≤10W
6、 设备授时精度±100ns
7、 守时能力≤100μs（24小时）
8、 NTP同步精度≤1ms
9、 连续工作48小时以上稳定正常，抖动时间≤50ns（稳定度）
	台
	1

	6
	AI行为分析软件
	人像抓拍/识别、绊线人数统计、区域人数统计、区域入侵（支持行人、机动车、非机动车）、人员数量超限、预置标记检测、越界检测；环境安全、人员穿戴安全、人员行为安全、车辆安全等多种算法。
	路
	24

	7
	AI推理服务器
	1、支持接入≥256路，实时分析≥32路，支持≥256路视频流轮巡分析
2、算力：≥INT8 18T*2，INT4 72T*2
3、对外开放接口：HTTP|HTTPS|WebSocket；HTTP保活：支持
4、内存：24GB DDR4；EMMC容量：≥64GB；硬盘容量：≥4TB机械硬盘
5、支持大模型文字布控功能，目标特征明显的算法需求快速部署
6、持本地算法仓管理，设备支持在本地提供不低于77种算法模型选择，支持算法模型导入设备，支持替换/修改已加载的算法
	台
	1

	8
	危化品运输车辆监控子系统开发模块
	危化车辆入园信息，与MSDS信息进行对接，包含：图标管理、定位监控、行车路线追踪、调度管理、区域管理、路线规划导航、报警管理、统计分析等功能。
	套
	1

	9
	入园预约（申请）/审核
	表单内容包括：车牌号码、驾驶员信息、押运员信息、装载货物名称、介质、数量、到达公司名称、紧急联系方式、入园时间、预计离园时间等；通过点击新增按钮填写相应的申报情况，*标注的字段为必填字段，填写结束如果填写完整无误可以点击提交按钮，管理界面会申请状态变成已提交，如果填写内容不完整点击提交按钮显示信息不全不允许提交。可以通过再次修改的方式进行修改内容重新提交。审核管理人员通过点击审核按钮进入审批界面对相关提交申请查看结束后进行审批，如果审批不通过审批意见中必须填写内容，同时申请页面在查看信息时附带审批不通过的时间包括审批人和审批意见进行申请修改，审批通过则可以省略不写。
	套
	1

	10
	危化品运输车辆管理
	企业申报危化品车辆信息需要通过填写车辆信息生成车辆信息，库内已有车辆信息直接输入车牌号码及驾驶员信息，系统自动弹出车辆信息。
	套
	1

	四、视频监控系统

	4.1 应急救援/紧急疏散态势研判

	1
	应急救援自动侦测型态势研判摄像机
	聚合复杂场景的深度学习算法，对应急救援事件下多数据进行采集，聚合危险源的分级分布、道路布局、结合交通出行流量数据的采集及关联算法等；
1、摄像机具备定焦和变焦两个镜头。全景通道分辨率为3840*2160，细节通道分辨率为3840*2160。
 网络摄像机全景通道内置定焦镜头，焦距4mm，光圈F1.0，1/1.8”CMOS，像元尺寸为2.9μm（H）×2.9μm（V）；细节通道内置焦距10mm~250mm，光圈F1.62~F5.4，25倍光学变倍，1/1.2”CMOS，像元尺寸为2.9μm（H）×2.9μm（V）；内置加密芯片、CPU/GPU/NPU一体化芯片、内置8GB eMMC
2、在单路和双路模式下，视场角均应≥90°
3、具有视频输出模式设置，包括单路模式及双路模式，单路模式下，设备双镜头可实现单通道倍率拼接，在双路模式下，设备全景通道和细节通道可单独预览监控画面
4、摄像机共14颗补光灯珠，全景通道内置2颗暖光LED补光灯珠，特写通道内置12颗LED红外灯珠
 人数统计准确率≥99%
5、全光谱补光方案，2颗暖光灯+12颗红外灯设计，兼顾250米远景细节，30米近景全彩
6、支持智能随动补光技术，可自适应实时调整补光强度，避免近景过曝现象
7、内嵌深度学习智能算法，基于对海量图片及视频资源的分析学习，可更加准确地识别目标、提取目标特征，极大提升了目标人脸人体车辆的检出率
8、支持电子罗盘，实时感知摄像机的方位信息
9、混行检测：支持机动车、非机动车、行人、人脸检测抓拍及机动车、非机动车、人脸、人体属性提取
10、人脸检测：支持人脸、人体检测抓拍及人脸、人体属性提取，并实现人脸、人体关联，支持效果优先、速度优先、周期优选三种人脸抓拍优选模式，支持人脸角度过滤
11、人脸比对：支持前端人脸比对，支持16个人脸库，共10W库容
12、周界布防：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机动车、非机动车、行人目标分类检测布防
13、人数统计：支持人流量统计和人员密度检测，适应多种场景使用需求
14、自动跟踪：支持对画面中的机动车、非机动车、行人目标进行分类跟踪，达到预设跟踪时间后自动返回初始位置
15、支持GPS/北斗，实现自动采集经纬度信息，可免人工标定摄像机坐标位置
16、摄像机内置加热器，在低温环境下可自动进行预加热；摄像机内置风扇，在高温环境下可自动开启
17、相机支持最大防水等级为IP68
18、支持光口、RJ45接口同时使用，RJ45口可以串接给另外1台IPC正常使用
	台
	6

	2
	应急救援自动侦测管理软件
	根据流量动态算法，对事故造成的危险区域进行快速圈定
聚合危险源的分级分布、道路布局、结合交通出行流量数据的采集及关联算法
对影响应急救援的多种因素如“违停、逆行等”多数据进行采集和计算，达到辅助决策控制事态的目的
	套
	1

	3
	可侦检状态监测伺服器
	当前端设备出现异常时，本伺服器可自动识别故障原因并进行部分自我修复；可引导管理人员手动进行故障的修复（设备或通讯线路的物理故障和损坏除外）。
	套
	6

	4
	双路服务器
	处理器:1*Hygon 3490(16核32线程，2.8GHz)
内存:1*32GB DDR5
标配硬盘:1*【3.5寸 7.2K SATA】 8TB
硬盘扩展:前置可扩展至12个3.5寸SAS/SATA盘位
后置可扩展2个2.5寸SAS/SATA盘
管理网口:1个BMC管理网口
业务网口:2*GE
RAID卡:可选配支持RAID0、1、10、5、50、6、60等
PCI-E插槽:4个
USB接口:2个前置USB接口+2个后置USB接口
视频输出接口:1个前置VGA接口+1个后置VGA接口
	台
	1

	5
	立杆
	高度：8米，高度具体视现场实际情况进行确定，7字型，含基础等。材质Q345，管材厚度6－8mm，防腐处理为：热镀锌；管体为棱管6－8棱。
	套
	6

	6
	全天候室外组合箱
	300*200*150 304不锈钢箱安装，内含1个2P空气开关，接线端子10个，箱体采用底部进出线4个，与后端成对配置
	个
	13

	4.2违停、限速视频

	1
	雷视园区测速一体机
（含支架）
	1、支持车辆测速，测速精度可达1m/s，测速范围:4-250km/h
2、工作频段:24GHz
3、检测距离:150m
4、显示屏类型:P10双基色模组，分辨率:64*32，三色（黄、绿、红）
5、发布内容:安全速度内显示为绿色数字，超速时显示红色数字
6、屏幕亮度:亮度可调，最大6000 cd/㎡
7、通信接口:1路10M/100M自适应以太网电口；1路RS485
8、防护等级:≥IP54
	套
	1

	2
	补光灯产品
	1、光源类型:高品质大功率暖光LED
2、最佳补光距离:12m~25m
3、调光方式:RS485控制、按键控制
4、控制方式:支持内控(光敏自动控制)、外控(摄像机通过RS485控制、手动按键控制)
5、防护等级:IP68
	套
	1

	3
	集聚性风险防控前端感知模块(测速）
	1、支持在不同状态有对应的指示灯提示，具有电口状态指示灯、光口状态指示灯、硬盘指示灯、报警指示灯、运行指示灯、加热指示灯，可以接入12路分辨率不低于4096×2160的网络摄像机；
2、支持前端视频图片存储、图片合成、信息发布、数据转发、数据查询检索等功能；
3、支持图片OSD叠加及视频OSD叠加功能，支持图片合成功能，可将抓拍的图片进行合成，支持将相机上传的2、3、4、6张图片合成1张，并可配时合成图顺序；
4、支持接入4块3.5寸SATA硬盘，支持硬盘SMART检测和坏道检测，支持RAID0、RAID1、RAID5阵列，支持手动录像、定时计划录像，自带1块4T硬盘；
5、支持按卡口（抓拍地点）、时间、车速、车道号、车牌号码（含无牌车）、号牌颜色、车身颜色、车辆类型、号牌种类、行驶方向、上传状态进行图片检索查询；
6、支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓包功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤，支持网络流量动态显示及查询功能；
7、具有20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、2个1000M光纤接口、2个RS232接口、2个RS485接口、2个USB3.0接口并向下兼容USB2.0、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个HDMI接口；
8、当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能；
9、工作温度-40℃～70℃，支持DC12V电源输出功能；
	套
	1

	4
	测速模块软件
	聚合复杂场景的深度学习算法，对应急救援事件下多数据进行采集，聚合危险源的分级分布、道路布局、结合交通出行流量数据的采集及关联算法等
焦距：5.5-210mm;光学变倍速度： 大约4.8秒;视场角： 59.8-2.1度;近摄距： 10-1500mm，最大光圈数： F1.6;光圈数 ：F1.6-F4.5最大;图像尺寸： 2560×1440
一、卡口管理
1、支持卡口设备、终端服务器、违停球设备的接入
2、支持卡口车道管理，包含车道名称、车道方向、车道号
二、车辆抓拍
1、支持园区道路车辆抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等
2、支持园区道路车辆违规检测，包含点位测速、区间测速、违停、逆行、压线
3、支持按车牌颜色、车牌号进行黑名单管控
4、支持车辆白名单管理
5、支持在中心客户端实时查看卡口抓拍车辆信息，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌、车主姓名、车主手机号、速度、通过时间等
6、支持卡口设备的视频预览和回放
三、运行轨迹信息
1、支持按车牌号、车牌颜色查询运行轨迹信息，并支持车辆经过各卡口点位的运行轨迹回放
四、违规信息发布
1、支持将违章车辆信息推送到LED上进行展示
五、违规车辆禁止通行
1、支持配置车辆违规超次的阈值
2、车辆违规超过阈值后，自动将车辆设置为黑名单，联动停车场出入口限制放行
六、查询统计
1、支持抓拍记录查询和违规记录查询
2、支持车流量统计
3、支持违章事件的统计 
	套
	1

	5
	集聚性风险防控前端系统（防控违停风险）摄像机
	1、1/1.8＂ 逐行扫描400万像素CMOS图像传感器，分辨率不低于2688*1520，支持60帧，焦距范围：6~240mm，40倍光学变倍；
2、支持交通事件检测，支持抛撒物检测、行人禁闯、拥堵检测、路障检测、施工检测、交通事故检测、火灾烟雾报警、起雾、非机动车禁闯、占用应急车道、占用非机动车道等；
3、支持交通数据采集，支持汽车流量、车速、车头时距、车头间距、车道时间占有率、车道空间占有率等；
▲4、可将特写图抠图范围等级设置为1至5级；（提供加盖制造商公章的检测报告）
5、支持违法停车、压线、逆行、越线、倒车、掉头、异地车牌、占用专用车道等违法检测；
▲6、可设置16个车辆检测场景，每个场景可设置4条违法检测规；（提供加盖制造商公章的检测报告）
7、支持多种内容叠加视频OSD、照片OSD叠加；
8、违停支持的车牌检测距离为350M，并进行抓拍；
9、智能红外补光，红外补光距离250m；
10、支持陀螺仪防抖，电子罗盘，光学透雾，除热浪；
11、接口规格：Micro SD插槽*1,支持512GB，音频：1入1出，告警：7入2出，1路RS485串口；
▲12、支持证据链内前后车牌识别结果不一致的违章过滤；（提供加盖制造商公章的检测报告）
▲13、支持违法车辆在证据链上进行红框框车显示；（提供加盖制造商公章的检测报告）
	台
	3

	6
	集聚性风险防控前端感知模块（违停）
	1、支持在不同状态有对应的指示灯提示，具有电口状态指示灯、光口状态指示灯、硬盘指示灯、报警指示灯、运行指示灯、加热指示灯，可以接入12路分辨率不低于4096×2160的网络摄像机；
2、支持前端视频图片存储、图片合成、信息发布、数据转发、数据查询检索等功能；
3、支持图片OSD叠加及视频OSD叠加功能，支持图片合成功能，可将抓拍的图片进行合成，支持将相机上传的2、3、4、6张图片合成1张，并可配时合成图顺序；
4、支持接入4块3.5寸SATA硬盘，支持硬盘SMART检测和坏道检测，支持RAID0、RAID1、RAID5阵列，支持手动录像、定时计划录像，自带1块4T硬盘；
5、支持按卡口（抓拍地点）、时间、车速、车道号、车牌号码（含无牌车）、号牌颜色、车身颜色、车辆类型、号牌种类、行驶方向、上传状态进行图片检索查询；
6、支持网络延时诊断功能，可进行网络延时及丢包测试，并可设置测试地址和测试包大小；具有网络抓包功能，并可根据IP地址和端口对抓到的报文进行过滤，支持网络流量动态显示及查询功能；
▲7、具有20个10M/100M/1000M自适应RJ45网络接口、2个1000M光纤接口、2个RS232接口、2个RS485接口、2个USB3.0接口并向下兼容USB2.0、1个音频输入接口、1个音频输出接口、2个报警输入接口、2个报警输出接口、1个HDMI接口；（提供加盖制造商公章的检测报告）
8、当数据库文件由于断电等原因损坏后，可以通过网页手动控制数据库修复，恢复过车数据査询功能；
9、工作温度-40℃～70℃，支持DC12V电源输出功能；
	套
	3

	7
	基于实时位置的风险告警联动模块软件
	园区卡口提供园区内道路上行驶车辆的抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等属性识别，并提供车辆管控能力和车辆行驶运行轨迹信息。支持车辆超速、逆行、压线、违停等违规行为检测抓拍和违规数据统计。当车辆违规后，将违规信息发布至LED屏，违规次数超过阈值后在园区停车场出入口禁止通行
一、卡口管理
1、支持卡口设备、终端服务器、违停球设备的接入
2、支持卡口车道管理，包含车道名称、车道方向、车道号
二、车辆抓拍
1、支持园区道路车辆抓拍识别，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌等
2、支持园区道路车辆违规检测，包含点位测速、区间测速、违停、逆行、压线
3、支持按车牌颜色、车牌号进行黑名单管控
4、支持车辆白名单管理
5、支持在中心客户端实时查看卡口抓拍车辆信息，包含车牌号码、车牌类型、车牌颜色、车辆类型、车辆颜色、车辆品牌、车主姓名、车主手机号、速度、通过时间等
6、支持卡口设备的视频预览和回放
三、运行轨迹信息
1、支持按车牌号、车牌颜色查询运行轨迹信息，并支持车辆经过各卡口点位的运行轨迹回放
四、违规信息发布
1、支持将违章车辆信息推送到LED上进行展示
五、违规车辆禁止通行
1、支持配置车辆违规超次的阈值
2、车辆违规超过阈值后，自动将车辆设置为黑名单，联动停车场出入口限制放行
六、查询统计
1、支持抓拍记录查询和违规记录查询
2、支持车流量统计
3、支持违章事件的统计 
	套
	1

	4.3周界视频

	1
	周界网络球型摄像机
（含支架）（核心产品）
	▲1、逐行扫描400万像素CMOS图像传感器，4.5 mm ~ 148.5 mm电动变焦，33倍光学变倍，分辨率：2688*1520（提供加盖制造商公章的检测报告）
2、双光补光，暖光100米，红外150米
3、在WEB客户端下，摄像机具有开启／关闭除热浪设置选项；当开启除热浪功能，当画面中出现热浪情况时，画面仍保持相对清晰
4、支持人脸、人体检测抓拍及人脸属性提取
5、在设备启动过程中若发现当前启动阶段代码有非法篡改，立即停止系统，不再启动
6、1024个预置位，支持预置位巡航、轨迹巡航与录制巡航
▲7、支持周界布防，支持机动车、非机动车、行人目标分类检测抓拍及布防（提供加盖制造商公章的检测报告）
8、支持除雾、除雪
9、接口规格不低于：1路音频输入，1路音频输出，2路告警输入，1路告警输出，1路RS485串口，内置1个Micro SD插槽，最大支持不低于512GB
10、防护等级：IP66
	台
	9

	2
	电源箱
	尺寸：300mm×200mm×150mm，适配单路控制器、端子排
	台
	9

	3
	立杆
	净空3米（T型）杆，根据现场实际情况进行调整，
	根
	9

	4
	铁铁丝网
	沿天力大道路东侧、化工一路南侧以形成园区近期的周界系统
	km
	3

	五、智能预警信息发布系统

	5.1 智能信息发布

	1
	化工园区紧急信息发布软件
	配套“电子公告牌”，具有紧急信息强插功能
	套
	1

	2
	信息发布终端
	配置不低于：CPU:RK3568，四核64位Cortex-A55， 主频最高2.0GHz
GPU:四核Mali-G52 2EE
内存:LPDDR4 2GB
存储:Emmc 32GB
	套
	2

	3
	公告标识牌
	1000*2000，工艺（1.8铝板，圆角U口，滑道，反光膜）立柱左右双柱H型1.8寸镀锌管，标牌顶离地3米。 
	块
	2

	4
	道路转向指引牌
	600*1000，工艺（1.2铝板，圆角U口，滑道，反光膜），1.5寸镀锌管，标牌顶离地3米
	块
	8

	5
	限速指示牌
	600*1000，工艺（1.2铝板，圆角U口，滑道，反光膜），1.5寸镀锌管，标牌顶离地3米
	块
	4

	6
	禁止通行指引牌
	600*1000，工艺（1.2铝板，圆角U口，滑道，反光膜），1.5寸镀锌管，标牌顶离地3米
	块
	3

	7
	位置服务型疏散指示模块（蓄光发光）
	融合2.4G定位技术，无线自组网，耐低温、耐高温、耐磨性、耐污染性、抗冻性、抗热震性；一次吸光后在黑暗中可持续发光，有效实现全天候安全警示与指引。
	个
	150

	8
	定位型疏散道钉
	高性能无线SOC芯片，内含独特的超低功耗传感器控制器，电池续航能力强，防水、防压、防尘
	个
	150

	9
	蓄光发光型疏散指示模块
	耐低温、耐高温、耐磨性、耐污染性、抗冻性、抗热震性；一次吸光后在黑暗中可持续发光，有效实现全天候安全警示与指引。
	个
	200

	10
	调度室桌面型扩呼话站
	有显示屏，20个功能按键；启动时间≤1秒；喊话时红色提示灯自动点亮；内置扬声器，实现双向通话和监听；内置SD卡，可将SD卡或点播的MP3文件作为音源广播给其他终端。（内置扬声器）
	个
	1

	11
	IP主控话站
	具有显示屏，≥20个功能按键；启动时间≤1秒；喊话时红色提示灯自动点亮；内置扬声器，实现双向通话和监听；内置SD卡，可将SD卡或点播的MP3文件作为音源广播给其他终端。（内置扬声器）
	台
	2

	12
	IP扩呼工控主机
	1.采用工控机机箱设计，具有≥17.3英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器运载windows server 2008或以上操作系统。
2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。
3.配置不低于四核/i5处理器。
	套
	1

	13
	PC机
	配置不低于：处理器：Intel i7；内存容量：16GB；硬盘容量：240GB/256GB SSD+1TB HDD；集成显卡；Windows 10。
	台
	1

	14
	扩呼软件包
	1、软件管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。
2、支撑各音频终端的运行，负责音频流传输管理，响应各音频终端播放请求和音频全双工交换，支持B/S架构，通过网页登陆可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、音频文件管理、录音存贮、内部通讯调度处理等功能。
	套
	1

	15
	与其他系统对接
	卡口管理系统与控制中心系统、全息视频系统、危化品停车场运营管理系统等”进行系统的关联与对接。
	项
	1

	16
	监测模块开发
	监测模块可侦检状态（定制开发）
	项
	1

	六、有毒有害易燃易爆在线监测平台

	1
	多气体泄漏监测系统小型站
	氯化氢、氯气、总挥发性有机化合物、氨气、可燃气
	 台
	7

	2
	异常数据辅助分析模块
	通过深度学习算法，系统识别甲醇、甲苯、二硫化碳、硫化氢、氨气、二氧化硫、可燃气等异常数据，基于异常数据报警，提供报警阈值设置建议文件和异常风险报警，为应急响应提供决策依据。
	套
	1

	3
	多气体态势研判系统联动模块
	化工园区内部署多气体传感器，实现对各类有害气体（如NH3、LEL、粗苯、甲醇、纯苯、甲苯、二硫化碳、硫化氢、氨气、二氧化硫、可燃气等）的监测；同时，收集气象数据，与视频、应急疏散系统、扩呼组合联动，形成态势研判。
	套
	1

	4
	多气体泄漏的紧急信息发布联动模块
	高度集成，实现从监测到预警再到应急响应的全流程管理。通过智能化的数据分析、多态势的联动机制以及敏捷应急的传播形式，最大限度地减少气体泄漏带来的风险，保障经纵四路通行及园区周边敏感目标和一级防护目标的生命财产安全。
	套
	1

	5
	多层次数据采集模块
	利用物联网技术和大数据平台，将来自不同源的粗苯、甲醇、纯苯、甲苯等监测数据进行汇总、清洗和预处理，确保甲醇、二硫化碳、硫化氢、氨气、NH3、LEL等数据的准确性和一致性。
	套
	1

	6
	数据融合与处理分析模块
	采用机器学习和深度学习算法，对粗苯、甲醇、纯苯、甲苯等历史和实时数据进行深度分析，识别气体浓度变化趋势，预测潜在的泄露风险区域；达到系统阈值设定值并经人工确定后远程自动启动缓冲1/2号卡口、及配套的扩呼系统。
	套
	1

	7
	智能态势可视化分析模块
	通过化工园区封闭化管理系统的GIS地理信息系统和其他可视化工具，将气体分布、扩散趋势和预警等级结合人员热力分布，人员定位系统、危化车辆的全流程管理等直观在封闭化管理系统上展示给管理人员和决策者，便于快速理解当前状况。
	套
	1

	8
	敏捷应急（音频）响应模块
	当系统检测到异常情况时，自动触发预警机制，通过封闭化平台的短信、邮件、APP推送等方式通知相关人员。同时，启动系统的敏捷功能，实现与园区消防、医疗、环保、气防站、应急物资库等的应急联动机制，确保园区管理的快速响应和协同处置。
	套
	1

	9
	可燃气体遥测可侦检状态监测伺服器
	当红外成像气体检测仪设备出现网络电源异常时，伺服器可自动识别故障原因并进行部分自我修复（设备或通讯线路的物理故障和损坏除外）。
	套
	1

	10
	多气体泄漏可侦检状态监测伺服器
	当红外成像气体检测仪设备出现网络电源异常时，伺服器可自动识别故障原因并进行部分自我修复（设备或通讯线路的物理故障和损坏除外）。
	套
	1

	11
	外接气象等标准化接口
	与气象、卡口、视频、敏捷应急、扩呼、人员热力分布、人员定位等系统对接
	套
	1

	12
	外接封闭化管理平台接口
	与封闭化管理平台、应急救援自动侦测、危险半径内临近公共区域敏感目标对接
	套
	1

	13
	外接扩散模型接口
	火灾事故模拟、爆炸事故模拟、泄漏事故模拟分析模型接口
	套
	1

	七、供电及信号传输部分

	1
	主光缆1
	96芯，室外铠装带钢带，单模
	km
	3.5

	2
	主光缆2
	48芯，铠装
	km
	8

	3
	主光缆3
	24芯，铠装
	km
	4

	4
	主光缆4
	6芯，铠装
	km
	42

	6
	电缆1
	YGB22-0.6/1KV-5×10mm²   
	km
	1.5

	7
	电缆2
	YGB22-0.6/1KV-5×6mm² 
	km
	4

	8
	电缆3
	YGB22-0.6/1KV-3×4mm²   
	km
	5

	9
	电缆4
	YGB22-0.6/1KV-3×2.5mm² 
	km
	2

	10
	超6类网线
	
	箱
	5

	11
	系统集成
	供电及信号传输部分设备安装调试、线路铺设、道路破复等其他集成费用
	项
	1


对以上产品的要求为满足招标人所需产品的最低要求，非唯一指定要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，投标人应以不低于招标文件要求的档次、技术、性能的产品参与投标，未注明的规格应符合国家有关行业标准。

第五章  合同主要条款及格式
（以实际签订为准）

政府采购货物买卖合同

（试行）

项目名称：叶县先进制造业开发区管理委员会叶县先进制造业开发区化工园区封闭化管理项目  
合同编号：                             

甲    方：   叶县先进制造业开发区管理委员会         
乙    方：                             

签订时间：                             
使 用 说 明

1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要投标人定制开发、创新研发的货物采购项目。

   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家投标人、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）： 叶县先进制造业开发区管理委员会   （采购人）

乙方（全称）：                       （中标人）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/招标文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     

项目信息

采购项目名称：  叶县先进制造业开发区管理委员会叶县先进制造业开发区化工园区封闭化管理项目  

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：

     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                                                      

     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

     标的名称：                         

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：        

     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

         (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      

         (否

    （4）政府采购组织形式：(政府集中采购  (部门集中采购  (分散采购

（5）政府采购方式：(公开招标 (邀请招标 (竞争性谈判 (竞争性磋商

                  (询价 (单一来源 (框架协议 (其他：          

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：(是      (否

       本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：(是    (否

         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：(是   (否

         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：(是       (否
（7）合同是否分包：(是       (否
 分包主要内容：                                            

 分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

 分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

 (大型企业  (中型企业  (小微型企业  

 (残疾人福利性单位 (监狱企业 (其他
    （8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：(是       (否

     外商投资企业类型：(全部由外国投资者投资  (部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：

 (是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        

        国别：         品牌：         规格型号：              

 (否
    （10）是否涉及节能产品：

         (是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              

                (强制采购       (优先采购    

         (否

          是否涉及环境标志产品：

         (是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                (强制采购       (优先采购    

         (否
          是否涉及绿色产品： 

     (是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         

                (强制采购       (优先采购    

     (否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
(是       (否      (不涉及
合同金额

（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           

         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       

    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

  (固定总价 (固定单价 (固定费率 (成本补偿 (绩效激励 (其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

(全额付款：                        

(分期付款：
(成本补偿：                         

(绩效激励：                         
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：                             

（3）履约担保：是否收取履约保证金：(是    (否

    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                                               

合同验收

验收组织方式：(自行组织 (委托第三方组织

         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他投标人参加验收：(是  (否

是否邀请专家参加验收：(是  (否

是否邀请服务对象参加验收：(是  (否

是否邀请第三方检测机构参加验收：(是  (否

是否进行抽查检测：(是，抽查比例：         (否

是否存在破坏性检测：(是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

                    (否
验收组织的其他事项：                

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/投标人提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：(一次性验收         

                       (分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      

（6）履约验收标准：                                         

（7）是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：(是  (否
（8）履约验收其他事项：   （产权过户登记等）          

组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效

本合同自                             生效。

合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（投标人）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。
4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证

8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
第三节 政府采购合同专用条款

	第二节

第1.2（6）项
	联合体具体要求
	

	第二节

第1.2（7）项
	其他术语解释
	

	第二节

第4.4款
	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限
	

	第二节

第4.6款
	约定甲方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第5.4款
	约定乙方承担的其他义务和责任
	

	第二节

第6.1款
	履行合同义务的顺序
	

	第二节

第7.1款
	包装特殊要求
	

	
	指定现场
	

	第二节

第7.2款
	运输特殊要求
	

	第二节

第7.3款
	保险要求
	

	第二节

第8.2（1）项
	质量保证期
	

	第二节

第8.2（3）项
	货物质量缺陷

响应时间
	

	第二节

第11.1款
	其他应当保密的信息
	

	第二节

第12.2款
	合同价款支付时间
	

	第二节

第13.2款
	履约保证金不予退还的情形
	

	第二节

第13.3款
	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金
	

	第二节

第14.1（3）项
	运行监督、维修期限
	

	第二节

第14.1（5）项
	货物回收的约定
	

	第二节

第14.1（6）项
	乙方提供的其他服务
	

	第二节

第15.1款
	修理、重作、更换相关具体规定
	

	第二节

第15.2（2）项
	迟延交货赔偿费
	

	第二节

第15.3款
	逾期付款利息
	

	第二节

第15.4款
	其他违约责任
	

	第二节

第19.2款
	解决争议的方法
	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   种方式解决：

（1）向                    仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为           ；

（2）向                    人民法院起诉。

	第二节

第23.1款
	其他专用条款
	


第六章    投标文件部分格式
                            （项目名称）

投标文件
项目编号：

投 标 人：                    （电子签章）
法定代表人或授权委托人：     （电子签章）
日     期：     年    月    日

一、投标函

                        （招标人名称）：

 1．我方已仔细研究了      （项目名称）采购招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写   ）  （￥      ）的投标报价，交货及安装期        ，按合同约定完成全部合同内容，质量要求         。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

（4）如果我方中标，保证在领取中标通知书时，按招标文件规定一次性向招标代理机构支付招标代理服务费，否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利、

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

                 投标人名称：            （电子签章）    

                        法定代表人或其委托代理人：     （电子签章）
日    期：      年       月    日 

二、 投标函附录

（一）投标函附录

	项目名称
	

	投标人名称
	

	投标总价


	大写：________________  元

	
	小写：________________ 元          

	投标质量
	

	交货及安装期
	

	投标有效期
	

	质保期
	

	其他需要说明的
	


 注：1、投标总报价必须是设备安装到位验收合格并交付使用前所有费用的总和；

    2、本表只填报总价，各有关分项报价在投标分项报价中进行详细填写；
3.“投标总报价”须与投标函中的投标总报价一致；

    投标人名称：                         （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

日  期：       年     月     日
（二）投标分项明细报价表

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价

（元）
	合价

（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	

	本表报价合计

	大写:                      

	
	小写：                     


注：1、投标人必须严格按照此表格内容对所投全部设备的品牌、规格型号、单价、合价等全部内容逐项填报；

2、此表格式仅为示例,投标人可根据需要对表格格式进行扩展或修改。

3、“本表报价合计”为各分项报价金额之和，且须与投标函中的投标总报价一致。
投标人名称：                         （电子签章）
法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

日  期：       年     月     日
三、法定代表人身份证明及法定代表人授权委托书

（一）法定代表人身份证明
投标人名称： 

单位性质： 

地址： 

成立时间： 
 年 
 月 
 日

经营期限： 

姓名：   
   性别： 
 年龄： 
职务： 

系 
 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证

投标人名称：                         （电子签章）

                      法定代表人：                      （电子签章）

       日  期：       年     月     日
（二）法定代表人授权委托书

本人       （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名、联系方式）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                                 （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：                       
代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件

投标人名称：                        （电子签章）

法定代表人：                    （电子签章）

日      期：        年        月        日

四、技术偏离表

	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	对招标文件偏差
	描述
	备注

	
	
	招标文件
	投标文件
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人名称：                        （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章）

日期：        年        月        日

说明：

1、技术规格存在偏差的必须如实填写本表，否则可能导致投标无效。
2、“投标参数响应”一栏必须详细填写投标产品的具体参数，并应对照招标参数要求一一对应响应； 

3、“对招标文件偏差”一栏应如实填写“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”； 

五、投标人资格证明文件

（一）叶县政府采购投标人信用承诺函
致：（采购人或代理机构）：

单位名称：

统一社会信用代码：

法定代表人：

联系地址和电话：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力;

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内、在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人（电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应找你文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3.采购人有权在签订合同前要求中标投标人提供相关证明材料以核实中标投标人承诺事项的真实性。

（二）其他资格审查资料
注：投标人须随此表后附“投标人须知前附表第13项申请人资格要求”中的全部资格审查资料扫描件加盖公章，并保证资料的真实性。

 六、技术部分
格式自拟
 七、综合部分
格式自拟

八、 投标人认为有必要提供的其它资料
附件  告知投标人的政府采购相关政策
中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）_的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件：关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年    月    日
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子签章）：

日期：

（如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函 》。）

监狱企业证明文件

（如有可提供，如无不需提供）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系
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