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第一章  招标公告

【平公资采2026868号】平顶山市公安局交通管理支队平顶山市高速公路区间测速及部分站口改造项目招标公告
项目概况

平顶山市公安局交通管理支队平顶山市高速公路区间测速及部分站口改造项目的潜在投标人应在《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》（获取招标文件，并于2026年9月8日9点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况
1.项目编号：平采招标-2026-125

2.项目名称：平顶山市公安局交通管理支队平顶山市高速公路区间测速及部分站口改造项目

3.采购方式：公开招标

4.预算金额：1966811.92元，最高限价：1966811.92元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采2026868号-1
	平顶山市公安局交通管理支队平顶山市高速公路区间测速及部分站口改造项目
	1966811.92
	1966811.92


5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
5.1采购内容：针对平顶山市辖区内高速公路现有的区间测速、定点测速及收费站站口等配套智能卡口设备以及对应的后端服务器、解码器进行升级改造，本次共涉及G36宁洛高速、G0421许广高速、S83兰南高速、S88郑栾高速、S49焦唐高速共五条高速，详细内容见招标文件第五章；

5.2资金来源：财政资金，已落实；

5.3交货及安装期限：自合同签订后90天；

5.4质量要求：符合国家相关行业标准，合格；

5.5标段划分：本项目不划分标段；

6.合同履行期限：自合同签订后90天；
7.本项目是否接受联合体投标：否；

8.是否接受进口产品：否；

9.是否专门面向中小企业：否。
二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。供应商为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准依据工信部联企业〔2011〕300号文件规定。

3.本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照的扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）；

3.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）；

3.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）；

3.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）；

3.6投标人提供在《信用中国》网站的“重大税收违法失信主体”、《中国执行信息公开网》网站的“失信被执行人”和《中国政府采购网》网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询结果，若有不良记录，执行财库〔2016〕125号文；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（供应商自行承诺，格式自拟）；

3.8本项目不接受联合体投标，资格审查方式为资格后审。

三、获取招标文件

1.时间：2026年8月18日至2026年9月7日，每天上午00：00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）
3.方式：潜在供应商报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http：//ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http：//ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
办理CA证书：http：//ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml
4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年9月8日9点00分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子化交易系统

五、开标时间及地点

1.时间：2026年9月8日9点00分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子化交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》网站上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密响应文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2.投标人或其他利害关系人如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

3.该公告已同步至“平顶山市公共资源交易中心微信公众号”可通过公众号中的服务栏目进行查阅。

4.监督单位：平顶山市财政局

联系方式：0375-2627595

八、凡对本次采购提出询问，请按照以下方式联系

1.采购人信息

名称：平顶山市公安局交通管理支队
地址：平顶山市新华路中段291号
联系人：刘先生

联系方式：1390395545
2.采购代理机构信息（如有）

名称：河南中科经纬工程管理有限公司

地址：河南省平顶山市城乡一体化示范区盛润广场5号楼2906室

联系人：袁源

联系方式：0375-2866288 19693660720

3.项目联系方式

项目联系人：袁源

联系方式：0375-2866288 19693660720

2026年8月17日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1供应商登录《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（供应商、投标人）。

4.2供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段），其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“file”的文件用于电子投标使用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省▪平顶山市）》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

6.“不见面”开标注意事项及操作流程

6.1开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位供应商的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

6.2如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

6.3所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

6.4供应商应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，供应商因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

6.5解密完成后，供应商可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，供应商未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	名
称
	内
容

	1
	采购人
	名称：平顶山市公安局交通管理支队
地址：平顶山市新华路中段291号
联系人：刘先生

联系方式：1390395545

	2
	采购代理机构
	名  称：河南中科经纬工程管理有限公司

地  址：河南省平顶山市城乡一体化示范区盛润广场5号楼2906室

联系人：袁源

联系方式：0375-2866288 19693660720

	3
	项目名称
	平顶山市公安局交通管理支队平顶山市高速公路区间测速及部分站口改造项目

	4
	资金来源及落实情况
	财政资金，已落实。

	5
	采购内容
	针对平顶山市辖区内高速公路现有的区间测速、定点测速及收费站站口等配套智能卡口设备以及对应的后端服务器、解码器进行升级改造，本次共涉及G36宁洛高速、G0421许广高速、S83兰南高速、S88郑栾高速、S49焦唐高速共五条高速，详细内容见招标文件第五章。

	6
	采购方式
	公开招标

	7
	采购项目属性
	☑货物       □服务       □工程

	8
	合同履行期限
	自合同签订后90天

	9
	交货及安装期限
	自合同签订后90天

	10
	项目地点
	采购人指定地点。

	11
	质量标准
	符合国家相关行业标准，合格。

	12
	供应商资格

要求
	详见招标公告“二、申请人资格要求”

	13
	质保期
	自验收合格之日起3年（采购需求另有规定的，从其规定。）。

	14
	是否接受联合体投标
	☑不接受

□接受

	15
	踏勘现场及

答疑
	☑不组织

□组织

	16
	技术偏离
	允许，具体按照第三章评标办法执行。

	17
	构成招标文件的其他材料
	与本项目有关的解答、澄清、修改与补充等

	18
	供应商要求澄清招标文件的截止时间
	按招标文件规定的投标文件截止前10日前

	19
	投标截止时间
	2026年9月8日9点00分（北京时间）

注：全面实行在线“不见面”开标，供应商远程在线解密投标文件，不再到开标现场，供应商开标前应仔细阅读《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

	20
	响应文件电子版
	加密版投标文件1份（.file格式），并按规定进行上传。

	21
	投标有效期
	投标截止之日起90个日历天

	22
	投标保证金
	不收取

	
	履约保证金
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	招标文件费用
	不收取

	23
	签字或盖章

要求
	投标文件应按招标文件要求加盖单位公章、签字、盖章。投标文件中的各类证书及企业相关证明资料复印件须加盖供应商电子印章。若被授权代理人签字或盖章的，投标文件中应附法定代表人有效授权委托书。

	24
	递交投标文件

地点
	平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	25
	开标时间和

地点
	开标时间：同投标截止时间；

开标地点：平顶山市公共资源交易中心

	26
	开标程序
	（1）电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

（2）待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

	27
	评标委员会的

组建
	评标委员会构成：由采购人代表及相关技术、经济专家5人以上单数组成。

评标专家确定方式：由招标人从相关评标专家库中随机抽取。上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

	28
	是否授权评标委员会确定中标供应商
	否，由评标委员会按供应商最后得分高低推荐前1-3名为中标供应商候选人。若排名第一的中标供应商候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，招标人可以确定第二中标供应商候选人为中标供应商；依此类推。当所有中标供应商候选人因上述原因不能签订合同的，采购人将依法重新招标。

	29
	接收质疑函的方式和联系方式
	（1）供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑（加盖单位公章且法定代表人或负责人签字），由其授权代表携带授权委托书及本人身份证件提交（邮寄、传真件不予受理）。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

若有投诉，可按照相关规定以书面形式向监督部门进行投诉。

（2）质疑函的内容、格式：应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）相关规定和财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式。

（3）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

（4）接收质疑函联系方式：

联系人：袁源 联系方式：0375-2866288 19693660720

	30
	招标控制价
	本项目招标控制价：1966811.92元

注：超出招标控制价按废标处理。

供应商针对本项目的投标报价（包括运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费、安装费及招标文件要求的一切费用）超出招标控制价按无效标处理。

	31
	招标代理服务费
	招标代理服务费参照豫招协〔2023〕002号《河南省招标代理服务收费指导意见》中规定的支付方式向中标人收取，在中标人领取中标通知书时以现金方式或转账向采购代理机构缴纳。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。

	32
	付款方式
	合同签订后支付合同价的30%为预付款，项目结束后付至合同价款的90%为首付款，剩余价款待验收达到合格付至结算价的100%。

	33
	实质性要求
	1.强制检测：供应商在运维和质保期限3年内，应免费对测速设备年度强制检测要求进行检测并向支队、总队备案。

2.供应商在建设、运维和质保服务期内，需免费提供新旧产品的功能性对接和新旧产品融合性及兼容性的升级改造服务。

3.采购产品要求：本项目采购的产品为本国产品，不接受进口产品。根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号），供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见附件）。

	33
	政采领域优化营商环境相关政策
	一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的供应商，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制

造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

三、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

六、四方信用评价
平顶山市政府采购项目已实行四方信用评价功能，各方主体请登录“平顶山市政府采购网”按照评价要求进行客观公正的评价。

1.采购人评价指标

评价主体：中标、中标供应商。

评价节点：合同履约完成后。

2.对中标、中标供应商评价指标

评价主体为：采购人。

评价节点：合同履约完成后。

3.评审专家评价指标

评价主体为：采购人、代理机构。

评价节点：项目评审结束后。

4.代理机构评价指标

评价主体为：采购人、评审专家、供应商。

评价节点：项目评审结束后。
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	本项目所属行业
	工业（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号））
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	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策
	1.投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。

2.投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。

	36
	资格审查
	按照财政部第87号令—《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十四条：“公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。”

	37
	合同签订方式
	根据采购人要求进行合同签订。按照平公管办〔2022〕8号文件规定，平顶山市公共资源交易中心电子交易系统已实行合同在线签订。具体流程：

招标人（采购人）与中标人（供应商）利用平顶山公共资源交易平台“合同在线签订模块”，将电子合同推送至对方进行审核，经双方确认均无异议通过后，进行在线签章，完成合同签订并公示。
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	同品牌问题及本项目核心产品
	使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

本项目核心产品为：900W车辆环保人脸卡口抓拍单元；


1.总则

1.1项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2资金来源和落实情况 

1.2.1本招标项目的资金来源：见供应商须知前附表。 

1.2.2本招标项目的资金落实情况：见供应商须知前附表。

1.3采购内容、交货期限和质量标准
1.3.1本项目的采购内容：见供应商须知前附表。

1.3.2本项目的交货期限：见供应商须知前附表。

1.3.3本项目的质量标准：见供应商须知前附表。

1.4供应商资格要求

1.4.1供应商应具备承担本项目的资格条件：详见“第一章 招标公告 二、申请的人资格要求”；

1.4.2供应商不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目提供招标代理服务的；

（3）与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；

（4）与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；

（5）与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；

（6）被责令停业的；

（7）被暂停或取消投标资格的；

（8）财产被接管或冻结的；

（9）在最近三年内有骗取中标或严重违约的。

1.5费用承担

1.5.1供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2本项目招标代理费由中标供应商在领取中标通知书时向采购代理机构一次性缴纳。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

本次招标不召开投标预备会。 

1.10分包

本项目不允许分包。

2.招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告

（2）供应商须知

（3）评标办法

（4）合同条款及格式

（5）采购内容及要求

（6）投标文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。采购人、采购代理机构对供应商在规定期限内提交的疑问将视情况予以答复。

2.2.2逾期视为接受招标文件所有内容，采购人将不予答复。

2.3招标文件的修改

2.3.1采购人对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公布。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

3.投标文件

3.1投标文件的组成

3.1.3投标文件的组成详见招标文件第六章“投标文件格式”。

3.2投标报价

3.2.1供应商必须对招标文件中所要求的全部服务进行投标，只投其中部分服务的投标文件无效。

3.2.2全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.3投标报价由供应商自主报价，但不得低于成本竞争。投标报价应包含招标文件要求供应商承担的所有费用，未列入或者没有填写的项目费用视为已包含在相关项目的价格中，中标后不再另行补列。

3.3投标有效期

3.3.1在供应商须知前附表规定的投标有效期内，供应商不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长投标有效期。

3.4投标保证金

3.4.1按要求，本项目不再收取投标保证金。

3.5资格审查资料
除供应商须知前附表另有规定外，供应商应按规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、能力、信誉等要求。

3.6备选投标方案

不允许供应商递交备选投标方案。

3.7投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写

3.7.2特别注意事项

本项目为电子化交易项目，投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过电子签章和加密后生成的电子版投标文件。投标人投标时，需要上传电子版投标文件。

电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易网在“组件下载”中查看。
温馨提示：本项目为电子化交易项目，开标时需上传电子版投标文件，为保证您能投标成功，请仔细阅读以下条款。
一、电子化投标

（一）电子化投标文件的签章

1.投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2.招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易网在“组件下载”中查看。

（二）电子化投标文件的格式及上传投标
1.投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（文件格式为：xxx公司+项目编号.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（文件格式为：xxx公司+项目编号.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。

注：（1）投标人投报多个标段的，所生成的电子化投标文件仍为一个电子文件，投标人制作电子化投标文件时应将所报标段全部勾选后制作生成。

2.电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
（三）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1.本项目采用电子化进行招标，投标人可以通过网络登录交易平台进入项目开标大厅远程在线参加开标会议（在招标文件中另行规定）。

2.电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，请投标人使用CA证书登录交易平台，进入本项目不见面开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间为开标时间起60分钟内完成。待所有投标人全部解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

3.电子化投标文件解密异常的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时致电中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标。开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

4.待所有投标人投标文件解密完成后，中介服务机构及所有投标人进行签章。开标结束。
投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络能够正常工作，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。
5.解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

6.评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。

4.投标

4.1投标文件的递交

4.1.1供应商应在供应商须知前附表第19项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.1.2供应商递交投标文件的地点：见供应商须知前附表。

4.1.3按供应商须知前附表规定供应商所递交的投标文件不予退还。

4.1.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予接收。

4.2投标文件的修改与撤回

4.2.1在供应商须知前附表第19项规定的投标截止时间前，供应商可以修改或撤回已上传的投标文件。

5.开标

5.1 开标时间和地点

招标人在供应商须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点远程在线解密投标文件，不再到开标现场。

5.2 开标程序

开标时，供应商采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心系统，进入本项目不见面开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位供应商的解密时间为开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予受理。

5.3评标委员会

5.3.1评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由相关方面的专家组成。评标委员会成员人数及专家的确定方式见供应商须知前附表。

5.3.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购人或供应商的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

5.4评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

5.5评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的评审方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、因素和标准不作为评审的依据。

6.合同授予

6.1定标方式

6.1.1除供应商须知前附表规定评标委员会直接确定中标供应商外，采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标供应商，评标委员会推荐中标候选人的人数见供应商须知前附表。

6.1.2中标人或者中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标人或者中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。因上述原因被取消中标资格的中标候选人承担因此给采购人造成的其他损失。

6.2中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的供应商。

6.3履约保证金

不收取。

6.4签订合同

6.4.1采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

6.4.2采购人和中标人应当按“投标须知前附表”中的要求签订合同，中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标人应当予以赔偿。

6.4.3中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

7.废标

7.1在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.不符合供应商资格要求的；

2.投标有效期不满足招标文件要求的；

3.服务期限不满足招标文件要求的；

4.供应商串通投标或提供虚假资料的；

7.2 纪律和监督

对采购人的纪律要求

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.3对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评标工作。

7.4对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

7.5对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

8.询问、质疑和投诉

8.1投标人或有关当事人对采购过程、中标结果有异议的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。

8.2采购人或者采购代理机构应当在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

8.3投标人认为招标文件、采购过程使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。

8.4投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，接收质疑函联系部门、电话及地址详见招标公告。在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。

8.5采购人或者采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

8.6质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

8.7投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。投标人投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

9.是否采用电子招标投标

本招标项目是否采用电子招标投标方式，见供应商须知前附表。
10.重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

11.需要补充的其他内容 

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

12.政府采购政策

12.1投标产品符合国家环保、节能标准，并载入财政部、国家发改委、国家环保总局发布的《环境标志产品政府采购品目清单》《节能产品政府采购品目清单》内，且具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》或《中国环境标志产品认证证书》（投标人必须提供有关证明材料和文件等），将分别给予投标人在评标办法中规定的标准分值进行加分评审。

12.2如投标产品属于财政部和国家发展改革委发布的《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品的，投标人必须提供所投产品在节能产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，如未提供《节能产品政府采购品目清单》中要求的政府强制采购节能产品及认证证书的，则认定其投标文件无效。

12.3关于计算机办公设备，必须执行国家版权局、信息产业部、财政部等部门规定，投标人所投货物必须是国家信息部、版权局、商务部等部门认可的预装正版操作系统软件的计算机产品。

12.4采购货物为国家强制性认证产品的，必须符合强制性标准，否则认定其投标文件无效。

12.5优先采购本国产品。采购进口产品应符合《中华人民共和国政府采购法》并依法办理论证、审批手续。

12.6采购信息安全产品的，应当符合《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求，否则认定其投标无效。
12.7促进中小型企业发展，必须执行财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，应当对货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予6%—10%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，应当对联合体或者大中型企业的报价给予2%-3%的扣除，用扣除后的价格参加评审（监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业）。参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，未填写中小企业声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，未填写残疾人福利性单位声明函的在评标过程中不予认可；参加政府采购活动的监狱企业，未提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的不予认可。

12.8开源节流，执行低价优先的采购政策规定。
12.9商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》和《快递包装政府采购需求标准（试行）》规定。
12.10为加快数据中心绿色转型，根据财政部、生态环境部、工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知（财库〔2023〕7号），本项目如涉及绿色数据中心，则具体要求见《采购需求》。

12.11政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

12.12 依据财库〔2026〕2号，评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

12.12.1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；

12.12.2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；

12.12.3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；

12.12.4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对供应商报价有规定的，从其规定。

12.12.5评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内（50分钟内）对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等。其中，属于第3项情形，供应商须随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。

采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

12.12.6异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第三章  评标办法（综合评分法）
评标办法前附表
（一）评标原则

1.按照“公平、公正”的原则对待所有供应商。

2.按照招标文件的相关规定进行资格审查、评标、定标。

（二）资格审查
开标结束后，采购人或招标代理机构应当依法对供应商的资格进行审查，供应商资格审查内容按照招标文件第三章《评标办法》“资格性审查”，参照供应商递交的相应资料，审查供应商的资格是否符合要求。

	评审因素及标准

	资格性审查（有任一情形不满足，则初审不通过）
	具有独立承担民事责任的能力（提供有效营业执照的扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）

	
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函，格式自拟）

	
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函，格式自拟）

	
	具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函，格式自拟）

	
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函，格式自拟）

	
	投标人提供在《信用中国》网站的“重大税收违法失信主体”、《中国执行信息公开网》网站的“失信被执行人”和《中国政府采购网》网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的查询结果，若有不良记录，执行财库〔2016〕125号文

	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（供应商自行承诺，格式自拟）


以上资料应在投标文件中按要求提交，否则将认定为不合格。无需提供原件，投标文件中附扫描件即可。只有通过资格审查的合格供应商才能进入下一步评标程序。

	符合性审查（以下有任一情形满足，则初审不通过）
	1.未按照招标文件中格式要求签字或盖章的投标文件；

	
	2.投标报价：符合第二章“供应商须知”规定；

	
	3.交货及安装期限：符合第二章“供应商须知”规定；

	
	4.质量标准：符合第二章“供应商须知”规定；

	
	5.质保期：符合第二章“供应商须知”规定；

	
	6.投标有效期：符合第二章“供应商须知”规定。


	条款号
	条款内容
	编列内容

	分值构成（总分100分）
	商务标（30分）技术标（60分）综合标（10分）

	条款号
	评分项目
	评审内容

	商务标评分标准（30分）
	投标报价（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30×100%

特别提示：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过响应性评审投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

1.根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，参与评审的小型（微型）企业产品投标报价=小型（微型）企业报价×（1-20%）。

2.大中型企业向小微企业分包的（分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予大中型企业6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。

3.参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。任何单位和个人不得要求投标人提供《中小企业声明函》之外的中小企业身份证明文件。

4.根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

5.残疾人福利性单位视同小型或微型企业（投标人若为残疾人福利性单位，须按规定提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式部分），并对其真实性负责）

同一投标人，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

	技术标评分标准（60分）
	技术方案（60分）
	技术参数（20分）
	投标供应商所投货物的技术参数、性能指标能够全部满足招标文件要求得20分，加※项每有一条不满足的扣2分，非加※项每有一条不满足的扣1分，扣完为止。

	
	
	交货方案（8分）
	根据各投标人提供的交货方案打分，包含：交货计划周密性，运输与包装方案，风险防控措施，文件与协调机制：

（1）交货计划详细周密，时间节点明确，包含精确的里程碑和完整的时间表；运输方案专业可靠，包装设计周全，充分考虑货物特性和运输风险；风险识别全面，防控措施具体有效，应急预案完备可行；交货文件齐全规范，协调沟通机制完善，责任分工明确；得8分。

（2）交货计划基本合理，主要时间节点明确，但细节不够完善；运输方案基本可行，包装措施基本满足要求；风险考虑基本到位，有基本的防控措施；交货文件基本齐全，协调机制基本建立；得6分。

（3）交货计划不够详细，时间安排较为笼统，存在不合理之处；运输方案不够完善，包装措施存在缺陷；风险防控考虑不周，措施不够具体；交货文件不完整，协调机制不明确；得4分。

（4）交货计划严重缺失或明显不合理；运输包装方案严重不足，无法保障货物安全；缺乏有效的风险防控措施；

缺乏必要的文件要求和协调安排；得2分。

缺项不得分。

	
	
	安装与调试方案（8分）
	根据各投标人提供的安装与调试方案打分，包含：方案完整性与专业性，实施计划与资源配置，技术措施与方法，质量安全控制：

（1）方案内容全面系统，技术路线先进合理，充分体现专业水平和项目理解深度；实施计划详细周密，资源配置充足合理，时间节点明确可控；技术措施具体可行，方法科学先进，有创新性解决方案；质量控制严格周密，安全管理措施完善，应急预案完整有效；得8分。

（2）方案内容基本完整，技术路线合理，具备基本的专业性；实施计划基本合理，资源配置基本满足要求；技术措施基本可行，方法合理；质量控制基本到位，安全管理措施基本完善；得6分。

（3）方案内容不够完整，技术路线存在缺陷，专业性一般；实施计划不够详细，资源配置存在不足；技术措施不够具体，方法一般；质量控制不够严格，安全管理存在漏洞；得4分。

（4）方案内容严重缺失，技术路线不合理，缺乏专业性；实施计划不清晰，资源配置严重不足；技术措施不明确，方法不当；缺乏有效的质量控制和安全措施；得2分。

缺项不得分。

	
	
	验收方案（8分）
	根据各投标人提供的验收方案打分，包含：验收阶段完整性，验收标准明确性，验收文档与记录，不合格处理机制：

（1）验收阶段完整，包含到货检验、安装调试检验、初步验收、最终验收等全部必要环节，流程清晰、衔接合理；验收标准量化、可测量，提供详细的检查清单，技术指标具体明确，验收方法科学合理；提供完整的验收文档清单和标准格式，包括各类验收报告、测试记录、证明材料等；建立完善的不合格品处理流程，包括整改、复验、争议解决等机制，责任清晰、可操作性强；得8分。

（2）验收阶段基本完整，主要环节齐全，流程基本合理；验收标准基本明确，主要技术指标有量化要求，验收方法基本可行；验收文档基本齐全，主要验收报告格式基本规范；有基本的不合格处理流程，但细节不够完善；得6分。

（3）验收阶段缺失关键环节，流程设计存在明显缺陷；验收标准描述模糊，多为主观性描述，缺乏量化指标；验收文档不完整，格式不规范，缺乏必要的记录要求；不合格处理机制简单，缺乏具体操作流程；得4分。

（4）验收阶段设计严重缺失，无法指导实际验收工作；验收标准严重缺失或不明确，无法作为验收依据；未提供有效的验收文档要求或模板；未考虑不合格情况的处理方案；得2分。

缺项不得分。

	
	
	售后服务方案（8分）
	根据各投标人提供的售后服务方案打分，包含：服务承诺明确性，服务网络覆盖性，技术人员专业性，服务内容完整性，应急保障机制：
（1）服务承诺具体量化，响应时限明确，保修政策优于招标要求，承诺完全可验证；服务网络完善，技术人员，快速响应能力，备件库设置合理；技术人员资质齐全，经验丰富，专业培训体系完善，提供专属服务团队；服务内容全面，包含维护、维修、升级、培训等全方位服务，增值服务丰富；应急响应机制完善，应急预案具体可行，备件储备充足，替代方案可靠；得8分。

（2）服务承诺基本明确，主要响应时限有量化要求，保修政策符合招标要求；有一定服务网络，能在合理时间内响应，有基本备件支持；技术人员具备基本资质，有一定经验，有基本培训安排；服务内容基本完整，涵盖主要维护维修需求

有基本应急机制，应急预案基本可行；得6分。

（3）服务承诺较为笼统，部分内容无量化指标，保修政策仅达到最低要求；服务网络覆盖不足，响应时间较长，备件供应存在延迟；技术人员资质一般，经验不足，培训体系不完善；服务内容较为单一，仅满足基本维修需求；应急机制不够完善，预案操作性不强；得4分。

（4）服务承诺模糊不清，无量化指标，保修政策存在缺失；缺乏有效服务网络，完全依赖远程支持或外包服务；技术人员配置不足，缺乏必要资质和经验；服务内容严重缺失，无法满足正常使用需求；缺乏有效应急保障，风险应对能力不足；得2分。

缺项不得分。

	
	
	质量保证措施（8分）
	根据各投标人提供的质量保证措施打分，包含：质量保证体系，过程质量控制，检测与验证，质量改进机制：

（1）质量管理体系完整，与本项目紧密结合，实施路径清晰；全流程质量控制点设置科学，检验标准明确，方法先进，记录完整；检测设备先进，方法科学，验证充分，第三方检测完备；质量改进机制完善，纠正预防措施有效，持续改进计划明确；得8分；

（2）质量管理体系基本完善，与项目有一定结合；主要质量控制点设置合理，检验标准基本明确；检测设备基本满足，方法合理，验证基本充分；有基本的质量改进机制和纠正措施；得6分；

质量管理体系不够完整，与项目结合度低；质量控制点设置不足，检验标准模糊；检测设备不足，方法简单，验证不够充分；质量改进机制不完善，纠正措施不够具体；得4分；

缺乏有效的质量管理体系；缺乏有效的过程质量控制措施；

检测验证措施严重不足；缺乏有效的质量改进机制；得2分。

缺项不得分。

	综合标评分标准（10分）
	投标人或所投产品制造商的类似业绩（2分）
	投标人自2023年1月1日以来有类似项目业绩，每提供1项得1分，最多得2分。（投标文件中须提供合同原件扫描件并加盖投标人单位公章，不提供不得分，时间以合同签订时间为准）

	
	实质性承诺（6分）
	在满足招标人的服务要求及标准的前提下，比较各投标人提交的实质性承诺的合理性和科学性（如额外提供的服务、产品等，能实质性提高服务质量及客户满意度的承诺）

（1）承诺合理、先进科学、可行性和实际价值强、能显著提升服务质量及客户满意度的，得6分；

（2）承诺较合理、较科学、可行性和实际价值较强、服务质量及客户满意度有一定提升的，得4分；

（3）承诺基本合理、科学性一般，可行性和实际价值一般、服务质量及客户满意度提升效果不明显，得2分；

（4）承诺不合理，可行性和实际价值差、无实质性提升的，得1分；

（5）未提供不得分。

	
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策（2分）
	1.投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。 

2.投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得1分，如没有不得分。

	注：1、评委依据供应商投标文件的合理性、可行性、针对性进行评审并打分。

2.本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果保留两位小数。

3.供应商最终得分：各评委综合打分的算术平均值。

4.以上内容如有缺项，缺项内容不得分。


（三）评标办法

本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。评标委员会将根据评标办法对各有效供应商投标文件进行独立打分，本办法计分过程按四舍五入取至小数点后两位，当出现并列时，保留至小数点后三位。

（四）无效投标的情形
1.投标人存在下列情况之一的，投标无效：
（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（三）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（四）以他人名义投标、串通投标；

（五）招标文件规定的其他无效情形。

2.有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同供应商的竞争性磋商响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的。

（2）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传。

（3）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印。

（4）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的。

（5）不同供应商的竞争性磋商响应文件的内容存在两处以上细节错误一致。

（6）不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的。

（7）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

（8）其他涉嫌串通的情形。

（五）有关问题的澄清

5.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以在电子交易系统中要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当在电子交易系统中按规定提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

5.2评标委员会不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

5.3供应商的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.4投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1.投标文件中投标函内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标函为准

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标函的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（六）详细评审（100分）

6.1商务部分、综合部分、技术部分评审标准

评标委员会按下面表格中相应的评审标准对资格审查合格且符合性审查合格的投标文件进行商务、技术评估和综合部分，综合比较与评价。

6.2评标委员会按本章第6.1款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第6.1项规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分A；

（2）按本章第6.1项规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分B；

（3）按本章第6.1项规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分C；

6.3评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，当出现并列时，保留至小数点后三位。

6.4供应商得分=A＋B+C。供应商的最终得分为各评委所评定分数的算术平均值。

第四章  合同条款及格式
（以实际签订为准）

平顶山市公安局交通管理支队平顶山市高速公路区间测速及部分站口改造项目
合

同

书

建设单位：平顶山市公安局交通管理支队 

承建单位：                              

日    期：                              

合 同 书

甲方（建设单位）： 平顶山市公安局交通管理支队
乙方（承建单位）：                         
一、本合同由甲方和乙方按下述条款签署。
二、甲方为获得平顶山市公安局交通管理支队平顶山市高速公路区间测速及部分站口改造项目（以下简称项目）的货物和伴随服务，于   年  月  日对项目进行了公开招标（采购编号：          ），乙方参与并以投标报价人民币（大写）：     ，（小写）      中标，双方以上述事实为依据，签订本合同。
三、本合同在此声明如下：
1.下述文件作为本合同的组成部分和解释顺序。
（1）合同正文
（2）投标文件
（3）招标文件
2.乙方保证全部按照合同规定的货物质量和时间向甲方供货和服务。
3.甲方在此保证全部按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同款。
4.合同内容：
详细内容：详见附件

其他：1、乙方按照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《河南省高速公路条例》等规定，严格履行安全生产主体责任，对发生的安全生产事故独立承担全部事故责任。

2.强制检测：供应商在运维和质保期限 3 年内，应免费对测速设备年度强制检测要求进行检测并向支队、总队备案。

3.乙方在建设、运维和质保服务期内，需免费提供新旧产品的功能性对接和新旧产品融合性及兼容性的升级改造服务。

四、交货时间及工期：

合同期限：合同签订后90个日历天内完成设备的安装与调试。
五、交货方式：免费送货、安装、调试、培训。

六、总价：（大写）：   ；（小写）：   ，含软硬件设备供货、包装、运输、保管、税金、安装调试、技术服务、培训等工程所产生的全部费用。

七、交货地点：平顶山市公安局交通管理支队指定地点。

八、软硬件到货及安装调试：

1.乙方提供的设备、器材、软件应是从正规、合法渠道购进的全新的、未经开箱和使用的合格产品。货物名称、品牌、规格、型号、生产商及数量必须与合同、投标文件相符，内部配置满足招标及投标技术描述。

2.设备到货后需首先向甲方负责人报验，双方同时开箱验货、合格后签订货物验收单。未经甲方签字确认，乙方不得私自开箱和安装。原包装已拆封的货物，甲方直接要求退货更换，责任概由乙方负责。

3.乙方技术人员按照招标技术要求和乙方投标承诺以及国家相关标准到现场对开箱合格的产品进行安装调试。

4.如甲方对设备、器材质量有疑义时可委托国家授权的质量检验机构进行检验，产品质量合格时检验费用由甲方负担，产品质量不合格时检验费用由乙方负担。如果质量证明材料不全，无论产品质量是否合格，检验费用均由乙方负担。 

5.开箱验货不合格或发现设备故障，乙方必须进行整机更换，产生的费用均由乙方负担，且不延长工期。

九、验收：

1.安装调试结束乙方自检合格后，应以书面形式向甲方提交初验申请，甲方收到乙方验收申请后30日内组织对工程进行初验，合格后系统进入60天试运行期。试运行期间乙方技术人员应在工地现场及时解决运行中出现的技术问题，甲方人员实时做好运行记录。试运行期间如果系统不能正常工作，应该把排除故障时间扣除，延长试运行期。试运行期结束后提请项目终验。

2.验收依据国家的有关标准进行；投标文件和招标文件要求高于国家有关标准的，以投标文件和招标文件为准；投标文件和招标文件要求不一致的，以要求高的文件为准。

3.乙方在验收前应准备好软、硬件全部技术文件和安装过程中形成的文档，作为验收内容之一。验收合格后将技术文件和工程正式移交甲方。

十、技术培训与指导：以乙方投标文件中承诺的培训方案为依据进行技术培训，在运维和质保期内乙方应及时为甲方提供免费技术指导。

十一、质量保证和售后服务：

1.乙方提供的货物应符合招投标文件的要求，符合国家以及该产品的出厂标准，保证提供的产品可以享受原厂家规定的所有售后服务。

十二、付款方式：

合同签订后支付合同价的30%为预付款，项目结束后付至合同价款的90%为首付款，剩余价款待验收达到合格付至结算价的100%。

十三、保密条款：

对于甲方提供的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的以下情形，乙方有保密的义务，未经甲方书面同意，不得向社会公众或第三方通过任何途径出示、泄露，不得许可使用，不得对以下信息进行复制、传播、销售。本保密条款不因本合同的无效、终止、解除、撤销而失去效力：

1.任何涉及甲方过去、现在或未来的计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

2.任何与甲方的技术措施、技术方案、软件应用及开发、硬件设备的品种、质量、数量、品牌等相关信息；

3.任何与甲方的技术秘密或专有知识、文件、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识及贸易秘密相关信息，无论上述信息是否享有知识产权；

4.有特殊保密要求，甲乙双方另行签订补充合同。

十四、货物变更：

1.乙方无权决定货物内容的变更，如确因市场因素需要变更，需向甲方提出书面变更，征得甲方同意后双方签字确认后方能变更。变更后的软件、硬件功能、性能、配置不得低于原产品。合同价和工期均不作调整，如变更后导致合同价款下降，则应按照实际价款进行支付，如导致合同价款上升，则应按原合同价款执行。

2.甲方有权对部分非重要设备的内容提出变更，甲乙双方签字确认后乙方实施。

3.变更内容如果乙方有投标报价的，按投标单价作合同调整，无投标报价的，甲、乙双方协商价格并签署附属合同或备忘录。变更内容和价款应当符合政府采购法的有关规定。

十五、延期：

1.除不可抗力外，乙方不得延误工期。

2.乙方原因造成的货物变更，设备更换、维修均不延长工期。

3.甲方要求的货物变更经甲乙双方签字确认后按签认延长时间计算工期。

4.由于甲方原因导致的延期，乙方不承担违约责任。

十六、不可抗力情况的处理：

1.不可抗力是指地震、战争、罢工、台风、水灾、火灾、大雪、政府干预、封锁、禁运和其它不可预测的事故，由于不可抗力而导致乙方不能履行合同时，应尽快通知甲方，并在事发后15日以内向甲方提供不可抗力的证明文件。

2.一旦发生不可抗力事件导致本合同任何一方不能履行合同的，在不可抗力影响范围内免予承担违约责任。受不可抗力影响的一方应尽最大努力避免不可抗力造成的损失扩大，否则，就扩大部分的损失承担赔偿责任。

十七、违约责任：

1.质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

2.迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）乙方违约延期交货，每逾期一日，乙方应按每日合同价的   向甲方支付违约金。违约金额达到合同价的     时，甲方有权提出终止合同。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
3.迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，每逾期一日，应向乙方支付逾期支付部分款项    的违约金。前述逾期付款违约金总额不超过本合同总价款的       。上述违约金的支付，不影响乙方要求甲方继续履行付款义务的权利，也不影响乙方在本合同项下享有的其他任何权利。

4.本合同生效后，双方应本着诚实守信原则共同遵守，不得违反。否则，违约方应向守约方支付本合同规定的违约金或赔偿金。

5.甲乙双方不得无故终止合同，由于单方面原因终止合同，违约方应付给对方合同总价款的百分之二十作为违约金，并赔偿对方由此造成的损失。

6.乙方提供的产品不得侵犯第三方的专利及知识产权，负责甲方在任何条件下不被卷入第三方的经济和法律纠纷，如果发生第三方提出的侵权指控，一切法律和经济责任均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

7.由乙方采购的相关设备、材料及软件等，如出现不符合合同规定的，由乙方承担责任，并赔偿由此造成的甲方损失。

8.因乙方设计、实施方案、系统集成不当造成设备损坏的，由乙方负责免费更换。

9.在保密期间，无论故意或者疏忽，任何一方因违反本合同保密规定而给另一方造成损失的，违约方应全额赔偿守约方的实际损失。

10.由于不可抗力而影响本合同执行时，除按第十六条处理外，双方另行协商延长本合同履行期限或者另行订立新合同。

11.乙方依据本合同应支付给甲方的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除。

1.本合同生效后，双方应本着诚实守信原则共同遵守，不得违反。否则，违约方应向守约方支付本合同规定的违约金或赔偿金。

2.乙方违约延期交货，每逾期一日，乙方应按每日合同价5‱向甲方支付违约金。违约金额达到合同价的20%时，甲方有权提出终止合同。

3.甲乙双方不得无故终止合同，由于单方面原因终止合同，违约方应付给对方合同总价款的百分之二十作为违约金，并赔偿对方由此造成的损失。

4.乙方提供的产品不得侵犯第三方的专利及知识产权，负责甲方在任何条件下不被卷入第三方的经济和法律纠纷，如果发生第三方提出的侵权指控，一切法律和经济责任均由乙方负责，甲方不承担任何责任。

5.由乙方采购的相关设备、材料及软件等，如出现不符合合同规定的，由乙方承担责任，并赔偿由此造成的甲方损失。

6.因乙方设计、实施方案、系统集成不当造成设备损坏的，由乙方负责免费更换。

7.在保密期间，无论故意或者疏忽，任何一方因违反本合同保密规定而给另一方造成损失的，违约方应全额赔偿守约方的实际损失。

8.由于不可抗力而影响本合同执行时，除按第十六条处理外，双方另行协商延长本合同履行期限或者另行订立新合同。

9.乙方依据本合同应支付给甲方的违约金、赔偿金及其他费用，甲方有权从应付乙方的款项中直接扣除。 

10.售后服务及人员培训

10.1．合同范围内的所有货物（包含软件、硬件及系统集成），自验收合格之日起乙方提供  3  年的运维和质保服务。 

10.2．运维和质保期限内：

乙方应提供以下售后服务：

（1）货物的现场安装、调试和/或启动监督；

（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。

（3）运维和质保期限内乙方需提供1名驻场服务人员。
（4）免费运维和质保期限  3  年（质保范围包括且不仅限于乙方所供应的货物、软件系统、工程实体，以及整体的系统集成）。在运维和质保期限内，因乙方所供货物制造和（或）安装质量（包含兼容性问题）出现故障时，乙方在接到招标人通知后10分钟内响应，1小时内赶到招标人项目现场，免费予以排除故障、修复或更换零部件；保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用。若故障在检修工作8小时内仍无法排除，乙方应在12小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。所有货物售后服务方式均为乙方至项目所在地现场解决，即乙方派员到系统现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

10.3．运维和质保期限外：

乙方应提供以下售后服务：

1.终身免费对系统软件进行升级更新，若升级需要增加设备或模块所产生的费用由甲方承担。

10.4．技术培训：正常运行验收后，乙方负责对甲方人员进行业务培训，受培训人员水平应达到：

1.掌握投标硬件设备的一般操作与使用，具有熟练使用的能力。 

2.熟练设备处理软件的使用，能编排、回放、截取等。 

3.能够应用软件进行综合信息处理，如统计、数据的图形显示、排序等标准；

十八、合同争议：

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争执，由签约双方友好协商解决；如双方经协商后仍不能解决时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

十九、其他：

下列情况包括但不限于，不属于保修范围：

（1）不可抗力引起的损害；

（2）第三方引起的损坏；

（3）用户自行造成的设备损坏（用户正常使用除外）；

（4）其它不属于乙方负担的保修事宜。

以上情况所产生的费用，甲乙双方另行商定。

二十、本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同的任何变更均须双方同意并签署书面材料方视为有效。其它未尽事宜或争议，均以本合同所泛指项目的招投标文件为准，投标文件没有规定的，以招标文件为准。本合同及招投标文件中未有规定的，由签约双方友好协商解决。

二十一、本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份，双方签字盖章后正式生效。

合同订立地点：平顶山市新华路中段291号                           

	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）
	
	法定代表人

或其委托代理人（签字或盖章）
	

	
	
	拥有者性别
	

	住  所
	平顶山市新华路中段291号
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	统一社会信用代码
	11410400005467582L
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	


注：1.合同签订中，在不损害甲、乙双方合法利益的基础上，可根据实际情况对本合同进行适当调整；

2.若属涉密项目，在本合同中增加按国家有关保密规定的内容并签订保密协议，明确出甲、乙双方按涉密项目管理、建设等方面的有关责任、义务。

附件：合同设备清单
	设备维护更新

	序号
	货物名目
	品牌规格型号
	单 位
	数量
	单价
（元）
	总价
（元）

	1
	区间测速卡口抓拍单元
	
	台
	3
	
	

	2
	爆闪灯
	
	套
	15
	
	

	3
	频闪灯
	
	套
	5
	
	

	4
	测速雷达
	
	套
	9
	
	

	5
	球机
	
	台
	3
	
	

	6
	大屏配电柜
	
	台
	1
	
	

	7
	终端机柜
	
	台
	26
	
	

	8
	落地配电柜
	
	台
	1
	
	

	9
	电源线
	
	米
	5000
	
	

	10
	电源线
	
	米
	3600
	
	

	11
	网线
	
	米
	600
	
	

	12
	PE管
	
	米
	6800
	
	

	测速标识标牌

	1
	测速提示牌
	
	块
	5
	
	

	2
	限速标志牌
	
	块
	5
	
	

	新增卡口抓拍设备

	1
	900W车辆环保人脸卡口抓拍单元
	
	台
	8
	
	

	2
	爆闪灯
	
	套
	16
	
	

	3
	网线
	
	米
	160
	
	

	4
	电源线
	
	米
	160
	
	

	5
	控制线
	
	米
	120
	
	

	后台配套设备更新

	1
	通用服务器
	
	台
	2
	
	

	2
	流媒体服务器
	
	台
	1
	
	

	3
	解码器
	
	台
	1
	
	

	其他费用

	1
	等保测评费
	等保测评费
	项
	1
	36697.00
	36697.00

	2
	信息技术服务费
	1.信息技术服务费

2.系统集成费，包含设备采购、保险、运输、保通、安装调试、检修及培训等费用。
	项
	1
	22935.00
	22935.00

	收费站下站口

	平顶山站

	1
	900W车辆环保人脸卡口抓拍单元
	
	台
	2
	
	

	2
	爆闪灯
	
	套
	2
	
	

	3
	终端机柜
	
	台
	1
	
	

	4
	电源线
	
	米
	800
	
	

	5
	网线
	
	米
	40
	
	

	6
	配管
	
	米
	750
	
	

	平顶山南站

	1
	900W车辆环保人脸卡口抓拍单元
	
	台
	2
	
	

	2
	爆闪灯
	
	套
	2
	
	

	3
	终端机柜
	
	台
	2
	
	

	4
	电源线
	
	米
	4000
	
	

	5
	网线
	
	米
	40
	
	

	6
	PE管
	
	米
	3800
	
	

	叶县北站

	1
	900W车辆环保人脸卡口抓拍单元
	
	台
	2
	
	

	2
	爆闪灯
	
	套
	2
	
	

	3
	终端机柜
	
	台
	1
	
	

	4
	电源线
	
	米
	1300
	
	

	5
	网线
	
	米
	40
	
	

	6
	PE管
	
	米
	1200
	
	

	新城区站

	1
	爆闪灯
	
	套
	2
	
	

	2
	终端机柜
	
	台
	1
	
	

	鲁山站

	1
	900W车辆环保人脸卡口抓拍单元
	
	台
	2
	
	

	2
	爆闪灯
	
	套
	2
	
	

	3
	终端机柜
	
	台
	1
	
	

	4
	电源线
	
	米
	40
	
	

	5
	网线
	
	米
	40
	
	

	汝州东站

	1
	终端机柜
	
	台
	1
	
	

	2
	电源线
	
	米
	400
	
	

	3
	PE管
	
	米
	300
	
	

	大峪站

	1
	爆闪灯
	
	套
	2
	
	

	2
	终端机柜
	
	台
	2
	
	


第五章  采购内容及要求

一、采购内容

	平顶山市高速公路区间测速及新增智能卡口系统和部分站口设备清单

	一、区间测速卡口及配套卡口

	1.设备维护更新

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注
	

	1
	区间测速卡口抓拍单元
	1.整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等

2.像素≥900万环保人脸卡口抓拍设备，焦距≥25mm；

3.支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；

4.车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于30种车身颜色； 

5.车牌识别功能检查 ：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；

6.支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。

7.目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

8.支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；

9.司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。

10.支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；

11.支持GB35114安全加密

12.传感器类型：不低于1” Global shutter CMOS

13.图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

14.视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG

15.视频分辨率：不低于4096(H) × 2160(V)

16.帧率：不低于25fps

17.抓拍图片格式：JPEG

18.抓拍图片分辨率：不低于4096(H) × 2160(V)

19.其它：详见相关施工规范要求
	台
	3
	G0421许广高速桐柏方向K68+400处2台，
G0421许广高速许昌方向K80+500处1台
	《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）明确：控制过度眩光，降低眩目影响，按照补光装置亮度由低到高，分为一级、二级。

	2
	爆闪灯
	1.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》

2.补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源

3.采用LED光源和气灯放电多种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换

4.支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换

5.触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常

7.不少于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口

8.可通过RS485进行远程升级

9.防护等级≥IP66

10.发光角度：LED：10°；气体灯：10°

11.色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K

12.补光距离：16~25m

13.光栅：内置LED格栅

14.覆盖范围：单车道 

15.回电时间：小于67ms

16.响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us

17.气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）

18.其它：详见相关施工规范要求
	套
	15
	G36宁洛高速南京方向K593+500处2台，

G36宁洛高速洛阳方向K613+600处1台，

G0421许广高速桐柏方向K68+400处1台，

G0421许广高速桐柏方向K80处4台，

G0421许广高速许昌方向K68+900 处1台，

S88郑栾高速郑州方向K96处2台，

S88郑栾高速栾川方向至K159+20处1台，

S49焦桐高速K126+200平顶山方向处1台，

S49焦桐高速K126+200郑州方向处2台
	

	3
	频闪灯
	1.光源类型：≥12颗大功率LED

2.发光角度不超过10°

3.覆盖范围：单车道环境补光灯

4.最佳补光范围16米～25米

5.触发方式：4V~6V电平量触发

6.触发信号：频率15~250HZ，占空比1%~39%，响应时间小于20US

7.其它：详见相关施工规范要求
	套
	5
	G36宁洛高速南京方向K593+500处1台，
G0421许广高速桐柏方向K80处2台
G0421许广高速许昌方向K68+900处1台
S49焦桐高速K126+200郑州方向处1台
	

	4
	测速雷达
	1.可对多目标进行精确测距测速，精确定位。先进的信号处理技术，性能稳定，虚警率低。安装方便，免调试，维护简单。

2.环境适应性强，检测性能不受光照、灰尘、雨雪等外界环境干扰。

3.工作频率：24.15GHz

4.测速范围：10km/h～250km/h

5.性能特点：平板型微带阵列天线

6.水平角：＜6°

7.俯仰角：＜6°

8.通讯接口：不小于1个RS-485接口， 

9.Wi-Fi：支持

10.频率偏离误差：≤±45MHZ

11.波束宽度：水平<6°，垂直<6°

12.发射功率：约5mW

13.测速距离：单车道18～28m

14.其它：详见相关施工规范要求
	套
	9
	G36宁洛高速南京方向K593+500处1台，
G0421许广高速桐柏方向K68+400处2台，
G0421许广高速许昌方向K80+500处2台，
G0421许广高速许昌方向K68+900处2台，
S83兰南高速许昌方向K209+90处2台
	根据违法策略调整单点测速与区间测速，便于后期做违法备案及违法调整。

	5
	球机
	1.像素≥400万球形相机，视频输出支持1920×1080@25fps

2.支持≥25倍光学变焦

3.支持最低照度可达彩色0.0003Lux，黑白0.0001Lux

4.支持水平手控速度不小于160°/S，垂直速度不小于120°/S，云台定位精度小于等于0.1°，设备支持可从诊断信息中导出云台控制历史记录，包括：手动键控PTZ、3D定位、手动调用预置点、手动调用花扫、手动调用巡航

5.水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-15°~90°

6.支持不低于300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径；可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能

7.信噪比≥61dB，网络延时不大于100ms

8.支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖、SmartIR、支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控

9.焦距：6-150mm

10.宽动态：不低于120 dB超宽动态 

11.网络接口：RJ45网口；自适应10M/100M网络数据

12.支持GB35114安全加密

13.其它：详见相关施工规范要求
	台
	3
	G36宁洛高速南京方向K593+500处1台，
S88郑栾高速栾川方向K139+500米处1台
G0421许广高速许昌方向K80+500米处1台   
	做道路横截面的监控，避免抓拍机盲区画面丢失，也可以对抓拍机周边环境进行检测把控

	6
	大屏配电柜
	1.类型：≥20KW配电柜

2.控制：采用PLC控制器，可通过网络远程控制

3.元器件：3P、40A断路器，32A电容式接触器

4.其它：详见相关施工规范要求
	台
	1
	G36宁洛高速南京方向K593+500处1个
	损坏配件更新

	7
	终端机柜
	1.箱体采用优质冷轧钢板材料，表面喷塑处理，防水、防尘、耐腐蚀。

2.具有多种供电端子类型设计，可为摄像机、补光灯、交换机等设备提供稳定可靠的电源和通信，可提供各种电源。

3.可以远程实时操作、状态监视、告警，以及数据记录、分析和查询等全面功能。

4.抱杆安装，支持≥2路可控220V输出，≥3路可控DC12V输出

5.防护等级不低于IP55

6.其它：详见相关施工规范要求
	台
	26
	G36宁洛高速南京方向K614+100米处1个
G36宁洛高速南京方向K593+500米处2个，
G36宁洛高速洛阳方向K593处1个，
G36宁洛高速洛阳方向K613+600米处2个，
G0421许广高速桐柏方向K68+400处1个，
G0421许广高速桐柏方向K80处2个，
G0421许广高速许昌方向K80+500米处1个，
G0421许广高速许昌方向K68+900米处2个，
G0421许广高速南阳方向K40处1个，
S83兰南高速K209+90处2个，
S83兰南高速许昌方向K209+90米处1个，
G0421许广高速K40+500处2个，
S88郑栾高速郑州方向K115+400米处1个，
S88郑栾高速郑州方向K96处2个，
S88郑栾高速栾川方向K139+500米处1个，
S88郑栾高速栾川方向K159+20米处2个
S49焦桐高速K126处2个
	损坏配件更新

	8
	落地配电柜
	1.名称：配电柜

2.规格：尺寸不小于1150mm×宽600mm×深550mm，外壳采用防雨、防尘、防盗、喷塑处理；内置电源空气开关、散热风扇、避雷器；

3.其它：详见相关施工规范要求
	台
	1
	G36宁洛高速南京方向K593+500米处1台，
	损坏配件更新

	9
	电源线
	1.名称：电源线

2.规格：YJV22-2*16平方铜线

3.其它：详见相关施工规范要求
	米
	5000
	
	辅材

	10
	电源线
	1.名称：电源线

2.规格：KVV2*6平方铜线

3.其它：详见相关施工规范要求
	米
	3600
	
	辅材

	11
	网线
	1.名称：室外网线

2.规格：超五类网线

3.其它：详见相关施工规范要求
	米
	600
	
	辅材

	12
	PE管
	1.名称：预埋管

2.规格：PE50

3.含道路挖掘恢复，深度要求不低于30cm

4.其它：详见相关施工规范要求
	米
	6800
	
	辅材

	2.测速标识标牌

	1
	测速提示牌
	1.名称：测速提示牌

2.规格：根据《公路交通标志标线设置指南》要求，尺寸：不小于2.2m*2.6m，采用≥2.0mm厚度的铝合金板材。采用白底、黑字、绿图标、白衬边，其中包含的限速标志采用白底、黑字、红圈。图标、汉字等采用IV类反光膜，利旧原有立杆

3.其它：详见相关施工规范要求
	块
	5
	S88郑栾高速郑州方向K115+400米处3个（提示牌、起点提示牌、正在测速提示牌）
S88郑栾高速郑州方向K96处1个（终点提示牌）
G0421许广高速K40+500处1个（终点提示牌）
	按照最新国标GB-5768.2 2022《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》要求中，100—120km/h时，提示牌直径不低于120cm；

	2
	限速标志牌
	1.名称：限速标志牌

2.规格：不小于5.2m*3.6m，底板采用不低于3mm铝板，采用不低于IV类反光膜，本项目推荐标志结构为双立柱、法兰盘等主要钢构件采用热浸镀锌涂层防腐，螺栓等紧固件采用热镀锌防腐。作镀塑处理的构件镀锌量应不小于275g/m²，镀塑材料，采用聚酯涂料，塑层厚度>0.076mm，紧固件采用热浸镀锌的防腐处理，镀锌量应不小于350g/㎡。钢构件防腐应满足《公路交通工程钢构件防腐技术条件》（GB/T18226-2015）相关规定。整体成型结构距地面不低于1.5米，基础浇灌采用C25混凝土。基础大小不低于1.2*1.2*1.5m，含挖土方及回填

3.其它：详见相关施工规范要求
	块
	5
	S83兰南高速南阳方向K209+90处1个（限速标志牌）
G36宁洛高速南京方向K614+100处1个（限速标志牌）
G36宁洛高速洛阳方向K593处1个（限速标志牌）
S88郑栾高速栾川方向K139+500处1个限速标志牌）
G0421许广高速桐柏方向K68+400处1个限速标志牌）
	按照最新国标GB-5768.2 2022《道路交通标志和标线 第2部分：道路交通标志》要求中，限速标志牌尺寸不低于高4.1m*宽3.3m。

	3.新增卡口抓拍设备

	1
	900W车辆环保人脸卡口抓拍单元
	1.整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等

※2.像素≥900万环保人脸卡口抓拍设备，焦距≥25mm；

3.支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；

4.车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于30种车身颜色； 

5.车牌识别功能检查 ：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码； 

6.支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 

7.目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

8.支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；

9.司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。

10.支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；

11.支持GB35114安全加密

12.传感器类型：不低于1” Global shutter CMOS

13.图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

14.视频压缩标准：H.264, H.265, MJPEG

15.视频分辨率：不低于4096(H) × 2160(V)

16.帧率：不低于25fps

17.抓拍图片格式：JPEG

18.抓拍图片分辨率：不低于4096(H) × 2160(V)

19.其它：详见相关施工规范要求
	台
	8
	G36宁洛高速南京方向K614+100处1台，

G36宁洛高速洛阳方向K593处1台，

G0421许广高速桐柏方向K68+400处1台，

G0421许广高速许昌方向K80+500处1台，

G0421许广高速南阳方向K40处1台，

S83兰南高速许昌方向K209+90处1台，

S88郑栾高速郑州方向K115+400处1台，

S88郑栾高速栾川方向K139+500处1台
	

	2
	爆闪灯
	1.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》

2.补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源

3.采用LED光源和气灯放电多种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换

4.支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换

5.触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常

7.不少于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口

8.可通过RS485进行远程升级

9.防护等级≥IP66

10.发光角度：LED：10°；气体灯：10°

11.色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K

12.补光距离：16~25m

13.光栅：内置LED格栅

14.覆盖范围：单车道 

15.回电时间：小于67ms

16.响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us

17.气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）

18.其它：详见相关施工规范要求
	套
	16
	G36宁洛高速南京方向K614+100处2台，

G36宁洛高速洛阳方向K593处2台，

G0421许广高速桐柏方向K68+400处2台，

G0421许广高速许昌方向K80+500处2台，

G0421许广高速南阳方向K40处2台，

S83兰南高速许昌方向K209+90处2台，

S88郑栾高速郑州方向K115+400处2台，

S88郑栾高速栾川方向K139+500处2台
	

	3
	网线
	1.名称：室外网线
2.规格：超五类网线
3.其它：详见相关施工规范要求
	米
	160
	根据以上八处新增卡口设备点位，每个点位20米
	

	4
	电源线
	1.名称：电源线
2.规格：RVV3*1.5平方铜线
3.其它：详见相关施工规范要求
	米
	160
	根据以上八处新增卡口设备点位，每个点位20米
	

	5
	控制线
	1.名称：控制线
2.规格：RVV4*0.75控制线
3.其它：详见相关施工规范要求
	米
	120
	根据以上八处新增卡口设备点位，每个点位15米
	

	4.后台配套设备更新

	1
	通用服务器
	1.双路标准机架式服务器

2.CPU：≥2颗处理器，核数≥8核，主频≥2.4GHz

3.内存：≥64G DDR4，8个内存插槽，最大支持扩展至1TB内存

4.硬盘：≥2块1.2T 10K 2.5寸 SAS硬盘，默认支持8个3.5寸/2.5寸硬盘，可选最大支持12个3.5寸/2.5寸硬盘，可选兼容4个NVMe硬盘

5.阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10;

6.PCIE扩展：≥2个PCIe扩展插槽（包括1个OCP 插槽）

7.网口：≥4个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口

8.其他接口：不低于1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

9.电源：标配550W（1+1）高效白金热插拔冗余电源

10其他：详见相关施工规范要求
	台
	2
	视频网数据边界上传服务器1台
公安网数据边界对接服务器1台
	违法数据上传，目前交警队采用公安一所的边界，专网与信息网需要分别配置windows服务器做fpt过渡，对接集指平台。

	2
	流媒体服务器
	1.CPU：配置1颗处理器，核数≥24核，主频≥2.2GHz

2.内存：≥4根32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存；

3.硬盘：系统盘≥2块480G SSD，数据盘≥2块4T 7.2K SATA

4.阵列卡：配置一张SAS+HBA卡（支持RAID 0/1/10）

5.PCIE扩展：最大支持6个PCIe扩展插槽；

6.网口：≥6个千兆电口

7.其他接口：配置不低于1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部；1个VGA口，位于机箱后部；可选1个COM口位于机箱后部

8.电源：配置550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

9.其它：详见相关施工规范要求
	台
	1
	针对现有服务器平台接入服务器扩容1台
	做新增抓拍设备的流媒体服务

	3
	解码器
	1.采用嵌入式纯硬件架构，无需其他操作系统。

2.支持客户端软件上添加、删除、修改用户。可为不同用户设置不同画面管理区域，包括资源权限、配置权限、操作权限；最大可设置 32个用户。

3.支持将远程笔记本桌面进行整屏、单窗口抓屏上墙，实时画面帧率最大>30fps:

4.支持通过客户端预编辑操作。预编辑不实时上墙，待完成编辑后切换上墙；

5.支持将多路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示；支持设备内任意输出解码板之间的拼接或集群内任意设备输出口拼接功能。最大支持拼接32路（1920x1080）像素的视频图像：

6.拼接时不同输出口之间画面同步，无撕裂感，且无缝拼接；支持多块屏幕图像的任意规格拼接，支持将所有显示单元拼接形成一个高分辨率的无缝单一屏；全屏刷新时间≤20ms。

7.支持对接入视频图像进行1/4/6/8/9/16/25画面分割显示，视频切换流畅无黑屏；整机8张解码板支持最大 512个窗口。

8.具有窗口叠加功能，可调整叠加窗口顺序，可设置置顶窗口，置顶窗口始终位于最顶层；支持任意一路信号跨屏拼接、漫游、缩放、图层叠加显示功能；

9.支持日期时间和字符两种字符叠加（OSD）类型配置。支持手动启用或停用OSD；

10.支持电源冗余设置，支持（1+1）冗余电源，当一路电源模块出现异常时，系统可以自动无缝切换到备用电源模块，电源切换过程系统运行不受影响。

11.其它：详见相关施工规范要求
	台
	1
	支队监控中心大屏解码使用1台
	现有大屏解码拼控，视频上墙等

	二、其他费用

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	金额（元）
	备注

	1
	等保测评费
	等保测评费
	项
	1
	36697.00
	/

	2
	信息技术服务费
	1.信息技术服务费

2.系统集成费，包含设备采购、保险、运输、保通、安装调试、检修及培训等费用。
	项
	1
	22935.00
	/

	三、收费站下站口

	1.平顶山站

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	备注
	

	1
	900W车辆环保人脸卡口抓拍单元
	1.整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等

※2.像素≥900万环保人脸卡口抓拍设备，焦距≥25mm；

3.支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；

4.车身颜色识别功能检查：支持识别不少于30种车身颜色；

5.车牌识别功能检查：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；

6.支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。

7.目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

8.支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；

9.司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。

10.支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；

11.支持GB35114安全加密

12.传感器类型：不低于1” Global shutter CMOS

13.图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

14.视频压缩标准：H.264,H.265,MJPEG

15.视频分辨率：不低于4096(H) × 2160(V)

16.帧率：不低于25fps

17.抓拍图片格式：JPEG

18.抓拍图片分辨率：不低于4096(H) × 2160(V)

19.其它：详见相关施工规范要求
	台
	2
	平顶山收费站下站口处2台
	《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）明确：控制过度眩光，降低眩目影响，按照补光装置亮度由低到高，分为一级、二级。

	2
	爆闪灯
	1.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》

2.补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源

3.采用LED光源和气灯放电多种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换

4.支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换

5.触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常

7.不少于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口

8.可通过RS485进行远程升级

9.防护等级≥IP66

10.发光角度：LED：10°；气体灯：10°

11.色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K

12.补光距离：16~25m

13.光栅：内置LED格栅

14.覆盖范围：单车道 

15.回电时间：小于67ms

16.响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us

17.气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）

18.其它：详见相关施工规范要求
	套
	2
	平顶山收费站下站口处2台
	

	3
	终端机柜
	1.箱体采用优质冷轧钢板材料，表面喷塑处理，防水、防尘、耐腐蚀。

2.具有多种供电端子类型设计，可为摄像机、补光灯、交换机等设备提供稳定可靠的电源和通信，可提供各种电源。

3.可以远程实时操作、状态监视、告警，以及数据记录、分析和查询等全面功能。

4.抱杆安装，支持≥2路可控220V输出，≥3路可控DC12V输出

5.防护等级不低于IP55

6.其它：详见相关施工规范要求
	台
	1
	平顶山收费站下站口处1台
	辅材

	4
	电源线
	1.名称：电源线
2.规格：KVV2*6平方铜线
3.其它：详见相关施工规范要求
	米
	800
	
	辅材

	5
	网线
	1.名称：室外网线
2.规格：超五类网线
3.其它：详见相关施工规范要求
	米
	40
	
	辅材

	6
	配管
	1.名称：预埋管
2.规格：PE50
3.含道路挖掘恢复，深度要求不低于30cm
4.其它：详见相关施工规范要求
	米
	750
	
	辅材

	2.平顶山南站

	1
	900W车辆环保人脸卡口抓拍单元
	1.整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等

※2.像素≥900万环保人脸卡口抓拍设备，焦距≥25mm；

3.支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；

4.车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于30种车身颜色； 

5.车牌识别功能检查 ：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；

6.支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。

7.目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

8.支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；

9.司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。

10.支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；

11.支持GB35114安全加密

12.传感器类型：不低于1” Global shutter CMOS

13.图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

14.视频压缩标准：H.264,H.265,MJPEG

15.视频分辨率：不低于4096(H) × 2160(V)

16.帧率：不低于25fps

17.抓拍图片格式：JPEG

18.抓拍图片分辨率：不低于4096(H) × 2160(V)

19.其它：详见相关施工规范要求
	台
	2
	平顶山南收费站下站口处2台
	《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）明确：控制过度眩光，降低眩目影响，按照补光装置亮度由低到高，分为一级、二级。

	2
	爆闪灯
	1.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》

2.补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源

3.采用LED光源和气灯放电多种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换

4.支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换

5.触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常

7.不少于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口

8.可通过RS485进行远程升级

9.防护等级≥IP66

10.发光角度：LED：10°；气体灯：10°

11.色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K

12.补光距离：16~25m

13.光栅：内置LED格栅

14.覆盖范围：单车道 

15.回电时间：小于67ms

16.响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us

17.气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）

18.其它：详见相关施工规范要求
	套
	2
	平顶山南收费站下站口处2台
	

	3
	终端机柜
	1.箱体采用优质冷轧钢板材料，表面喷塑处理，防水、防尘、耐腐蚀。

2.具有多种供电端子类型设计，可为摄像机、补光灯、交换机等设备提供稳定可靠的电源和通信，可提供各种电源。

3.可以远程实时操作、状态监视、告警，以及数据记录、分析和查询等全面功能。

4.抱杆安装，支持≥2路可控220V输出，≥3路可控DC12V输出

5.防护等级不低于IP55

6.其它：详见相关施工规范要求
	台
	2
	平顶山南收费站上站口和下站口处各1个，共计2个
	辅材

	4
	电源线
	1.名称：电源线
2.规格：KVV2*6平方铜线
3.其它：详见相关施工规范要求
	米
	4000
	
	辅材

	5
	网线
	1.名称：室外网线
2.规格：超五类网线
3.其它：详见相关施工规范要求
	米
	40
	
	辅材

	6
	PE管
	1.名称：预埋管
2.规格：PE50
3.含道路挖掘恢复，深度要求不低于30cm
4.其它：详见相关施工规范要求
	米
	3800
	
	辅材

	3.叶县北站

	1
	900W车辆环保人脸卡口抓拍单元
	1.整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等

※2.像素≥900万环保人脸卡口抓拍设备，焦距≥25mm；

3.支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；

4.车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于30种车身颜色； 

5.车牌识别功能检查 ：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；

6.支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。 

7.目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

8.支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；

9.司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。

10.支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；

11.支持GB35114安全加密

12.传感器类型：不低于1” Global shutter CMOS

13.图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

14.视频压缩标准：H.264,H.265,MJPEG

15.视频分辨率：不低于4096(H) × 2160(V)

16.帧率：不低于25fps

17.抓拍图片格式：JPEG

18.抓拍图片分辨率：不低于4096(H) × 2160(V)

19.其它：详见相关施工规范要求
	台
	2
	叶县北收费站下站口处2台
	《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）明确：控制过度眩光，降低眩目影响，按照补光装置亮度由低到高，分为一级、二级。

	2
	爆闪灯
	1.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》

2.补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源

3.采用LED光源和气灯放电多种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换

4.支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换

5.触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常

7.不少于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口

8.可通过RS485进行远程升级

9.防护等级≥IP66

10.发光角度：LED：10°；气体灯：10°

11.色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K

12.补光距离：16~25m

13.光栅：内置LED格栅

14.覆盖范围：单车道 

15.回电时间：小于67ms

16.响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us

17.气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）

18.其它：详见相关施工规范要求
	套
	2
	叶县北收费站下站口处2台
	

	3
	终端机柜
	1.箱体采用优质冷轧钢板材料，表面喷塑处理，防水、防尘、耐腐蚀。

2.具有多种供电端子类型设计，可为摄像机、补光灯、交换机等设备提供稳定可靠的电源和通信，可提供各种电源。

3.可以远程实时操作、状态监视、告警，以及数据记录、分析和查询等全面功能。

4.抱杆安装，支持≥2路可控220V输出，≥3路可控DC12V输出

5.防护等级不低于IP55

6.其它：详见相关施工规范要求
	台
	1
	叶县北收费站下站口处1个
	辅材

	4
	电源线
	1.名称：电源线
2.规格：KVV2*6平方铜线
3.其它：详见相关施工规范要求
	米
	1300
	
	辅材

	5
	网线
	1.名称：室外网线
2.规格：超五类网线
3.其它：详见相关施工规范要求
	米
	40
	
	辅材

	6
	PE管
	1.名称：预埋管
2.规格：PE50
3.含道路挖掘恢复，深度要求不低于30cm
4.其它：详见相关施工规范要求
	米
	1200
	
	辅材

	4.新城区站

	1
	爆闪灯
	1.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》

2.补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源

3.采用LED光源和气灯放电多种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换

4.支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换

5.触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常

7.不少于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口

8.可通过RS485进行远程升级

9.防护等级≥IP66

10.发光角度：LED：10°；气体灯：10°

11.色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K

12.补光距离：16~25m

13.光栅：内置LED格栅

14.覆盖范围：单车道 

15.回电时间：小于67ms

16.响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us

17.气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）

18.其它：详见相关施工规范要求
	套
	2
	平顶山市新城区收费站下站口处2台
	《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）明确：控制过度眩光，降低眩目影响，按照补光装置亮度由低到高，分为一级、二级。

	2
	终端机柜
	1.箱体采用优质冷轧钢板材料，表面喷塑处理，防水、防尘、耐腐蚀。

2.具有多种供电端子类型设计，可为摄像机、补光灯、交换机等设备提供稳定可靠的电源和通信，可提供各种电源。

3.可以远程实时操作、状态监视、告警，以及数据记录、分析和查询等全面功能。

4.抱杆安装，支持≥2路可控220V输出，≥3路可控DC12V输出

5.防护等级不低于IP55

6.其它：详见相关施工规范要求
	台
	1
	平顶山市新城区收费站下站口处1个
	辅材

	5.鲁山站

	1
	900W车辆环保人脸卡口抓拍单元
	1.整体组成包含高清智能摄像机、单元防护罩、内置LED补光灯、相机内置网络防雷器、电源适配器等

※2.像素≥900万环保人脸卡口抓拍设备，焦距≥25mm；

3.支持配合外接补光灯控制使用，支持闪光灯和频闪灯同步补光；

4.车身颜色识别功能检查 ：支持识别不少于30种车身颜色； 

5.车牌识别功能检查 ：支持对25×10像素～1100×3000像素的机动车车牌进行抓拍并识别号码；

6.支持抓拍并识别垂直倾斜角度≤45°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码。

7.目标跟踪功能检查：支持检测并跟踪指定区域内不少于245个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人。

8.支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；

9.司乘人员抓拍性能试验：支持前排人脸检测，并识别主驾驶员的性别、是否戴眼镜结构化属性信息，可在抓拍图上叠加主/副驾驶人脸小图和主驾驶员的结构化属性信息。

10.支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%；

11.支持GB35114安全加密

12.传感器类型：不低于1” Global shutter CMOS

13.图像控制：曝光速度、AGC控制、白平衡方式控制等

14.视频压缩标准：H.264,H.265,MJPEG

15.视频分辨率：不低于4096(H) × 2160(V)

16.帧率：不低于25fps

17.抓拍图片格式：JPEG

18.抓拍图片分辨率：不低于4096(H) × 2160(V)

19.其它：详见相关施工规范要求
	台
	2
	鲁山收费站下站口处2台
	《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）明确：控制过度眩光，降低眩目影响，按照补光装置亮度由低到高，分为一级、二级。

	2
	爆闪灯
	1.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》

2.补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源

3.采用LED光源和气灯放电多种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换

4.支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换

5.触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常

7.不少于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口

8.可通过RS485进行远程升级

9.防护等级≥IP66

10.发光角度：LED：10°；气体灯：10°

11.色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K

12.补光距离：16～25m

13.光栅：内置LED格栅

14.覆盖范围：单车道 

15.回电时间：小于67ms

16.响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us

17.气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）

18.其它：详见相关施工规范要求
	套
	2
	鲁山收费站下站口处2台
	

	3
	终端机柜
	1.箱体采用优质冷轧钢板材料，表面喷塑处理，防水、防尘、耐腐蚀。

2.具有多种供电端子类型设计，可为摄像机、补光灯、交换机等设备提供稳定可靠的电源和通信，可提供各种电源。

3.可以远程实时操作、状态监视、告警，以及数据记录、分析和查询等全面功能。

4.抱杆安装，支持≥2路可控220V输出，≥3路可控DC12V输出

5.防护等级不低于IP55

6.其它：详见相关施工规范要求
	台
	1
	鲁山收费站下站口处1个
	辅材

	4
	电源线
	1.名称：电源线
2.规格：RVV3*1.5平方铜线
3.其它：详见相关施工规范要求
	米
	40
	
	辅材

	5
	网线
	1.名称：室外网线
2.规格：超五类网线
3.其它：详见相关施工规范要求
	米
	40
	
	辅材

	6.汝州东站
	
	
	

	1
	终端机柜
	1.箱体采用优质冷轧钢板材料，表面喷塑处理，防水、防尘、耐腐蚀。
2.具有多种供电端子类型设计，可为摄像机、补光灯、交换机等设备提供稳定可靠的电源和通信，可提供各种电源。
3.可以远程实时操作、状态监视、告警，以及数据记录、分析和查询等全面功能。
4.抱杆安装，支持≥2路可控220V输出，≥3路可控DC12V输出
5.防护等级不低于IP55
6.其它：详见相关施工规范要求
	台
	1
	汝州东收费站下站口处1个
	辅材

	2
	电源线
	1.名称：电源线
2.规格：KVV2*6平方铜线
3.其它：详见相关施工规范要求
	米
	400
	
	辅材

	3
	PE管
	1.名称：预埋管
2.规格：PE50
3.含道路挖掘恢复，深度要求不低于30cm
4.其它：详见相关施工规范要求
	米
	300
	
	辅材

	7.大峪站

	1
	爆闪灯
	1.符合GA/T 1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》

2.补光装置光源包括LED光源（一级频闪）、气体放电光源（二级脉冲）和红外光源

3.采用LED光源和气灯放电多种光源，LED光源呈圆形排布，气体放电光源前置转轴叶片，支持红外和白光补光切换

4.支持LED频闪、LED爆闪、白光气体爆闪及红外气体爆闪四种补光方式，可通过远程控制切换

5.触发信号异常时，爆闪灯进入自动保护，触发信号输入正常，爆闪灯自动恢复正常

7.不少于1路RS485接口、1路气体脉冲爆闪输入接口，一路光源切换接口，1路频闪输入接口、1路LED爆闪输入接口

8.可通过RS485进行远程升级

9.防护等级≥IP66

10.发光角度：LED：10°；气体灯：10°

11.色温：LED＜4000K，气体灯＜7000K

12.补光距离：16~25m

13.光栅：内置LED格栅

14.覆盖范围：单车道 

15.回电时间：小于67ms

16.响应时间：LED≤20us，爆闪≤47us

17.气体闪光次数：＞2000万次（2S闪一次）

18.其它：详见相关施工规范要求
	套
	2
	大峪站下站口处2台
	

	2
	终端机柜
	1.箱体采用优质冷轧钢板材料，表面喷塑处理，防水、防尘、耐腐蚀。

2.具有多种供电端子类型设计，可为摄像机、补光灯、交换机等设备提供稳定可靠的电源和通信，可提供各种电源。

3.可以远程实时操作、状态监视、告警，以及数据记录、分析和查询等全面功能。

4.抱杆安装，支持≥2路可控220V输出，≥3路可控DC12V输出

5.防护等级不低于IP55

6.其它：详见相关施工规范要求
	台
	2
	大峪站上站口和下站口处各1个，共计2个
	辅材


二、其他要求
1.中标人提供的产品应为全新、正品；中标人提供的全新现货须具有产品合格证、产品商标、型号、参数及相关技术资料等；符合国家质量检测标准；合格率达到100%；

2.质保期三年，质保期内出现问题保证免费更换同品牌、同型号的产品。

3.中标人必须负责所投产品送货到采购人指定地点，负责货物现场的搬运，负责按国家相关标准进行货物包装，货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担；运输费、装卸费、保险费、包装费、仓储费、安装费等一切费用包含在投标总报价中。
4.中标供应商未按照合同规定的地点交货、验收之前，如发生不可抗力因素导致产品毁坏或灭失，由中标供应商承担责任。
5.采购人使用中标人的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

6.相关施工规范要求：

《道路车辆智能监测记录系统通用技术条件》（GA/T497-2016）

《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022）

《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832-2014）

《卡口信息识别、比对、监测系统技术要求》（GA/T 669.9-2008）

《机动车测速仪》（GB/T 21255—2019）

《全国机动车缉查布控系统联网卡口改造及信息接入规范》

《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2022）

《公安视频图像信息系统安全技术要求》（GA/T 1788-2021）

《公安交通集成指挥平台通信协议》（GA/T 1049.6-2013）

《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）》

《公安信息通信网边界接入平台安全规范》

《全国公安机关视频图像信息整合与共享工作任务书》（公科信[2012]11号）

《公路车辆智能监测记录系统验收技术规范》（GA/T961-2011）

《道路交通标志和标线第 2 部分：道路交通标志》（GB 5768.2 2022）

《道路交通技术监控设备运行维护规范》（GA/T1043-2013）

《〈公共安全视频监控联网信息安全技术要求〉实施技术指南》

《公安视频监控前端设备证书发放接口规范》

《公安视频监控前端设备GB35114密码接口规范》

其他国家相关的政策法令、法规文件。

第六章  投标文件格式

         （项目名称）        
投 标 文 件

采购编号：

供应商：                             （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：             （电子签章）

日期：       年     月    日

目  录

一、投标函及投标函附录

二、分项报价表

三、技术参数偏差表

四、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书

五、资格证明材料

六、项目实施方案

七、服务承诺
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九、政府采购政策

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

   （采购人名称）  ：

1.我方已仔细研究了    （项目名称）    招标文件的全部内容，愿意以人民币：         （大写），￥        元（小写）的报价，交货及安装期限：        ，按合同约定完成全部合同内容，质量标准：          。

2.我方承诺在投标有效期内不修改、撤销响应文件。

3.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

供应商名称：           （电子签章）   

法定代表人：     （签字或电子签章）

日期：       年     月     日

（二）投标函附录
	项目名称
	

	供应商名称
	

	投标报价
	              （大写）                  

            （小写）                  

	交货及安装期限
	

	质量标准
	

	交货地点
	

	质保期
	

	投标有效期
	

	其他说明
	


供应商名称：           （电子签章）  

法定代表人：     （签字或电子签章）

日期：       年     月     日

二、分项报价表

	序号
	货物名目
	单位
	单价（元）
	规格（型号）
	品牌
	产地及

生产商
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	
	


（注： 此表仅为格式示例，供应商可根据需要对表进行扩展或修改。）

供应商名称：           （电子签章）  

法定代表人：     （签字或电子签章）

日 期：       年     月     日

三、技术参数偏离表

	序号
	货物名称
	招标文件技术要求
	投标文件技术响应情况
	偏差描述
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	


（注： 此表仅为格式示例，供应商可根据需要对表进行扩展或修改。）

供应商名称：           （电子签章）   

法定代表人：     （签字或电子签章）

日 期：       年     月     日

四、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书
（一）法定代表人身份证明

供应商名称：                                 

单位性质：                                   

地址：                                      

成立时间：        年     月     日

经营期限：                                 

姓名：           性别：        年龄：       职务：       
系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商名称：           （电子签章）  

法定代表人：     （签字或电子签章）

日 期：       年     月     日

（二）法定代表人授权委托书
我   （姓名）  系     （供应商）  的法定代表人，现授权委托   （姓名）  为我公司代理人，以本公司的名义参加（项目名称）投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判、签署合同过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认，其法律后果由我方承担。
委托期限：           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及委托代理人身份证复印件
供应商名称：           （电子签章）  

法定代表人：     （签字或电子签章）

日期：       年     月     日

注：如法定代表人参加投标，无需填写本授权书。
五、资格证明材料
（格式自拟）

六、项目实施方案

（格式自拟）

七、服务承诺

（格式自拟）

八、其他资料
1.供应商诚信承诺书

我公司承诺：

1.我公司保证在本次（采购编号、项目名称）投标过程中，完全按照本招标文件要求，我公司在本次投标过程中，提供的所有文件材料，均是真实的。一旦发现有虚假材料，我公司自动放弃投标资格。

2.在本次投标中如果我公司中标，承诺在领取中标通知书时按招标文件的规定及时向采购代理机构缴纳招标代理服务费。

注：该项内容不得涂改，否则其投标有可能被拒绝。

供应商名称：           （电子签章）   

法定代表人：     （签字或电子签章）

日期：       年     月     日

2.反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在  （采购编号、项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称：           （电子签章） 

法定代表人：     （签字或电子签章）

日期：       年     月     日

3.类似业绩

	序号
	项目名称
	项目负责人名单
	中标公示查询媒体
	合同金额（元）
	合同签订日期
	验收日期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（注： 此表仅为格式示例，供应商可根据需要对表进行扩展或修改。）

4.供应商认为需要提供的其他材料

（格式自拟）

5.节能产品、环境标志产品明细表（如有）

节能产品明细表

	序号
	设备名称
	品牌

型号
	制造商名称
	节字标志认证证书号
	国家节能产品认证证书有效截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日      期：      年       月      日

环境标志产品明细表
	序号
	设备名称
	品牌

型号
	制造商名称
	中国环境标志认证证书编号
	认证证书有效截止日期
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


供应商名称：                     （企业电子印章）

法定代表人或其委托代理人：          （电子签章）

日      期：      年       月      日

填报要求：

1. 本表的设备名称、品牌型号、金额应与货物分项报价一览表一致。

2. 节能产品是指财政部和国家发展改革委员会公布的《节能产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《国家节能产品认证证书》复印件或扫描件，否则评标委员会有权不予认可。

3. 环境标志产品是指财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，可在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查阅。投标人须在投标文件中附该产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的《中国环境标志产品认证证书》复印件或扫描件，否则评委委员会有权不予认可。

4. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。

5. 没有相关产品可不提供本表。

九、政府采购政策

（一）中小企业声明函（货物）（如有）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）

的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求

的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

                                     企业名称（盖章）：                       

                   日期：        年       月       日

（二）关于监狱企业（如有）
1.政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68 号）

2.附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（三）关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）
1.政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141 号）

2.附残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府

采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加            单位的               项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：          （盖单位公章）

年    月    日

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标中标供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
关于印发中小企业划型标准规定的通知（工信部联企业〔2011〕300号）
关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　               二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），制定本规定。

　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。
 全流程电子化交易注意事项
电子化交易项目投标文件是供应商、供应商（以下简称“供应商”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。

一、电子化投标

（一）网上投标保证金的缴纳

1.递交形式： 供应商的投标保证金必须通过供应商基本账户以转账或电汇的形式缴纳（账户必须是已加入平顶山市公共资源交易供应商或供应商诚信库中的账户）。

2.供应商缴纳投标保证金后，应在规定的缴纳截止时间前通过平顶山市公共资源电子化交易系统将保证金成功绑定至所投标项目和标段。保证金绑定操作手册，请登录平顶山市公共资源交易中心网站在办事指南中网上投标栏目查看。

3.供应商在成功绑定后，可以将系统生成的回执单图片制作在投标文件中，作为缴纳保证金的依据。

4.供应商应仔细阅读操作手册并充分考虑异地跨行转账到账时间等因素，因供应商操作不当或银行到账时间等问题造成保证金无法正常绑定影响投标的，由供应商自行承担后果。

5.未中标供应商的投标保证金在项目结束后，由中介服务机构向中心项目负责人提出退款申请，项目负责人同意并经财务部门核对后，通过中心交易平台退还给供应商。

（二）电子化投标文件的签章

1.供应商在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2.招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，供应商在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

（三）电子化投标文件的格式及上传投标

1.供应商所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请供应商随身携带。

注：（1）供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传

2.电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，供应商应在投标截止时间前尽早地联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。

（四）电子化项目开标、解密、唱标、评标

1.电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。

2.电子化投标文件解密异常的处理

如出现供应商的电子投标文件无法解密的情况，供应商应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）首先由技术人员进行问题排查。

（2）经技术人员排查后，是供应商文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。

（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。

3.待所有供应商投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。

4.评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，供应商的回复文件必须以经过供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。

5.如评标委员会对需要回复的供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。

6.评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。

附件：

关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
__________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
投标内容汇总
投标人名称：                 ；
统一社会信用代码：                    ；
地址：                 ；
投标报价：                 ；
交货期：                ；

质量要求：                 ； 
验收标准：                 ；

授权委托人：               ；手机：               ；

邮箱（必填项）：               。
类似业绩汇总表

	序号
	项目名称
	项目负责人
	合同金额
	合同签订时

间
	竣工时间
	中标公示查询网站（写明网站名称即可）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


说明：投标内容汇总仅为评标汇总时需要，不作为评标依据，请投标单位汇总后列出即可，无需重复提交相关人员等复印件。



