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第一章、招标公告

【平公资采2026985号】平顶山市医疗应急中心平顶山急救科普实训

基地建设项目公开招标公告
项目概况：
平顶山市医疗应急中心平顶山急救科普实训基地建设项目的潜在投标人需通过平顶山市公共资源交易中心网进入交易系统获取招标文件，并于2026年10月20日8点40分（北京时间）前递交投标文件。

1、 项目基本情况

1.采购编号：平采招标-2026-157

2.项目名称：平顶山市医疗应急中心平顶山急救科普实训基地建设项目
3.采购方式：公开招标

4.预算金额: 2400000.00元

最高限价: 2400000.00元

	序号
	包号
	包名称
	包预算(元）
	包最高限价(元）

	1
	【平公资采2026985号】-1
	平顶山市医疗应急中心平顶山急救科普实训基地建设项目
	2400000.00
	2400000.00


5.采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：平顶山急救科普实训基地建设项目，具体要求详见采购需求。

5.2 资金来源：财政资金，已落实。

5.3 包段划分：一个包段。

5.4 质量要求：合格标准，符合国家、行业和专业等相关标准。

5.5 供货期：合同签订后30日历天内完成供货、安装、调试等工作。

5.6验收标准：按照国家相关标准及本项目采购需求进行验收。
6.合同履行期限：同供货期

7.是否接受进口产品：否

8.是否专门面向中小企业：否

2、 申请人的资格要求：

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2．落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。产品制造商为小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实价格评审优惠政策；中小企业划型标准依据工信部联企业[2011]300号文件规定。

3．本项目的特定资格要求

3.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

3.1.1具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）。

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书,格式自拟)。

3.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书,格式自拟)。

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书,格式自拟)。

3.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供承诺书,格式自拟)。

3.2对列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站的“失信被执行人”(自动跳转至“中国执行信息公开网”)、“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，将拒绝其参加政府采购活动 （执行财库【2016】125号文）。（提供自公告发布之日起查询结果页面截图）.

3.3投标人所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书，并愿意承担因就提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（提供承诺书,格式自拟）。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，格式自拟）。

3.5本项目不接受联合体投标。（提供承诺书）

3.6资格审查方式:资格后审
三、获取招标文件 

1.时间：2026年9月29日至2026年10 月19日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2.地点：平顶山市公共资源交易中心系统（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）

3.方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心系统（网址：http://ggzy.pds.gov.cn）“交易主体登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml

4.售价：0元

四、投标截止时间及地点

1.时间：2026年10月20日08时40分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

五、开标时间及地点

1.时间：2026年10月20日08时40分（北京时间）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心交易系统

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告同时在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。

招标公告期限为五个工作日。

七、其它补充事宜

1.投标人采用网上远程异地解密，用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。

2.平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

3.投标人或其他利害关系人对本次公告如有异议，请在公告发布之日后，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向招标人和采购代理机构提出质疑（加盖单位公章由法定代表人签字)，由其授权代表携带法人授权书及本人身份证件提交（邮寄、传真件不予受理)。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
4.监督部门：平顶山市财政局
联系方式：0375-2627595 

监督单位：平顶山市卫生健康委员会

统一社会信用代码：11410400MB1632093J

联系人:易先生

联系方式:0375-7667910
八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：平顶山市医疗应急中心

地 址：平顶山市建设路中段

联系人：李亚丽 

联系方式：13781060837
2.采购代理机构信息
名 称：河南强晟工程咨询有限公司

地 址：河南省郑州市中原区航海西路北桐柏路东啟福国际3号楼15层1501号

联系人：王女士

联系方式：0371-55051785  18236651656

3.项目联系方式

联系人：王女士

联系方式：18236651656  

第1章、 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	采购人
	名称：平顶山市医疗应急中心

地址： 平顶山市建设路中段

联系人：李亚丽 

联系方式：13781060837

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：河南强晟工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市中原区航海西路北桐柏路东啟福国际3号楼15层1501号

联系人：王女士

联系方式：0371-55051785  18236651656  

	1.1.4
	项目名称
	平顶山市医疗应急中心平顶山急救科普实训基地建设项目

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	采购内容
	平顶山急救科普实训基地建设项目，具体要求详见采购需求。

	1.3.2
	质量要求
	合格标准，符合国家、行业和专业等相关标准。

	1.3.3
	供货期
	合同签订后30日历天内完成供货、安装、调试等工作。

	1.3.4
	质保期
	硬件3年，软件5年(质保期自设备安装并验收合格之日起算)。

	1.3.5
	供货地点
	平顶山市医疗应急中心院内

	1.3.6
	采购项目属性
	☑货物       (服务    (工程

	1.3.7
	采购方式
	公开招标

	1.4.1
	申请人的资格要求
	同招标公告“二、申请人的资格要求”

	1.4.3
	投标人不得存在的其他情形
	详见招标文件

	1.9
	投标预备会
	不召开

	1.10
	踏勘现场
	不组织，投标人自行踏勘。

	1.11
	投标澄清会
	不召开

	1.12
	分包
	不允许

	1.13
	偏离
	允许

	2.1
	招标文件的组成
	除招标文件外，采购人在招标期间发出的澄清、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。

	2.2
	 招标文件澄清的时间
	投标截止时间15天前（如有）。

	3.3
	投标保证金
	不收取。

	
	质量保证金
	

	
	履约保证金
	

	3.4.1
	投标有效期
	90日历天（从投标截止之日算起）

	3.6.3
	签字或电子公章要求
	按招标文件要求

	4.2
	投标文件的递交
	平顶山市公共资源交易中心交易系统

	5.1.1
	开标及投标截止时间和地点
	开标及投标截止时间：2026年10月20日08时40分；

开标及投标截止地点：平顶山市公共资源交易中心交易系统。


	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上的单数，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。
评标专家确定方式：由有关经济、技术等方面专家在评标前从相关专家库中随机抽取。
上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由同一组专家评审.

	10.需要补充的其他内容

	10.1
	最高限价：2400000.00元
预算金额即为本次招标的最高限价。各投标人所投报价均不得超出相应最高限价，否则为无效标。

	10.2
	接收质疑函的方式和联系方式：

质疑函应在平顶山市公共资源交易系统中接收，质疑函的格式和内容应当符合相关法律法规的要求。联系方式如下：

联系人：王女士         联系电话：18236651656

对投标人提出的质疑，采购人、采购代理机构应当依法及时答复和处理，不得推诿扯皮故意刁难，须进行实质性回应。

	10.3
	解释权:

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释.

	10.4
	政采领域优化营商环境相关政策

一、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对投标人未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知投标人原因。

二、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，投标人提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，投标人提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

三、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标/磋商文件，鼓励中标投标人凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

四、落实预留采购份额

采购人应当按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）组织评估本部门及所属单位政府采购项目，统筹制定面向中小企业预留采购份额的具体方案，对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在政府采购预算中单独列示。采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购单位应当专门面向中小企业采购。超过200万元的货物和服务采购项目、超过400 万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，预留该部分采购项目预算总额的30%以上专门面向中小企业采购，其中预留给小微企业的比例不低于60%。确实不适宜由中小企业提供的，应当参照《政府采购促进中小企业发展管理办法》第六条在采购文件中说明理由。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：超过400万元的工程采购项目中适宜由中小企业提供的，采购人在坚持公开公正、公平竞争原则和统一质量标准的前提下，2022年下半年面向中小企业的预留份额由30%以上阶段性提高至40%以上，其中预留给小微企业的比例不低于60%。

五、落实价格评审优惠政策

对于未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的小微企业报价给予6%—10%（工程项目为 3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业2%—3%（工程项目为1%—2%）的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。按照平顶山市财政局出台的《平顶山市财政局关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购〔2022〕8号）的规定：采购人在货物和服务采购项目中， 对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，给予小微企业10%—20%的价格扣除优惠。大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的（联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额应占合同总金额的30%以上），给予联合体或大中型企业4%—6%的价格扣除优惠，用扣除后的价格参加评审。鼓励采购人结合采购标的相关行业平均利润率、市场竞争状况等从高选择价格扣除比例和评审优惠幅度，支持中小企业发展。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

监狱企业、残疾人福利性企业、小型和微型企业产品价格给予扣除标准：

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，对小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

六、关于落实本国产品标准及相关政策

1.本项目落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》(国办发(2025)34号)、《财政部工业和信息化部关于贯彻落实的意见》(财库(2025]30号)要求，对符合本国产品标准的投标产品，出具<<关于符合本国产品标准的声明函>>或财政部会同有关部门规定的有关证明文件的，享受相关价格评审扣除优惠政策。

2.采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。

3.当采购项目或采购包的采购标的仅包含单一产品时，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包的采购标的中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

5.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。

	10.5
	是否执行对本国产品报价扣除政策：是，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

	10.6
	代理服务费: 代理服务费按照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002号收费标准由中标人在领取中标通知书时以现金或转账方式向采购代理机构缴纳。

	10.7
	采购标的所属行业：工业

划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统字【2017】213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为依据。（见附件）

	10.8
	支付款方式：合同签订后预付合同价的50%；设备安装、调试、验收合格后凭验收合格报告10个工作日内后支付货款至合同总额的90%；余款在验收合格一年后一次性付清（无息）。

	10.9
	本项目资格审查主体：采购人和采购代理机构。

	★专家特别注意：“四方信用评价”须知（采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标投标人）
《河南省政府采购网》目前已增加“四方信用评价”功能。请本项目采购人、代理机构、本项目评审专家、本项目中标人，按照评价时间节点按时完成评价工作。

时间节点在评审结束后的五日内。如果超期未评价，系统会默认超期不让评价。注：请各方注意时间，避免因超期未评价影响自身信用！
1.采购人、采购代理机构应当在评审工作结束后5日内对评审专家进行评价。

2.采购人、评审专家、投标人应当在评审工作结束后5日内对代理机构进行评价。

3.采购人应当在合同履约完成后对中标人进行评价。

4.中标投标人应当在合同履约完成后对采购人进行评价。


说明：1.本表中内容与本招标文件其他处（评标办法除外）要求内容不一致的，以本表内容为准。
投标人须知正文部分

1.总  则
1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号)等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本项目进行招标。

1.1.2 本招标项目采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、供货期、质保期及项目地点

1.3.1 本项目的采购内容：见投标人须知前附表

1.3.2本项目的质量要求：见投标人须知前附表
1.3.3本项目的供货期：见投标人须知前附表。
1.3.4本项目的质保期：见投标人须知前附表
1.3.5本项目的供货地点：见投标人须知前附表

1.3.6本项目的采购项目属性：见投标人须知前附表

1.3.7本项目的采购方式：见投标人须知前附表

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件：见投标人须知前附表； 

1.4.2联合体投标：不接受联合体投标

1.4.3投标人不得存在下列情形之一：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

（3）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

（4）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务

（5）为本招标项目的招标代理机构；

（6）与本招标项目的招标代理机构存在控股或参股关系；

（7）被依法暂停或者取消投标资格；

（8）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

（9）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（10）在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（11）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；

（12）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

（13）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9投标预备会

本项目不召开投标预备会。

1.10 踏勘现场
1.10.1  投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投 标人踏勘项目现场。
1.10.2  投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.11.3  采购人在踏勘现场中介绍的情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
1.11 投标澄清会：不召开.
1.12 分包

本项目不允许分包。

1.13偏差

投标文件对招标文件的全部技术偏差，均应在投标文件的技术偏差表中列明。

2．招标文件

2.1 招标文件的组成

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）评标办法

（4）政府采购合同

（5）采购人需求
（6）投标文件格式

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在电子交易系统中以澄清形式公示给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

2.3 招标文件的修改

采购人修改招标文件的时间距投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

3．投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函

二、投标报价一览表

三、投标货物报价明细一览表及保修期满后易损部件、配件报价表

四、投标主要产品技术性能及偏离表

五、法定代表人身份证明

六、授权委托书

七、投标人基本情况表及资格证明文件

八、技术部分

九、反商业贿赂承诺书

十、企业业绩
十一、投标人认为需要提供的其它材料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

3.2  投标报价

3.2.1  所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、质量检测费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。
3.2.2  投标人要按投标报价一览表、投标报价明细表的内容填写。
3.2.3  投标人投报多包的，应对每包分别报价并分别填报投标报价一览表。
3.2.4 投标报价一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。
3.2.5  采购代理机构不接受可选择的投标报价。
3.2.6  对于投标人在投标报价一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。
3.2.7  对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购人有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。
3.2.8  投标报价超过招标人采购预算价的按无效投标处理。
3.2.9  不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
3.3投标保证金、质量保证金及履约保证金的收取

3.3.1  见投标人须知前附表。

3.4 投标有效期
3.4.1  投标有效期：见投标人须知前附表。
3.4.2  在投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.4.3  出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人将通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，但不得要求或允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。
3.5资格审查资料

3.5.1 见招标公告“二、申请人的资格要求”。 
3.5.2  “近年完成的类似项目情况表”后按格式要求后附复印件，具体年份要求见招标文件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。
3.5.3  所投产品涉及到政策功能(中小企业产品、节能产品、环保标志产品)的投标人需按要求提供相关有效证明材料。
3.5.4 各投标人的资质证件原件不再接收，但应保证上传资料的真实性，准确性。否则，由此造成的后果自行承担。
3.6 投标文件的编制

3.6.1  投标文件应按本招标文件“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标报价一览表在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。招标文件“第五章采购需求”中标注★号的条款为实质性要求和条件，投标文件必须作出实质性响应，不满足任何一项标注★号的条款，将导致投标无效。
3.6.2  投标文件应当对招标文件有关供货期限、投标有效期、采购范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.3  投标文件封面须加盖单位或法定代表人章。对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或电子公章。由投标人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。

3.7 计量单位和货币：所有计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。货币均采用人民币。
4．投标

4.1 投标文件的密封和标记（不适用）
4.1.1  纸质投标文件和电子版分别包装在二个密封包内加贴封条，并在封套的封口处至少加盖投标人名称公章。

4.1.2  投标文件的封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表（电子版应在在封套上标记“投标文件电子版”字样）。

4.1.3  未按本章第4.1.1 项或第4.1.2 项要求密封和加写标记或未提供电子版的投标文件，采购人不予受理。

4.2 投标文件的递交

中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读下面的《“不见面”开标注意事项及操作流程》。
（1）采购人和代理机构应当提前做好各项准备工作，准时开标。
（2）开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
（3）如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系采购人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。
2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由采购人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。
（4）所有投标文件解密完成后，由采购人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。
（5）投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。
（6）解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系采购人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。
4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件.
5．开标

5.1 开标及投标截止时间和地点
5.1.1 代理机构按规定的时间和地点准时开标，见投标人须知前附表。
5.1.2 投标人需在规定的时间内完成解密，超过规定时间解密的投标文件不予接收。
6．评标

6.1 评标委员会

6.1.1  采购人将根据采购货物的特点组建评标委员会，从相关专家库中抽取评审专家.评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）采购人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
（5）与投标人有其他利害关系。
6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7.合同授予

7.1 定标方式
7.1.1 评标委员会通过评审，根据综合评分结果，按得分从高到低分数评出中标候选人顺序。向采购人推荐1-3名中标候选人，原则上确定排名第一的中标侯选人为中标人。
排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同的，采购人可以重新招标或者确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人。中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

7.1.2  对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。
7.2 中标通知
在本章第3.4款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
7.3 签订合同
7.3.1 采购人和中标人应根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。
8.重新招标和不再招标
8.1 重新招标
有下列情形之一的，采购人将重新招标：

（1）符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的
8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9．纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

    评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 质疑与投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。
10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

第三章、评标办法（综合评分法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照一致

	
	
	投标文件签字电子公章
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	投标文件格式
	符合第六章投标文件格式要求

	
	
	投标报价
	只有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
	1.具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的营业执照扫描件或复印件，也可提供电子营业执照）。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺书,格式自拟)。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书,格式自拟)。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺书,格式自拟)。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明（提供承诺书,格式自拟)。

	
	
	其它要求
	1.对列入“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站的“失信被执行人”(自动跳转至“中国执行信息公开网”)、“重大税收违法失信主体”、“中国政府采购”（www.ccgp.gov.cn）网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，将拒绝其参加政府采购活动 （执行财库【2016】125号文）。（提供自公告发布之日起查询结果页面截图）.

2.投标人所提供资料必须真实有效并提供资料真实有效承诺书，并愿意承担因就提供虚假资料随时视为放弃中标资格并承担由此引起的一切不良和法律后果（需出具承诺书，格式自拟）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供承诺书，格式自拟）。

4.本项目不接受联合体投标。（提供承诺书）

	
	开标后由采购人和代理机构对投标人进行资格审查，未通过资格审查，则不再进行下一步评审。

	2.1.3
	响应性
评审
标准
	采购内容
	符合第二章“投标人须知前附表”

	
	
	供货期
	符合第二章“投标人须知前附表”

	
	
	质保期
	符合第二章“投标人须知前附表”

	
	
	质量要求
	符合第二章“投标人须知前附表”

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知前附表”

	
	
	投标价格
	不得超过招标控制价


 标准评分
	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1 
	分值构成
	投标报价：30分     技术部分：60分    综合部分：10分

	2.2.2

（1）

	投标报价
（30分）
	综合评分法中的价格分用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。本项目评标基准价满分为30分。

其他有效报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100

注：计算结果取至小数点后两位。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)的规定，对产品制造商为小型和微型企业报价给予20%的扣除，用扣除后的报价参与评审。

既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。本采购项目含有多种产品，供应商为本采购项目提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80% 以上，且供应商在投标（响应）文件中对此作出承诺的，则依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该 供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

对于仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品不享受价格扣除评审优惠。 

供应商对其提供的产品出具《声明函》，是其产品享受政府采购对本国产品支持政策的先决条件，但不应作为对供应商的资格条件。不出具《声明函》的，不应享受政府采购对本国产品的支持政策。

提供《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件，未提供声明函者不予认定。

	2.2.2（2）
	技术部分
（60分）
	技术参数响应情况

(0-20分）
	技术要求的符合性，即对提供货物的技术参数、配置、性能是否符合或优于招标文件要求进行评价。符合技术要求的得 20分。 “技术要求”中带“▲”参数为重要参数，每有一项负偏离的，扣 1 分；其他参数为一般参数，每有一项负偏离的，扣 0.5 分；扣完为止。

	
	
	项目实施方 案

（0-8）
	根据投标人提供的项目实施方案内容的完整性及进度计划安排的合理性进行打分，包括但不限于投标人如何在成交后有效地组织技术和人员力量，按时保质地完成供货、安装验收等。

实施方案内容完整、进度计划安排合理、优于采购人需求的得 8 分；

实施方案内容完整、进度计划安排合理满足采购人需求的得 6分

实施方案内容一般、进度计划安排一般、基本满足采购人需求的得 4分；

实施方案内容较少、进度计划安排不合理、不能很好满足采购人需求的得 2分； 

不提供不得分。

	
	
	产品功能（0-10分）
	根据各投标产品的功能完整性、专业性、技术的先进性、可行性进行评审。包括但不仅限于产品功能的覆盖范围、技术路线的先进性、可维护性和可扩展性。投标人需提供投标产品的功能模块及子模块功能说明文档、技术描述及对应的软件界面截图。 

投标人提供的产品功能模块说明文档完整并且技术路线具有先进性、可维护性和可扩展性同时软件界面美观符合项目定位，投标产品总体功能充分满足采购人需求的得10分； 

投标人提供的产品功能模块说明文档完整并且技术路线具有一定的先进性、可维护性和可扩展性同时软件界面美观符合项目定位，投标产品总体功能较好满足采购人需求的得7分； 

投标人提供的产品功能模块说明文档不够完整并且 技术路线具有一定的先进性、可维护性和可扩展性同时软件界面美观基本符合项目定位，投标产品总体功能基本满足采购人需求的得5分； 

投标人提供的产品功能模块说明文档不完整或者技术路线不具有先进性、可维护性和可扩展性或者软件界面不美观不符合项目定位，不能很好满足采购人需求的得2分； 

不提供不得分。

	
	
	安装调试

方案

（0-5分）
	根据投标人提供的安装调试方案：包括安装计划、项目实施人员、部署方案等，根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足采购人需求，实施重点难点分析是否得当，安装调试方案是否合理等方面进行评分。 

安装调试方案目标明确，针对项目实际情况，科学可行的计划和符合相关标准、规范、规程的保证措施得5分；

安装调试方案目标较明确，内容比较全面得3分；

安装调试方案目标针对性一般，安装调试方案内容不够全面、内容基本合理可行得2分 ；

安装调试方案内容简单得1分 ；

不提供不得分。

	
	
	培训方案（0-4分）
	投标人培训方案情况比较：包括培训内容、时间、地点、人次、安装维护、调试、配置及使用技能、业务人员培训、应用操作及使用等。 

培训方案详细具体，可行性高，优于项目需求的得 4分；

培训方案较为详细具体，可行性较高，满足项目需求的得 2分；

培训方案不够详细具体，可行性较低，不能完全满足项目需求的得 1分； 

不提供不得分。

	
	
	售后服务及优惠承诺(0-10分)
	根据投标人针对本项目制定的售后服务管理体系及优惠承诺方案：包括售后服务人员、服务机制、响应时间、故障解决、其售后产品的二次开发及更新进行的服务承诺等内容的合理性和可行性进行评比。

售后服务管理体系及优惠承诺方案完整合理，可行性高，优于项目需求的得10分； 

售后服务管理体系及优惠承诺方案完整合理，可行性较高，满足项目需求的得 7分； 

售后服务管理体系及优惠承诺方案较为完整合理，基本满足项目需求的得 5分；

售后服务方案不够完整合理，可行性较低，不能完全满足项目需求的得 2 分； 不提供不得分。

	
	
	质量保证措施

（0-3分）
	质量保证措施全面详尽、科学有效、针对性强的，得3分；

质量保证措施较全面的、较科学有效的，得2分；

质量保证措施基本可行的，得1分。

不提供不得分。

	2.2.2（3）
	综合部分

（10分）
	企业业绩

（0-5分）
	投标人2023年1月以来（以合同签订时间为准）承担过类似项目业绩，每提供一份得2.5分，最多得5分。

注：业绩证明材料须提供合同及中标通知书复印件并加盖投标人公章。

	
	
	企业综合实力
（0-2分）
	投标人具有软件能力成熟度相关认证的得2分，不提供不得分。

注：须提供有效期内的认证证书复印件（或扫描件）并加盖投标人公章，未提供或证书不在有效期内不得分。

	
	
	项目团队（0-2分）
	拟派项目团队成员中具有计算机相关专业中级及以上证书的，每提供一个得1分，最多得2分，不提供不得分。

注：提供证书复印件及以投标人名义缴纳的2026年以来连续三个月的社保证明材料并加盖投标人公章。

	
	
	落实绿色产品、环境标志产品

（0-1分）
	1.投标人所投货物在节能产品政府采购品目清单内的（强制采购产品除外），提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件的得0.5分，如没有不得分。

2.投标人所投货物在环境标志产品品目清单内的，提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件扫描件的得0.5分，如没有不得分。

	投标人综合得分=报价得分+技术得分＋综合得分

投标人最终得分：1.评标委员会完成评审后，按所有评委评分结果平均值作为该投标人最终得分。

2.本办法计算过程中分值按四舍五入保留二位小数。

评标委员会对通过以上评审的投标人，按最终得分从高到低排序，确定3名中标候选人。


注：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

正文部分
1.评标办法
本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评分标准进行打分，并按综合得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）报价部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

（1）报价部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

（3）综合部分：见评标办法前附表

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 采购人代表或采购代理机构依据本章第2.1.2款规定的标准对供应商进行资格审查有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。
评标委员会依据本章第2.1.1、2.1.3款投标文件进行形式性及响应性评审。有一项不符合评审标准的，作无效投标处理。

3.1.2 参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，投标文件无效：

（1） 投标文件（投标书）无投标人电子签章；

（2） 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；

（3） 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（4） 不同投标人的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传。

（5） 不同投标人的投标文件由同一电子设备打印、复印；

（6） 不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（7） 不同投标人的投标文件的内容存在两处以上细节错误一致；

（8） 不同投标人的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

（9） 不同投标人投标文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；

（10） 招标文件中规定的其他情形。
3.1.3 投标人有以下情形之一的，其投标将被否决：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
（1）按本章规定的评审因素和分值对报价得分计算出得分A；
（2）按本章规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分B；

（3）按本章规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分C；

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员可以在交易系统中要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交评标报告。
                   第四章  政府采购合同
采购人（以下称甲方）:                                  合同编号：

供应商（以下称乙方）:                                  签订地点：
合同时间:       年       月       日
甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列产品：         ，产品名称、规格及数量详见乙方投标文件。
第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ）。 

本合同总价款包括招标文件所确定的招标范围相应货物和服务的供货、包装、运输、保险、辅助设备、安装调试、管理、维护（包括质保期内的一切维修、保养、更换零部件、人工等伴随服务）、售后服务、劳务、培训、验收、办公设备、设备、工具、耗材、运送工具及耗材、利润、风险、税金及政策性文件规定等各项应有费用，以及为完成该项货物或者服务项目所涉及到的一切相关费用，甲方不再支付其他任何费用。安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，中标人应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的报价之中，且并不因此而影响交付实际使用人的时间。
第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）招标采购文件（编号：   ）           （2）乙方提供的投标文件； 

（3）中标通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 权利保证
乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权、商标权等知识产权的起诉。一旦出现侵权、索赔或诉讼，乙方应承担全部责任，同时甲方有权解除本合同。
第五条 质量保证
1.乙方所提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格及所附的“技术规格响应表”相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。
2.乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

第六条 包装要求
1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按国家或专业标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。由于包装不善所引起的货物损失均由乙方承担。
2.每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格凭证。
3.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
第七条 交货和验收
1.乙方应当在合同签订后天内将货物安装调试完毕交付甲方正常使用，地点由甲方指定。招标文件有约定的，从其约定。
2.乙方交付的货物应当完全符合本合同或者招投标文件所规定的货物、数量和规格要求。乙方提供的货物不符合招投标文件和合同规定的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。
3.货物的到货验收包括：生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置及货物包装是否完好。
4.乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。
5.货物和系统调试验收的标准：按行业通行标准、厂方出厂标准和乙方投标文件的承诺（详见合同附件载明的标准，并不低于国家相关标准）。甲乙双方应在货物安装调试完毕后的个工作日内进行运行效果验收，在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式： 
a.重新调试直至合格为止；
b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。
甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。
第八条 合同款结算及支付
1.本合同项下所有款项均以人民币支付。
2.本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3.结算原则：固定总价
4.付款方式：
（1）合同签订后，预付合同价的50%；
（2）设备安装、调试、验收合格后凭验收合格报告，10个工作日内后甲方支付货款至合同总额的90%；
（3）余款在验收合格一年后一次性付清（无息）。
第九条 伴随服务／售后服务
1.乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同所附的“服务承诺”提供服务。
2.除前款规定外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场安装、调试或启动监督；
（2）就货物的安装、启动、运行及维护等对甲方人员进行免费培训。
3.若招标文件中不包含有关伴随服务或售后服务的承诺，双方作如下约定：
3.1 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。
3.2 所购货物按乙方投标承诺提供免费维护和质量保证，保修费用计入总价。
3.3 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。
3.4 货物故障报修的响应时间按乙方投标承诺执行。
3.5 若货物故障在检修工作小时后仍无法排除，乙方应在小时内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
3.6 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。
3.7 保修期后的货物维护由双方协商再定。
4. 本项目免费保修期为年。自产品验收合格之日起计算。
第十条 违约责任
1.如乙方不能按时交付货物完成安装调试的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物或完成安装调试超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。
2.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5% 。
3.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

4.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。
5.乙方未按本合同规定向甲方交付履约保证金的，甲方有权拒绝签订本合同，同时乙方应按应交付履约保证金的100%向甲方支付违约金。
6.乙方未按本合同的规定和“服务承诺”提供伴随服务/售后服务的，甲方有权提前解除本合同，同时乙方应按合同总价款的5 %向甲方承担违约责任。
7.乙方在承担上述一项或多项违约责任后，仍应继续履行合同规定的义务（甲方解除合同的除外）。甲方未能及时追究乙方的任何一项违约责任并不表明甲方放弃追究乙方该项或其他违约责任。
8.乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。
9.其他未尽事宜，以《民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
第十一条 合同的变更和终止
1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，履约保证金不予退还。
第十二条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十三条 不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在五日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
第十四条 质量问题或缺陷的索赔
乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

    甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。
第十五条 争议的解决
1.因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（ ）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有人民法院提起诉讼；
（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
3、在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。
第十六条 诚实信用 
乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十七条 合同生效及其他
1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并加盖公章后，自签订之日起生效。
2.本合同一式伍份，甲乙双方各执贰份，代理机构执壹份存档。
3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。
甲    方：                               乙    方：
单位名称（章）：                         单位名称（章）：
单位地址：                               单位地址：
法定代表人或委托代理人：                 法定代表人或委托代理人：                            
电话：                                   电话：            传真：
传真：                                   开户银行：        账号： 
第5章  采购需求

1、 采购清单及技术参数要求
	序号
	区域名称
	产品名称
	技术参数要求
	单位
	数量

	1
	急救文化展示区
	访客签到/来宾留言系统
	1. 多点触摸屏互动：系统支持多点触摸，以实现多用户同时在液晶屏上进行互动书写。
2.高清摄像机：用于捕捉来宾的实时影像，确保高质量的图像显示。
3.直观友好的界面设计：界面简洁、易于操作，以便吸引来宾参与。
4.实时反馈：提供实时反馈，例如书写轨迹、图像捕获等，以增强用户体验。
5.自由书写工具：提供不同的书写工具，如笔刷、颜色调整等，以满足用户个性化需求。
6.数据存储与管理：实现有效的数据存储和管理机制，以保存用户留言、感言等信息。
7.多媒体处理：对摄像机捕获的图像进行处理，确保高清、流畅的显示效果。
8.触摸屏事件处理：实现对触摸屏事件的灵敏处理，以支持用户的各种交互操作。
9.稳定性：系统应该具备足够的稳定性，避免崩溃或卡顿情况的发生。
10.配套设备
43寸触控一体机
（1）显示屏参数
显示屏：≥43寸原装工业级A规液晶屏；有效显示面积：≥944.5mm*531mm；点间距：≤0.36mm*0.36mm；物理分辨率：≥1920*1080；视角：垂直≥176度 、水平≥176度；频率：水平频率30KHz-80KHz  垂直频率60Hz/75Hz；背光类型：LED；背光寿命（hrs）：≥50000小时；背光均匀性：≥70%；对比度：≥3000:1。
（2）触摸屏参数
摸方式：红外触摸；玻璃表面强度：≥6H；钢化玻璃厚度≥3mm；触摸屏寿命：≥6亿次单点触摸；触摸精度：95%的区域定位误差≤2mm、边缘定位误差≤5mm；支持触摸点数：20点触控。
（3）主机配置参数
CPU主频：≥2.3GHz不低于i5 同等性能；运行内存：≥16G；主板存储：≥256G固态硬盘；内置WIFI 802.11 b/g/n；LAN接口 RTL8111E 1000M自适应；HDMI输出接口≥1个、3.5MM音频输出≥1个、USB2.0≥2个 、USB3.0≥2个、VGA接口≥1个；独显：显存≥4G；
须满足本项目 3D 交互、多点触控软件稳定运行。
（4）人体识别参数
分辨率：≥3840*2160；像素：≥500万；感光类型：CMOS；最低照度：0.1 Lux@(F1.2,AGCON)。
（5）安装方式：内嵌式。
	套
	1

	
	
	主题宣传片播放平台
	本系统需与中控系统实现无缝对接，支持通过中控系统对本展区进行远程控制，包括参数设置、开关控制、内容切换等功能，确保远程操作稳定便捷。需预留标准化程序接口，便于后续新增展示内容、访谈素材、业务模块等，避免大规模程序改动，支持未来向移动端等平台迁移，确保数据完整、功能稳定。
应用程序接口需满足两类核心对接需求：① 中控系统接口，实现稳定、精准的远程控制和状态反馈；② 显示系统接口，确保内容清晰、流畅地呈现在各类显示设备上。
配套设备
一、主题宣传片播放平台（含视频控制器)
1.像素点间距：≤2.0mm±0.05mm；
显示尺寸：≥3.84m*2.08m=7.99㎡
2.显示屏亮度：≥800cd/m2；
▲刷新率：≥3840Hz； 
对比度：≥8000:1；
3.电气间隙：对设备进行电气间隙试验的要求，属于I类产品；
4.冲击试验：对产品进行150m/s²,11ms，6个面各三次冲击试验，试验后产品无异常；
5.为确保LED显示屏工作过程中不对其环境中的其他设备造成电磁干扰，电磁辐射满足AS/NZS CISPR 32:2015的A类电磁兼容性等级认证；
▲6.视频输入接口： HDMI接口*1，HDMI 1.4 标准，最高支持3840 x 2160@30Hz分辨率信号源输入，支持 HDCP 1.4。 DVI 接口*1，VESA 标准，最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率信号源输入，支持HDCP 1.4。 VGA 15 针 D-sub 接口*1，最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率信号源输入。CVBS BNC 接口*1，PAL/NTSC 视频输入，最高支持 1920 x 1200@60Hz 分辨率。USB USB2.0 接口*1，连接 U 盘，支持 1080P@30Hz 视频文件。（U 盘文件系统支持：NTFS、FAT16、FAT32，不支持 exFAT(FAT64)。 图片文件格式：JPG，JPEG，PNG 和 BMP。 � 视频编码：MPEG1/2，MPEG4，H.263，H.264(AVC1)，H.265(HEVC)，Divx，Xvid。音频编码：MPEG1/2 Layer I，MPEG1/2 Layer II，MPEG1/2 Layer III，AC3，PCM 和 FLAC。）音频输入接口 ：3.5mm 音频接口*1，独立音频输入。3.5mm 音频接口*1，独立音频输出。网口输出接口：RJ45*5，5 路千兆网口输出，连接至接收卡。视频口输出接口：HDMI 接口*1，监控 LED 大屏画面，最大分辨率 1920 x 1080@60Hz。控制接口： USB（Type B，方口）接口*1，连接控制 PC。 
RS232 RS232 串口*1，采用 RJ45 网口形态，支持连接中控设备。配置 HDMI、DVI、VGA、CVBS、USB 输入接口，适配多种输入信号源；配置 5 路千兆网口输出，最大支持 230 万像素带载；配置 1 路 HDMI 监控接口，实时监看显示画面；内置多种常见输入分辨率，支持分辨率自定义设置；可通过前面板按键一键切换输入信号；支持信号源输入区域设置，可放大显示重点区域或裁去信号源黑边；亮度/色温/色域/Gamma 精密调节，LED 屏幕显示更自然真实；支持多个场景的保存及调用，快速切换大屏布局；支持一键切换输出画面缩放模式，可自定义输出画面大小及位置；支持外置独立音频输入/输出；
7.满足使用的其他配套设备；
二、扩声系统
≥6.5寸天花同轴 
额定功率：20W—100W 
输入方式：8Ω 
灵敏度（1m,1w）:90DB ±0.3DB
频响：60-20KHZ
喇叭规格：6.5""低音+1""高音"
三、图像处理平台
采用塔式模块化箱体结构，搭载六核心十二线程算力模组（基准频率2.9GHz，加速频率4.3GHz），独立图形输出架构，不依赖核芯显示单元。配置DDR4规格临时数据缓存模组（容量≥16GB），配备PCIe 3.0高速非易失性存储单元（容量≥500GB，连续读速≥3500MB/s、写速≥3000MB/s），并提供双M.2 NVMe存储通道及PCIe 3.0图形加速卡扩展槽位。图形加速与显示输出模组采用NVIDIA Pascal架构，通过PCIe 3.0通道互联，支持多路4K独立显示输出、主流影像编码硬件级解码加速，以及CUDA通用并行计算加速（支持滤镜渲染、AI降噪等计算密集型任务）。后置多路USB数据接口及千兆网络交换接口，满足高速数据交互需求。
	套
	1

	2
	急救设备展示区
	急救设备/5G+智慧急救/科普知识展示系统
	系统实现中国急救发展史、急救技术与设备发展史、急救设备视频教学 3 个功能；
▲1.中国急救发展史： 
Ø 历史回顾：急救在中国的起源和初期发展。
Ø 重大事件： 描述中国在不同时期急救体系建设中取得的重大成就和经 验。
Ø 法规政策：急救领域的相关法规和政策演变，以及它们对急救体系的影 响
▲2.技术演进： 
Ø 急救技术的发展历程，包括心肺复苏（CPR）、自动体外除颤器（AED） 等技术的演进；
Ø 设备进步： 急救设备的发展，如救护车、急救包、紧急药物等技术创 新和改进；
Ø 培训与认证： 急救培训体系的建立和发展，以及急救人员的认证标准；
3.急救设备视频教学（视频素材由中心提供）;
4.配套设备
55寸触控一体机
1.显示屏参数
显示屏 55寸原装工业级A规液晶屏
有效显示面积 1210MM(H)*681(V)MM
显示比例 16:9
平均亮度 350cd/m2(中心点，典型)
点距 0.36*0.36MM
物理分辨率 1920*1080
视角 上下176 度 左右176度
频率 水平频率30KHz-80KHz  垂直频率60Hz/75Hz
颜色 16.77M万真色彩
背光类型 LED
背光寿命（hrs） ≧50000小时
背光均匀性 70%
背光电流及电压 39-51V/600MA
对比度 3000:1
响应时间 6ms/
2.触摸屏参数
触摸方式 红外触摸
玻璃表面强度 ≧6H
钢化玻璃厚度 3mm 
书写方式 手指、触摸笔
触摸屏寿命 ≧6亿次单点触摸
触摸精度 95%的区域定位误差小于2mm、边缘定位误差小于5mm
支持触摸点数20点触控
3.配置参数
不低于 i5 同等性能cpu
主频不低于2.3GHz
运行内存≥8G
主板存储≥256G固态硬盘
内置WIFI 802.11 b/g/n
LAN接口 RTL8111E 1000M自适应
HDMI输出接口*1
3.5MM音频输出*1
USB接口  USB2.0*2 USB3.0*2
VGA接口*1
独显：显存≥4G；
须满足本项目 3D 交互、多点触控软件稳定运行
	套
	1



	3
	互动体验区
	急救现场情景化教学系统
	1. 使用3D游戏引擎进行场景实时渲染
▲2.系统提供控制接口，支持中控系统无线控制；
3.系统由导师控制端、学员端系统、教学方案管理平台、情景化CAVE主系统组成:
▲（1）导师控制端
可以向情景化CAVE主系统发送急救现场场景切换指令；
从后台加载预定义的教学资料并发送情景化CAVE主系统显示；
集成MPDS第一目击者模拟体验系统模拟手机客户端；
▲从后台数据库中加载预设案例，可采用手动和自动模式进行案例教学。
▲可对预设案例进行病人体征、病例等信息进行修改；
可记录学员操作过程记录并同步至后端数据库；
可以向情景化CAVE主系统发送教学演示视频指令；
导师可以按照学员操作的步骤或者结果进行实时记录（可提交至后端数据库）,最后自动生成流水记录以及考核结果。
（2）学员端系统
▲可接收导师控制端发送的指令进行病人体征变化模拟
监护心电图模拟：提供Hyperkal、Ischemia、Long QT、Inf.AMI、LBBB、RBBB、Atrial tachycardia、SVT、Junctional、Atrial fib、Atrial flutter、1st degree AVB、2nd degree AVB#1、2nd degree AVB#2、3rd degree AVB、Idioventricular、VT Type 1、VT Type 2、Torsade de Pointes、VF、Asystole、Pacemaker、Sinus等多种心电图曲线模拟。可接收教师控制端指令可根据设定的时间和变化曲率进行状态变化。可根据设定的报警限实时报警；Ø
SpO2体征模拟：可接收导师控制端指令，可根据设定的时间和变化曲率进行状态变化。可根据设定的报警限实时报警；
ETCO2体征模拟：可接收导师控制端指令，可根据设定的时间和变化曲率进行状态变化。可根据设定的报警限实时报警；
BP体征模拟：可接收导师控制端指令，可展现测量血压的数值变化过程并结果呈现。
可播放或回放由教师控制端发送的案例体征媒体数据；
（3）教学方案管理平台
实现CAVE主系统、教师控制端、学员端系统所用数据的网络化维护管理；
教学方案的创建、编辑等管理功能；
公众科普教学课件网络化管理；
案例库的创建、编辑等管理功能；
教学日志管理；
培训学员信息维护管理；
训练与考核培训过程数据及统计分析；
（4）情景化CAVE主系统
▲多种急救现场情景模拟：急救现场包括：野外溺水、地铁踩踏、地铁心梗、高速公路交通事故、家庭幼儿气道异物梗阻、地震现场、化工厂爆炸现场等；
沉浸式急救场景模拟：支持三维场景实时渲染及实时交互，模拟真实环境的灯光和镜头特效；
体征展现：通过模拟波形、图片，视频、音效等多种形式展示伤患的体征；
▲监护设备数据模拟：通过模拟监护设备界面，展现各项生命体征。包括但不限于心电监护设备（参数包括监护心电图波形、Spo2波形，ETCO2波形，血压）；
器械检查展现：通过图片、视频的方式，结合音效/配音，展示伤患的体征。包括但不限于B超，12导联心电图图片，检查报告等；
急救效果的展现：通过图片、视频的方式，结合音效/配音，展示急救后伤患可能出现的结果，包括结果改善，或结果恶化。
外部干扰效果的展现：接收导师控制端指令在模拟场景中展示环境变化，人为干扰等因素。
	套
	1

	
	
	检伤分类情景模拟系统
	1.用于训练与考核应急场景下的伤员识别与检伤分级操作：支持按不同灾害/突发事件设置情景题卡，展示每名伤员的关键外观与主观信息（如意识状态、出血/呼吸表现、肢体损伤迹象等），并提供标准操作流程与评分表。系统结合AI能力实现智能判定：对学员的语音/文字/操作选择进行识别比对，实时评估检伤分类是否正确及处置顺序是否符合规
	套
	1

	
	
	急救数字驾驶舱
	1.调度数据实时显示：可展示调度指挥中心工作数据及统计图表；
2.培训展示：展示急救中心对培训学员的情况，包括培训类型、学员人数、培训进度等，以便更好地管理急救培训活动；
3.急救工作数据： 提供急救中心工作成果的全面数据展示；
4.重大保障活动倒计时：可发布重大保障活动倒计时信息；
	套
	1

	
	
	急救站点/AED数字化交互地图
	★1.地图交互与场景还原
采用3D游戏引擎实现，支持2×4拼接触摸大屏
地图基于真实地理数据，准确还原主要城区、街道、急救站点、AED设备、地标、道路等。
支持多点触控（≥20点），可多人协作进行缩放、平移、区域选择，操作流畅不卡顿。
提供区域快速定位、手势复位、热区高亮等便利交互功能。
2.智能站点推荐与信息展示
▲用户在地图上自由点选任意地点，系统自动计算并推荐距离最近的1~3个急救站点和AED设备。
▲推荐结果以动态效果和站点高亮形式展现，点击后展示站点详细信息（名称、电话、服务半径、照片简介等）和AED设备详细信息。
▲依据模拟交通参数算法展示预计到达时间和行驶里程
3.技术参数
3.1.地图与数据管理
地图可采用本地瓦片或主流三方Map SDK（如高德、百度等）。
3.2.互动性能
单屏支持多点操控，响应时延<50ms。
支持触摸点并发识别、误触过滤、操作优先级调控等。
临时操作超时自动归位或重置主界面
4.配套硬件
集成式大尺寸交互墙（交互墙型）
• 显示特性：55英寸×8（4×2）一体化拼接；整屏分辨率7680×2160；亮度≥500 cd/m²；对比度≥1200:1；色域≥92% NTSC；亮度均匀性≥92%；整墙同步刷新≥60Hz
• 触控特性：整墙红外多点触控（≥20点）；采样率≥200Hz；跨拼缝轨迹连续、边缘阈值优化与误触抑制
• 计算与显控：内置双计算模块≥16GB内存/≥256GB SSD；独立图形单元显存≥4GB；DP1.2×4/HDMI2.0×4；双千兆环网；统一EDID管理与帧同步、3D格式透传
• 音频特性：内置多声道扬声器系统（≥4声道，优先前向出声），总功率≥50W；频响80Hz–18kHz；支持光纤音频输入×1、HDMI音频、3.5mm音频输入×1
• 结构与安装：模块化快拆前维护；统一钢构承重≥300kg；分区供电与线缆通道预留；待机≤150W、满载≤800W；分布式温控，噪音≤40dB(A)
• 预调与验收：出厂整墙均匀性≥95%、色坐标一致性U'±0.01/V'±0.01；无撕裂与窗口漫游稳定；触控灵敏度/跨缝连续性达标；EDID/帧率模板固化与镜像备份；现场验收按效果口径；
	套
	1

	
	
	微缩急救城市互动体验系统
	融合城市微缩地图，覆盖各急救站点、重要道路、AED设备和著名景点等，在地图上随机模拟突发急救事故，让公众互动在游戏的过程中学习正确的处置手段。
	套
	1

	
	
	自然灾害逃生体验系统
	1. 使用 3D 游戏引擎进行场景实时渲染，需要使用低延迟的数据传输技术和精准的校准技术，确保图像渲染效果并能够正确地反映用户的视角变化；
★2.系统包括地震逃生、森林火灾逃生、海啸逃生体验、暴雨雷电逃生 体验、龙卷风逃生体验、台风逃生体验、泥石流逃生体验等体验功能； 
1）地震逃生
创建逼真的地震效果，包括摇晃的建筑、震裂的地面等，以提高逼真感；
提供通知系统，向用户发送地震警报和逃生指南；
集成导航功能，帮助用户实时找到逃生路径；
创建逼真的三维虚拟城市或地区环境，包括建筑物、道路、车辆等； 
使用 3D 渲染引擎，以呈现逼真的视觉效果；
模拟地震对建筑物和物体的影响，包括倒塌、破裂等；
教育体验者在地震发生时如何行动，实际体验逃生过程； 
2）森林火灾逃生
提供导航功能，帮助学习如何正确逃生、寻找避难所等。
创建逼真的火焰和烟雾效果，以增加紧急情况的真实感。
创建逼真的三维虚拟森林环境，包括树木、植被、动物和地形。 
3）海啸逃生体验
创建逼真的海浪和水流效果，以增加紧急情况的真实感。
提供导航功能，帮助用户找到逃生路径，并提供实时更新的信息。 创建逼真的三维虚拟海滩和城市环境，包括建筑物、道路、车辆等
4）暴雨雷电逃生体验
创建逼真的雷电、降雨和风暴效果，以增加紧急情况的真实感。 
标记安全避难所和避险点，以帮助体验者寻找避难的安全地点。 
提供导航功能，帮助用户找到最近的避难所或避险点。
创建逼真的三维虚拟城市或地区环境，包括建筑物、道路、车辆等。 
5）龙卷风逃生体验
标记龙卷风避难所和安全区域，以帮助用户找到避难的安全地点。
提供导航功能，帮助用户找到最近的避难所或安全区域。
模拟龙卷风对环境的破坏效应，包括建筑物破坏、树木倒塌等。
创建逼真的三维虚拟城市或地区环境，包括建筑物、道路、车辆等。 
使用 3D 渲染引擎，以呈现逼真的视觉效果。
6）台风逃生体验模块
标记台风避难所和避险点，以帮助用户找到避难的安全地点。
提供导航功能，帮助用户找到最近的避难所或避险点。
创建逼真的三维虚拟城市或地区环境，包括建筑物、道路、车辆等。
	套
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	VR体验系统（含VR设备）
	工地高空坠落、工地机械伤害、工地坍塌事故、有限空间作业
工业防毒、洞口坠落、脚手架坍塌、火灾逃生、高压开关室爆炸、高处作业、动火作业、起重伤害。
	套
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	模拟触电体验系统
	系统旨在模拟虚拟现实环境中触电情境，以帮助体验者了解触电的危险性、学习正确的急救措施，以及提高电气安全意识。
系统功能要求：
1）安全性设计：系统需要具备合适的安全性设计，确保电源稳定和电路安全可靠，同时保证安全电流和安全电压的稳定输出。
2）触电模拟器：系统需要配备适当的触电模拟器，以模拟真实的电流传输和电击效应。
3）快速响应：系统应能在用户触摸模拟电源时迅速产生触电效果，以增强用户体验的逼真度。
4）教育性：系统应具备教育意义，向用户传授正确的触电防范知识和处理方法。
5）易于维护：系统应采用易于维护和更新的设计，以便快速解决故障问题，确保设备正常运行。
	套
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	溺水急救教学系统
	1.直观呈现溺水高发场景、危险诱因与科学应对方法。可多人进行互动体验，包括溺水自救，科普互动、安全教育等多个内容，体验者在施救过程中可以学习防溺水安全知识学习，提高安全意识，提升救护技能。
2.配套硬件
43寸触控一体机
(1)显示屏参数
显示屏：≥43寸原装工业级A规液晶屏；有效显示面积：≥944.5mm*531mm
点间距：≤0.36mm*0.36mm；物理分辨率：≥1920*1080；
视角：视角：垂直≥176度、 水平≥176度；；频率：水平频率30KHz-80KHz 、垂直频率60Hz/75Hz；背光类型：LED；背光寿命（hrs）：≥50000小时；背光均匀性：≥70%；对比度：≥3000:1。
(2)触摸屏参数
触摸方式：红外触摸；玻璃表面强度：≥6H；钢化玻璃厚度 ≥3mm；触摸屏寿命：≥6亿次单点触摸；触摸精度：95%的区域定位误差≤2mm、边缘定位误差≤5mm；支持触摸点数：20点触控。
(3)主机配置参数
CPU主频：≥2.3GHz不低于i5 同等性能；运行内存：≥16G；主板存储：≥256G固态硬盘；内置WIFI 802.11 b/g/n；LAN接口 RTL8111E 1000M自适应；HDMI输出接口≥1个、3.5MM音频输出≥1个、USB2.0≥2个 、USB3.0≥2个、VGA接口≥1个；独显：显存≥4G；
须满足本项目 3D 交互、多点触控软件稳定运行。
	套
	1

	4
	意外伤害互动体验区
	交通安全全景警示片
	▲1、影片内容：包括醉酒驾驶、疲劳驾驶、公园广场视角盲区、高速公路未系安全带、乡村小路玩手机开车、十字路口超速危害、十字路口闯红灯危害七部3D动画电影制作 ； 
2、3D影片制作标准:影片时长不低于8分钟,最终影像需达到4K高清商业级立体影片清晰度,视频播放速率不低于30帧每秒；
3、场景内容要求:地形模型材质制作1组,建筑及障碍物模型材质制作8-12组,环境特效设计5-8组,镜头特效设计3-5种；
4、车辆设计:驾驶室车辆模型材质2个,主要车辆模型材质3个,次要车辆模型材质12-20个；
5、动画设计要求:司机驾驶动画5套,其它人物辅助动画6-10套,车辆撞击、翻滚、破碎等动画5套；
	套
	1

	
	
	急救知识双人体感答题竞赛
	1.采用人体感应与互动抢答技术，实现“同场双人、同步识别、快速反应、公平竞赛”的答题体验。系统将急救安全知识内容（如心肺复苏、止血包扎、气道异物处理、火灾与用电安全等）加载至答题平台，题目以屏幕形式呈现。系统实时捕捉两名参赛者的身体姿态与动作信号，通过对关键人体骨骼节点与动作触发条件进行识别，判断谁先完成“抢答动作”（例如指定手势、双手抬起到阈值高度、身体朝向规定区域等）。系统在识别到有效抢答后，立即锁定先手、播放提示音与界面反馈，并进入计分与倒计时流程：正确则累积分数，错误则进入惩罚或跳过机制；倒计时结束未抢答则自动判为未作答。整个系统无需手持设备，降低操作负担，增强现场互动性与沉浸感。
▲2.体感动作捕捉：系统需要实时捕捉体验者的肢体动作以判定体验者答题情况。
3.配套设备
一、85寸高清电视
1.显示比例：16：9(宽长比)
2.单屏清晰度：≥1080P
3.屏面亮度：≥500cd/m²
4.对比度：≥4000：1
5.亮度均匀性：≥95％
6.可视角：上≥178度/下≥178度/左≥178度/右≥178度
7.色彩：≥16.7M
8.响应时间：≤5MS
9.输入信号：1路VGA（DB15）, 1路Component VIDEO 1路S-VIDEO，1路DVI信号、1路HDMI信号、2路RJ45控制信号
10.输出信号： 1路VIDEO,2路RJ45控制信号
11.单屏功耗：≥450W
12.安装方式：镶嵌式
二、高配图像处理平台
采用塔式模块化箱体结构，内置高性能多核运算处理单元（12核20线程，基准频率2.1GHz，加速频率4.9GHz，三级缓存25MB），采用独立图形计算架构（核芯显示单元不参与输出，全部算力专用于图像运算）。系统配备高速数据缓存单元（容量≥16GB）及大容量高速非易失性存储模块（容量≥500GB，连续读取≥3500MB/s，连续写入≥3000MB/s），并预留双路高速存储扩展通道及图形加速扩展位。图形处理子系统搭载12GB高速显存，采用NVIDIA Ampere架构核心，具备四路独立画面输出能力，支持8K超高清影像硬件解码，完整兼容Vulkan 1.2及DirectX 12图形API标准，可高效完成高分辨率素材实时预览、多图层特效合成及AI辅助图像增强等计算密集型任务。整机集成多路数据交换端口及网络通信接口，满足各类外部设备接入及高速数据传输需求；
三、深度体感摄像头
RGB：1920 x 1080 @ 30 / 15 FPS（根据环境亮度）
Depth：512 x 424 @ 30 FPS、16bit 距离值（mm）、可侦测范围0.5 ~ 4.5M
红外相机：512 x 484，30 Hz
FOV: 70° x 60°
深度识别范围: 0.5–4.5 meters
1080p 彩色相机 30 Hz (弱光条件下为15 Hz)
	套
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	意外伤害教学系统
	本系统主要内容包括：
1.动物咬伤
识别危险动物： 学习如何辨认可能威胁的动物，并了解它们的习性。
处理咬伤伤口： 提供正确的急救步骤，包括清洁伤口、压迫止血等。
2.烫伤
热液体和物体的防范： 教导如何预防烫伤，特别是在家庭和厨房环境中。
烫伤急救： 解释烫伤的不同程度，并提供相应的急救方法，例如冷却伤口、保护伤口等。
3.溺水
溺水危险因素： 介绍溺水的危险因素和常见场景。
教导溺水急救： 涵盖急救步骤，包括拯救溺水者、心肺复苏等。
4.中暑
中暑的迹象： 帮助辨认中暑的症状。
中暑急救： 提供迅速处理中暑的方法，例如降温、及时补水等。
5.居家安全
用药安全：体使验者了解药品存放分类、过期药品回收、儿童用药安全、老年人用药安全、孕妇用药安全等居家药品安全知识。指导正确用药的方法和注意事项，防止误服或过量。
浴室安全：了解居家浴室普遍存在的案例隐患如湿滑地面、危险电器用品、易碎器皿、有毒化学物品等以及相应的科学防范措施。 提示浴室中可能的危险，如防滑措施、防烫设置等。
电器安全： 在家庭生活用电中，掌握电器使用安全常识及急救救护措施,强调正确使用电器的方法，避免电器事故。
食物安全: 教导正确的食品存储和处理方法，防止食物中毒。
火灾防范：提供防火措施和灭火器具的使用方法。
6.常见急症
气道异物梗阻：展示急救措施，如背部拍击和人工呼吸。
急性中毒：介绍中毒迹象，以及正确的急救步骤，如拨打急救电话。
烧伤：区分烧伤程度，并演示相应的急救方法。
高血压和急性心梗： 强调紧急医疗干预的重要性。
触电：介绍触电急救步骤，包括切勿直接触碰受害者等。

7.创伤：提供基本的创伤急救方法，如止血、包扎等。
	套
	1

	5
	居家安全互动体验区
	安全隐患排查系统（含厨房仿真设备）
	1.模拟厨房油锅起火扑灭系统是一款专为消防安全教育设计的产品，利用改装灶台以及锅盖、水管等仿真道具搭建家庭厨房环境，进行查找安全隐患并根据软件提示和播放内容，选择并操作灭火工具进行互动灭火。
	套
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	虚拟灭火系统
	功能要求
系统由显示系统、控制系统、信号传输系统以及影音系统组成。
1）体验者通过手持仿真灭火器（通过电子改装），对屏幕上的3D模拟火灾场景进行灭火体验，在系统限定的时间内完成一系列灭火操作，系统提示灭火成功，未完成灭火操作的，提示灭火失败。根据不同的火灾类型，体验者要选择不同的灭火器进行灭火。真实互动体验的同时又能学习到各种灭火器的使用知识，充满乐趣。
2）模拟环境全部采用3D场景搭建，画面真实生动，注重体验效果。
3）提供不少于4个灭火体验场景，不同灭火器对应不同火情，需要正确选用灭火器材。
4）模拟的火场会随时间推移会越来越大，如果不能从根源扑灭则会复燃。
5）提供倒计时和灭火器容量限定，超过限定时间或容量则无法灭火。
6）提供综合性测试考核，会根据测试过程中的灭火操作对体验人员进行评分。
7）知识学习模块包含完善的灭火知识，包括灭火器使用知识和火灾分类知识。
8）内含灭火操作台
1.金属灭火台：含信号控制开关和四个选择按钮，可以选择不同的灭火场景，并根据选择的灭火器进行信号控制，金属材料制作
2.电子虚拟灭火器：干粉、泡沫、二氧化碳、清水手提式仿真灭火器,
3.感应器:检测仿真灭火器姿态
9）55寸触摸一体机
1.显示屏参数
显示屏 55寸原装工业级A规液晶屏
有效显示面积 1210MM(H)*681(V)MM
显示比例 16:9
平均亮度 350cd/m2(中心点，典型)
点距 0.36*0.36MM
物理分辨率 1920*1080
视角 上下176 度 左右176度
频率 水平频率30KHz-80KHz  垂直频率60Hz/75Hz
颜色 16.77M万真色彩
背光类型 LED
背光寿命（hrs） ≧50000小时
背光均匀性 70%
背光电流及电压 39-51V/600MA
对比度 3000:1
响应时间 6ms/
2.触摸屏参数
触摸方式 红外触摸
玻璃表面强度 ≧6H
钢化玻璃厚度 3mm 
书写方式 手指、触摸笔
触摸屏寿命 ≧6亿次单点触摸
触摸精度 95%的区域定位误差小于2mm、边缘定位误差小于5mm
支持触摸点数 20点触控
3.配置参数
不低于 i5 同等性能cpu
主频不低于2.3GHz
运行内存≥8G
主板存储≥256G固态硬盘
内置WIFI 802.11 b/g/n
LAN接口 RTL8111E 1000M自适应
HDMI输出接口*1
3.5MM音频输出*1
USB接口  USB2.0*2 USB3.0*2
VGA接口*1
独显：显存≥4G；
须满足本项目 3D 交互、多点触控软件稳定运行
	套
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	6
	健康生活体验区
	健康虚拟骑行体验系统(3人联机版)
	1. 实时联机对战：支持3名玩家在同一虚拟环境中进行实时竞赛，享受速度与激情的碰撞。
2.实时数据反馈：在竞赛中实时展示玩家的速度、耗时、心率等数据。
★3.硬件接口对接：系统实现与骑行系统硬件平台的速度检测、心率检测、转向检测接口对接
速度检测：通过串口连接，实时传输骑行距离及速度数据。
心率检测：通过蓝牙技术监测玩家心率，确保健康安全的骑行。
转向检测：蓝牙连接的转向检测硬件，为骑行操作提供更多维度的真实性。
4.写实风格设计：实现写实风格的3D场景、光影的实时渲染，3D场景可进行客户化需求定制。
5.知识竞赛模块：游戏化交互式学习体验，提高玩家对骑行安全及健康知识的了解
6.健康报告:比赛结束后提供全面的运动数据报告，包括心率、平均速度、燃烧卡路里等指标。
7.健康指导：根据玩家的运动表现提供专业的健康指导与建议。
8.健康虚拟骑行平台(3套):实车定制改造，包括固定平台、方向手把、座位、脚踏等，通过传感器来采集各类操作部件上发出的操作信号。
9.55寸3.5mm拼接屏(一行三列):
(1).屏幕对角线尺寸：55 英寸;
(2).最大分辨率：1920x1080;
(3). 像素间距(mm)：0.63×0.63mm;
(4).双边拼缝:3.5mm 边缘拼缝;
(5).液晶类型：TFT-LCD;
(6).亮度：500cd/㎡7. 对比度：1200:1;
(7).控制方式：PC 软件环路控制（RJ45）或外接遥控接口（可选）;
(8).散热方式：内置工业级风扇，智能温控系统;
10.高配图像处理平台
采用塔式模块化机箱，内置高性能x86架构多核运算模组（12核20线程，基准频率2.1GHz，加速频率4.9GHz，三级缓存25MB），采用独立图形计算架构（核芯显示单元不参与输出，全部算力专用于图像处理）。系统配备高速数据缓存单元（容量≥16GB）与大容量高速非易失性存储模块（容量≥500GB，连续读取≥3500MB/s，连续写入≥3000MB/s），并预留双路M.2高速存储扩展通道及PCIe 3.0图形加速扩展槽位。图形处理子系统搭载12GB超大容量高速显存，采用NVIDIA Ampere架构核心，具备四路独立显示输出能力，支持8K超高清影像硬件解码，完整兼容Vulkan 1.2及DirectX 12图形API标准，可高效完成高分辨率素材实时预览、多图层特效渲染及AI辅助图像处理等计算密集型任务。整机集成多路USB数据交换端口及千兆网络接口，满足各类外设接入及数据高速传输需求。
12.扩声系统 
≥6.5寸天花同轴 
额定功率：20W—100W 
输入方式：8Ω 
灵敏度（1m,1w）:90DB ±0.3DB
频响：60-20KHZ
喇叭规格：6.5""低音+1""高音"
	套
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	综合教学区
	第一目击者模拟体验系统
	▲1.急救调度系统工作的全景展示：通过模块体验，可以使体验者了解院前急救的整个过程，包括急救电话接听、地图定位、派遣车辆、救护车出车准备，车上准备，救护车路径的实时显示，监控过程，调度员对现场指导急救的过程，以及现场第一目击者在接线员的指导下对病人进行急救的过程，直至救护车到达现场。
2.交互式体验：模块提供虚拟移动电话进行交互式的体验，用户可以通过模拟移动电话进行互动，模拟真实的拨打急救电话情景；
3.学习资源和提示：模块需要提供相关的学习资源和提示，如何正确拨打急救电话、急救生存链、心肺复苏标准动作示范等；
4.配套设备
一、86英寸交互式触控一体机
（1）.显示参数：
屏幕尺寸 86"LED屏(16:9)：1872 x 1053mm 【HxV】
分辨率 3840（H）×2160（V)
可视角度 178 degree(H):178 degree(V)
亮度 350cd/m2
对比度 5000：1
响应时间 ≤6ms
色域 72%
扫描频率 4K-60HZ
背光源 DLED
显示输出 HDMI
彩色制式 PAL、NTSC
声音 3维立体声音效 输出功率2*10W
显示屏保护 标配防炫钢化防爆玻璃
（2）.触摸参数
触摸嵌入方式 内置一体式，非外挂式
触摸感应技术 红外感应识别触摸技术（20点）
书写方式 手指、触摸笔或其它直径不小于2mm
光标速度 120点/s
定位精度 90%以上触摸区域为±1mm
通讯接口 B型USB公头
触摸分辨率 32767*32767
触摸次数 理论无限次
计算机响应 系统自动识别；≤15ms
驱动程序 免驱
触摸功能 支持20点电脑触摸操作、支持图像放大、缩小、旋转
（3）.配置参数
系统属性：
系统版本 Android 11.0
CPU Quad-core ARM Cortex-A55
GPU Mali-G52 MP2(2EE)
内部缓存容量（RAM）≥4 GB 
内部存储容量（ROM）≥32 GB Standard
OPS属性：
不低于 i5 同等性能CPU
最高主频≥2.3GHz
运行内存≥16G 
主板存储≥256G固态硬盘
内置WIFI 802.11 b/g/n
输入输出接口  1路HDMI、 1路VGA 、1路LINE耳机 
4路USB2.0、1路RJ45网络接口、 1路MIC麦克风、支持wifi；
独显：显存≥4G；
须满足本项目 3D 交互、多点触控软件稳定运行。
二、深度体感摄像头
RGB：1920 x 1080 @ 30 / 15 FPS（根据环境亮度）
Depth：512 x 424 @ 30 FPS、16bit 距离值（mm）、可侦测范围0.5 ~ 4.5M
红外相机：512 x 484，30 Hz
FOV: 70° x 60°
深度识别范围: 0.5–4.5 meters
1080p 彩色相机 30 Hz (弱光条件下为15 Hz)
	套
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	模拟AED与CPR模型组合套装
	1.成年男性上半身躯干模型为高分子材料制成，环保无污染；解剖标志明显，可触及两乳头、肋骨、胸骨及剑突，便于操作定位。
2.模拟人头颈部解剖位置准确，头可左右摆动，水平转动180度，便于清除口腔异物，下颌关节可活动。
★3.具有肺袋锁定口，可通过锁定口锁定肺袋位置，避免肺袋整体移动。
★4.身体皮肤厚度达到4mm，皮实耐操，不易撕裂。材质为硅胶材质，需提供技术说明文件。
5.瞳孔示教： 一侧瞳孔散大、一侧瞳孔正常。
6.心肺复苏执行标准：《2025美国心脏协会心肺复苏与心血管急救指南》
7.可行仰头举颏法、仰头抬颈法、双手抬颌法三种方法打开气道；模型未开放气道时，气道关闭，只有开放才能吹进气；口对口人工呼吸或者使用简易呼吸器辅助呼吸，有效人工呼吸可见胸廓起伏。
8.配有电子显示器，胸廓可按压深度范围0-7cm，有按压正确、按压过大、按压过小指示灯。有吹气正确、吹气过大、吹气过小指示灯。
9.有按压频率引导音，引导音110次/分，引导音可打开，关闭。
10.按压频率引导音开启的状态时，当有按压时引导音自动响起，停止按压后引导音自动停止。防止过多的噪音。
★11.模型采用干电池供电，模型没有电源开关，按压自动触发开关，超长待机半年以上。
12.配有CPR专用操作软垫，软垫厚度8mm，便于练习、考核。
13模拟AED
13.1、本产品是专门为急救人员在使用真实AED之前的培训而设计的。模型为高仿真的AED，具有与真实AED无差别的外形，操作流程与真实AED操作无异，便于培训急救人员进行AED训练。
13.2、完全参照美国心脏协会（AHA）最新指南设计，内置美国心脏协会（AHA）推荐的１０种情景模式供训练使用。
13.3、可配合模拟人演示，智能检测是否插入电极片。
13.4、模拟情景演示过程中，可由遥控器控制不同的突发状态，可模拟插入可除颤节律、插入不可除颤节律、模拟电极贴好状态、模拟电极不良、模拟电池电量不足、模拟病人移动、模拟设备故障等。
13.5、可满足教学需要播放功能，音量可调节，有中、英两种语言，可中、英文切换。
13.6、配有儿童和成人2 种电极片，便于教学。
13.7、模拟ＡＥＤ正面有彩色屏幕，可进行急救的动画演示。
	套
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	模拟创伤包扎交互平台
	1.模拟创伤包扎交互平台
2.21.5寸壁挂触控一体机
3.定制假人创伤模特
4.模拟创伤包扎智能实训系统交互软件
应用计算机技术、人机交互、多媒体互动、数据传输智能分析、
3D 动画模拟互动等技术，通过对创伤部位包扎操作过程的模拟交互学习，了解
和掌握现场包扎技术的基本知识及操作要领，学会检伤、验伤，正确做出判断，
实施正规有效的包扎，能达到在紧急救护现场采取积极有效的包扎措施，保护伤
员的生命安全，可以刷身份证以及考核成绩打印！
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	海姆立克一体机
	1.模型为成年男性上半身，可触及肋骨、胸骨、剑突，便于操作定位；
2.可练习Heimlick （海姆立克）手法；
3.可练习背部拍击法取出异物；
4.可练习站立位以及卧位的排除异物法；
5.尺寸：长84cm，宽36cm，高36cm
操作支架：
1.高：165±1cm（高度可调）；支架底角宽：103±2cm；立柱宽：宽17±2cm
显示设备
1.显示屏尺寸：21.5英寸
2.分辨率：1920*1080
3.工作频率：60Hz
4.对比度：1000:1
5.响应速度：25ms
6.通讯接口:USB
7.Cpu:i5
8.内存:4+128GB
9.显卡:Intel核芯显卡Intel HD Graphics
10.操作系统:windows 10
11.整机尺寸:519*310.9*47.9mm
12.安装方式:壁挂方式
13.包含学习模式，练习模式和情景模式
14.学习模式中包含理论学习，视频教学，背部叩击和腹部冲击法的学习
15.练习模式中包含：背部叩击和腹部冲击法的练习，在练习的同时语音提示操作位置是否正确，并统计正确次数和错误次数，最终进行打分。
16.情景模式包含：学校、就餐、野炊等情景下进行海姆立克急救的三种情景。
	套
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	人体八大系统触控学习系统
	采用竖屏一体机方式动态介绍人体八大系统，包括运动系统、消化系统、呼吸系统、循环系统、泌尿系统、神经系统、内分泌系统、生殖系统，体验着可以更好的了解到人体与健康相关的联系。
配套设备：
43寸触控一体机
(1)显示屏参数
显示屏：≥43寸原装工业级A规液晶屏；有效显示面积：≥944.5mm*531mm
点间距：≤0.36mm*0.36mm；物理分辨率：≥1920*1080；
视角：视角：垂直≥176度、 水平≥176度；；频率：水平频率30KHz-80KHz 、垂直频率60Hz/75Hz；背光类型：LED；背光寿命（hrs）：≥50000小时；背光均匀性：≥70%；对比度：≥3000:1。
(2)触摸屏参数
触摸方式：红外触摸；玻璃表面强度：≥6H；钢化玻璃厚度 ≥3mm；触摸屏寿命：≥6亿次单点触摸；触摸精度：95%的区域定位误差≤2mm、边缘定位误差≤5mm；支持触摸点数：20点触控。
(3)主机配置参数
CPU主频：≥2.3GHz不低于i5 同等性能；运行内存：≥8G；主板存储：≥128G固态硬盘；内置WIFI 802.11 b/g/n；LAN接口 RTL8111E 1000M自适应；HDMI输出接口≥1个、3.5MM音频输出≥1个、USB2.0≥2个 、USB3.0≥2个、VGA接口≥1个；独显：显存≥4G；
须满足本项目 3D 交互、多点触控软件稳定运行。
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	急救知识瀑布流智能查询系统
	1. 海姆立克救护技能： 详细解释和演示海姆立克急救方法，使用户能够在突发状况下正确施救，提高生存率；
2.心肺复苏（CPR）培训： 提供CPR的基本原理和步骤，包括成人和儿童急救，以便用户能够在紧急情况下执行有效的心肺复苏；
3.止血包扎技能： 深入讲解不同伤口类型的处理方法，教授正确的止血包扎技巧，帮助用户在伤势发生时迅速采取措施；
4.固定搬运指南： 提供安全、科学的患者固定和搬运方法，以减少次生伤害，并详细介绍应对各种伤势的最佳搬运方式；
5.健康与安全常识： 涵盖日常生活中常用的安全知识，包括防范措施、危险信号识别等，帮助用户提高生活中的安全意识；
6.实用案例分析： 提供实际急救案例，帮助用户通过模拟情境更好地理解和应用急救知识；
7.互动学习模块： 包含问答、测试等互动元素，以促使用户更深入地学习和掌握急救技能；
8.AED使用： 提供关于自动体外除颤器（AED）的使用方法的图文、视频教程，包括正确放置电极、连接AED等步骤；
9.急救电话拨打： 提供关于如何正确拨打急救电话的指导，包括不同国家或地区的紧急救援号码；
10.急救生存链： 展示急救生存链的图文解释和视频演示，包括早期发现、早期CPR、早期除颤、专业急救和医院治疗等环节；
触控一体拼接屏

1.整屏分辨率：1920*4320; 可实现画面不变形;                 
2.屏幕亮度 450cd/m2; 对比度1300:1; 可视角度 178°
3.屏幕物理拼缝3.5-5.5mm，视安装现场情况；                                                           
4.尺寸"：46寸 1X4拼接方式
5.主机配置：Windows系统 I5处理器及以上                                                         
6.触摸：触摸采用红外真六点触摸，触摸灵敏度高              
7.机柜：钣金壳体 静电喷涂
8.拼接控制器:支持单屏、多屏信号调整；可灵活的将多个屏幕拼接组合；可调整屏幕亮度、对比度、颜色等；
9.配件辅料:包含6孔插排、工业级电源线、R232控制线、USB转串口转接头等
10.壁挂支架:铝型材支架，材质坚固、不易变形
11.线材:工业级内屏蔽HDMI线材，99%无氧铜，外表尼龙层加铝箔麦拉层包裹。标配长度10米，超出10米费用另计。
12.瀑布滚动：首页自动向下循环滚动（客户后台界面可调节滚动速度），当有新窗口弹出时，滚动暂停，点击右上角关闭按钮或者点击窗口外的区域，则新窗口关闭，滚动继续。
13.分类显示：客户可在后台控制页选择某一分类

14.扩声系统 
≥6.5寸天花同轴 
额定功率：20W—100W 
输入方式：8Ω 
灵敏度（1m,1w）:90DB ±0.3DB
频响：60-20KHZ
喇叭规格：6.5""低音+1""高音"
	套
	1

	
	
	健康生活体验系统
	以动画交互的方式进行食品和药品安全知识介绍，内置食品和药品卡片交互功能，参与者可以了解到不同食品的性状和食用过量时对人体的危害，药品可以学习到用法用量和适应症等信息，还具备测试问答等环节。
配套设备：
55寸触控一体机
1.显示屏参数
显示屏 55寸原装工业级A规液晶屏
有效显示面积 1210MM(H)*681(V)MM
显示比例 16:9
平均亮度 350cd/m2(中心点，典型)
点距 0.36*0.36MM
物理分辨率 1920*1080
视角 上下176 度 左右176度
频率 水平频率30KHz-80KHz  垂直频率60Hz/75Hz
颜色 16.77M万真色彩
背光类型 LED
背光寿命（hrs） ≧50000小时
背光均匀性 70%
背光电流及电压 39-51V/600MA
对比度 3000:1
响应时间 6ms/
2.触摸屏参数
触摸方式 红外触摸
玻璃表面强度 ≧6H
钢化玻璃厚度 3mm 
书写方式 手指、触摸笔
触摸屏寿命 ≧6亿次单点触摸
触摸精度 95%的区域定位误差小于2mm、边缘定位误差小于5mm
支持触摸点数 10点触控
3.配置参数
不低于 i5 同等性能cpu
主频不低于2.3GHz
运行内存≥4G
主板存储≥128G固态硬盘
内置WIFI 802.11 b/g/n
LAN接口 RTL8111E 1000M自适应
HDMI输出接口*1
3.5MM音频输出*1
USB接口  USB2.0*2 USB3.0*2
VGA接口*1
独显：显存≥4G；
须满足本项目 3D 交互、多点触控软件稳定运行
	套
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	展厅支撑系统
	急救知识库管理平台
	①提供统一的网络数据服务，满足项目各系统的数据服务需求。
②提供网络服务接口，为项目内各系统实现数据的传递、信息的交互和资源的共享
③系统管理模块：菜单管理、用户管理、机构管理、角色管理、区域管理、字典管理、试题分类定义、知识分类定义等
④网络文件管理：实现服务器文件的网络化管理（增删）
⑤测试题库管理：实现各知识类别的测试题库维护管理（增删改查）
⑥病例管理：实现病例信息电子化管理（增删改查）
⑦实操演示教学视频管理：实现公众教学、专业教学的教学视频网络化管理
⑧瀑布流知识库管理：实现急救、安全知识的维护管理（增删改查）
⑨支持二次开发新的功能模块，以扩充系统功能,所提供产品应具有可复用性、灵活性、扩展性，能适采购人业务需求变化。
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	智能展厅中控系统
	1. 多媒体控制：能够控制音响、投影仪、显示屏等多媒体设备，进行展示内容的播放和切换。
2.互动设备控制：能够控制触摸屏等设备的运行和内容展示，以提供更加生动的展示体验。
3.灯光控制：可以实现对展厅内灯光的控制，包括亮度、灯光组合等功能，以营造不同的展示氛围。
4.计算机控制：能够控制计算机等设备的开关机，重启。实现一键开机、一键关机、等功能。
5.声音控制：能够控制各展区的单量大小控制，实现非焦点展区自动禁音功能。
	套
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	高级生命支持
	虚拟仿真考核系统及急救监护模拟培训
	一、由虚拟仿真考核系统和硬件实训子系统两部分组成，分别满足临床思维推演考核与动手操作技能训练两种教学模式需求。
★二、 软件虚拟仿真考核子系统技术要求
运行于PC单机或局域网环境，用于院前急救Megacode案例的流程推演、临床决策训练及标准化考核。
（1）场景与案例库
系统内置不少于20种标准Megacode案例，覆盖BLS、ALS、高级生命支持、急危重症、特殊场景（溺水、中毒、创伤等），覆盖从现场发现患者到转运交接的完整院前急救闭环流程。
支持导师对案例参数进行图形化编辑（病情起始状态、流程分支节点、突发事件、环境干扰因素等），无需编写代码。
案例文件支持导入/导出。
（2）团队角色配置
体验者角色恒定为团队组长（Team Leader），拥有最高决策权和任务分配权。支持3、5人团队规模配置，组员(AI角色)岗位可按案例类型自动适配。
界面设计符合医疗教学场景习惯，决策节点有清晰视觉引导，关键操作有确认或提示机制。
系统具备语音识别功能。
（3）流程引擎与节点管理
将Megacode流程拆解为标准化节点，至少包括：现场安全评估、意识/呼吸/脉搏判断、启动应急响应、CPR循环、AED/除颤操作、高级气道建立、药物推注、心律识别与决策、转运评估、院内交接。每个节点须有明确的完成判定标准，未达标时系统予以提示且禁止跳过。
支持导师拖拽编辑节点顺序、设置分支条件；支持案例难度级别设置及考核模式下提示信息隐藏。
（4）AI角色与行为表现
AI角色通过图示/动画展示医疗操作过程，至少包含：CPR按压、AED使用、球囊面罩通气、气管插管辅助、静脉穿刺辅助、止血包扎、脊柱固定、担架转运等。
所有AI操作与用户指令及流程节点实时联动，操作进度同步反馈。
（5）自动化评分与评估追踪
系统从流程完整性、操作正确性、决策时效性、团队协作效率、角色主导力等维度自动评分，预设扣分项≥50项。
考核过程实时显示扣分记录，结束后自动生成详细评估报告（总分、各维度得分、错误明细、改进建议），支持导出PDF及Excel。
系统自动录制考核全过程（屏幕操作+界面反馈），支持按事件节点分段回放。
导师可自定义加减分权重、错误判定阈值，保存为不同评分模板。
（6）技术架构要求
支持Windows PC客户端，单机或局域网部署，不依赖互联网即可完整运行。
具备角色权限分级管理（管理员/导师/考生）。
所有考核数据仅保存在本地，符合数据安全要求。
★三、 硬件实训子系统技术要求
（1）模拟人基础结构与外观
模拟人为成人，采用高分子环保材料，解剖标志清晰可触（乳头、肋骨、胸骨、剑突、锁骨等），便于操作定位。
头可左右摆动及水平转动≥180°，便于清除口腔异物。
眼球采用OLED模拟，可见彩色视网膜、黑色瞳孔、透明晶体，任何角度可对光反射；瞳孔状态不少于3种（散大/缩小/正常），随病情自动变化；对光反射可调（正常/缓慢/无），死亡状态瞳孔散大且对光反射消失。
可进行口对口人工呼吸及球囊面罩通气，吹气量及速度实时监测显示于监护界面；支持连接真实呼吸机进行机械通气；使用面罩通气时计算机屏幕显示通气量。
内置模拟语音库，可透过系统预设发出呻吟、咳嗽、呕吐等病情相关音效。
可触及颈动脉搏动，搏动状态随病情自动变化，触摸操作自动产生操作记录。
（2）心肺复苏（CPR）功能
具备训练模式与考核模式双模式。 按压时自动产生脉搏、血压波形及心电图。
实时反馈按压深度、按压频率、按压位置、胸廓回弹是否完全、通气潮气量、通气频率，以图形、操作波形、文字等多种方式实时展示。
训练模式内置语音提示：按压过大/过小/未回弹/位置错误，吹气过大/过小。
CPR启动后模拟人及监护仪参数自动进入死亡状态（心电呈直线、瞳孔散大、无脉搏）；复苏成功后自动恢复至正常生命体征。
（3）模拟除颤仪
外形及操作流程与临床真实除颤仪一致，具备手动除颤、AED、体外起搏、同步复律四大功能。 便于培训急救人员进行除颤训练。
≥7寸彩色屏幕，界面显示ECG波形并分析当前心律是否可除颤；可模拟显示双相波除颤能量曲线。
手动除颤：焦耳档位可调，系统自动侦测电极连接状态并报警。
AED模式：完全参照AHA最新指南设计，内置≥10种AHA推荐情景模式；智能检测电极片是否插入；配备成人及儿童电极片各1套。
体外起搏：起搏电压及频率可独立设置，启动后监护仪参数产生相应变化。
同步复律：对室上速、房扑、房颤、室速心律时，须能检测QRS波并选择最佳放电时期（心室肌绝对不应期，即R波降支或R波后30ms内）放电。
监护界面显示心电(ECG)、呼吸(RESP)、血氧饱和度(SpO2)、脉搏(PR)、无创血压(NIBP)、体温(TEMP)，界面设计与临床真实监护仪一致，为ECG标准界面。
配备真实5导联线、血氧探头、NIBP血压袖带（最大压力400mmHg），系统实时检测各探头连接状态，导联线、测温线、血氧监护仪正确连接后方显示对应监护参数，脱落时报警。
分级报警系统：监护参数超限或出现致命性心律失常时，顶部报警灯和底部扬声器按级别变化（低档：黄色慢闪；高档：红色快闪），扬声器同步发出不同级别报警音。
可与临床真实监护仪一样调节各监测参数报警上下限；具有报警暂停按键、脉搏频率音开关、菜单键（设置报警暂停时间/音量/各探头连接等）。
监护界面左下角有报警小图标（参数越限、袖带未绑好、导联脱落、血氧探头脱落）。
NIBP袖带最大压力400mmHg，血压测量时可真实充气/放气，并可闻及气泵充气和阀门放气声音。
内置锂电池，界面实时显示电量；侧面印有手动除颤、AED、ECG监护、同步复律简易操作流程图。
除颤手柄具有磁力，可自动吸引，便于放置。
可语音提示“正在充电”“充电完成”等；系统自动侦测电联可报警。
可模拟心电监护，内置40个心电病例。 可进行急救动画演示。
可传输当前除颤能量值到模型端，与模型互动反馈。
（4）床旁模拟监护仪
全屏显示，界面模拟临床真实监护仪设计。
系统自带32种心电病例，可与多参数模拟心电监护仪配套使用；支持十二导联心电图实时显示，符合生命体征变化，单击独立图标即可显示。
模拟床旁监护系统，真实再现临床环境。 提供几十种正常/异常心电图、呼吸曲线图、血压曲线图、血氧容量曲线图，实时监控心率、脉率、血氧饱和度、有创血压、无创血压、呼吸频率、外周温度、血液温度等，以上指标均可调节。
可与临床监护仪一样调节波形增幅和速度；可调节各监测参数报警上下限，超限时发出报警声。
具备心电图显示（12导联/心律/报警/关闭/冻结/声音）、动脉血压波形、呼吸波形、呼吸末二氧化碳波形、体温、无创血压、血氧饱和度等显示及报警功能。
（5）硬件无线与供电
模拟人与计算机无线连接，空旷环境通信距离≥100米。
模拟人及除颤仪均内置锂电池，支持运行中充电，电量实时显示。
★四 配置清单
（一）虚拟仿真考核系统
1.虚拟仿真考核系统软件（服务端及客户端局域网版） 1套
2.标准Megacode案例库（≥30个案例） 1套
3.案例编辑器模块 1套
4.评分与报告模块 1套
5.全程回放模块 1套
（二）硬件实训子系统
序号 名称 数量
1.成人模拟人主体（含锂电池、无线模块） 1套
2.模拟除颤仪（含7寸触摸屏、锂电池） 1台
3.床旁模拟监护仪软件（含配套计算机及显示器） 1套
4.5导联心电导联线（圆形六针、扣式） 1套
5.血氧探头 1套
6.NIBP血压袖带 1套
7.成人及儿童电极片 各1套
8.无线通信模块 1套
9.充电器及备用锂电池 1套
	套
	1

	10
	中控室
	移动控制终端
	显示与网络：≥11英寸，多点触控；Wi‑Fi/以太网
性能与续航：满足本系统界面与本地缓存运行；续航≥6h
管理与安全：白名单接入与设备指纹；应用/固件版本冻结；离线可执行、上线自动同步
	台
	1

	
	
	监控摄像头
	1.像素≥400万1/2.7 CMOS半球。
2.在2560×1440 @25 fps分辨率下可输出实时图像。
3.支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态。
4.支持人形检测。
5.支持常用的开放型网络视频接口协议。
6.智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远20m，白光最远15 m。
7. 1个内置麦克风。
8.防尘防水等级：≥IP67。
	个
	13

	
	
	核心路由器
	1.支持静态路由、RIPV1/V2、OSPF、IS-IS、BGP-4等
2.支持等价路由ECMP、非等价路由UCMP
3.支持策略路由
4.支持路由策略
5.支持GRE隧道功能
6.支持256K/Slot
	台
	1

	
	
	无线控制器
	AP管理：AP自动发现，AP单台、批量远程管理，AP统一配置（RF射频、发射功率、加入无线网络、无线MAC过滤等）。
AP统一重启、升级，AP负载均衡组配置，AP漫游阈值配置，AP客户端限制。
	台
	1

	
	
	无线AP
	1.网络标准：802.11b、802.11g、802.11n
2.传输速率：300Mbps
3.接收灵敏度：-89/-70 dBm
4.双频无线吸顶AP，企业级全屋wifi 接入
点，千兆网口；
	台
	6

	
	
	监控专用24口POE交换机
	1.24个10/100/1000Mbps自适应电口+2个1000Mbps上联SFP光口，其中24个口支持PoE/PoE+供电；
2.整机最大PoE输出功率230W，交换机容量52Gbps，包转发率39Mpps，非网管型交换机，金属外壳，6kV防雷，机架式
	台
	1

	
	
	无线网络24口POE交换机
	1.二层网管交换机，交换容量336Gbps，包转发率78Mpps；
2.24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)；
3.固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能，
	台
	1

	
	
	16路硬盘录像机
	国标（≥6T*2块，存储不少于30天）
	套
	1

	
	
	23.8英寸显示器
	1.显示比例：16：9(宽长比)
2.单屏清晰度：≥1080P
3.屏面亮度：≥300cd/m²
4.亮度均匀性：≥95％
5.可视角：上≥178度/下≥178度/左≥178度/右≥178度
6.色彩：≥16.7M
7.响应时间：≤8MS
8.接口：1路VGA（DB15）,1路HDMI信号、1路RJ45控制信号
	台
	1

	
	
	机柜 37U
	1.机柜容量：≥37U
2.外形尺寸：≥H1800*W600*D600(不含脚轮高度)
3.散热风扇数：≥2台
4.表面处理：酸洗、磷化、静电喷涂
5.配件：6位PDU电源*3；托板*2；高级门锁；重型脚轮
	台
	1

	
	
	PLC智能配电柜50KW
	1.三项配电系统，功率：50KW
2.产品标准：IEC 60439-1、IEC 60439-2、GB 7251.1、GB 7251.3 ；
3.电压标准：额定工作电压Ue=380V/220V、额定绝缘电压Ui=500V；
4.防护等级：IP30频率：50Hz；
5.通过定制开发软件可设定任意时间开启和关闭设备电源；
6.具有过载、过流保护；
7.触点容量：≥ AC250V10A，DC30V10A ；
8.回路：便于分配和电能管理，支持多区域智能控制，电柜内置回路，回路数量须满足本展厅全部设备配电点位需求；
9.材质：冷轧≥1.5mm钢板、静电喷塑。
	台
	2


本项目核心产品：急救监护模拟培训及虚拟仿真考核系统。

二、产品其他要求

1.投标人在投标文件中必须提供完整的产品型号、规格。

2.投标人在投标文件中应详细列出产品的主要部件、材料、元件名称、技术参数、制造厂、单价、数量、产地。

3.投标人在投标文件中应详细列出备品备件、专用工具、维修工具的名称、技术参数、制造厂、单价、数量、产地（如有）。

4.产品中的所有部件、材料、元件必须是近一年内出厂的、全新的、未使用过的合格产品。

5.投标人在投标文件中应详细说明产品的主要性能指标。                                       

 三、产品的制造、安装、检验和验收执行的标准
按国家现行有关标准执行。
 四、质量保修期
自最终验收之日起开始计算在质保期内运行正常。在此期间，凡因中标人提供的设备材料等发生质量问题，中标人应免费进行保修或更换零部件。 

五、标志与技术文件
1.应符合国家有关规定。

2.产品交货时中标单位应按照国家有关规定及标准提供全套技术资料（包括产品合格证、装箱清单、备件清单、附件清单、使用说明书、操作维护手册、必要的图纸等）。

六、验收
1.验收执行的标准按第四条款执行。
2.货到目的地进行开箱验收，验收前三天通知制造厂家（中标单位）派人参加，届时不到，即认为制造厂家（中标单位）认可需方的验收结果。
3.产品的验收以双方最后确认的验收报告为依据。质保期内运行满足所有功能要求、无异常现象，即最终认为所供产品为合格产品。若初验结果与最终验收相抵触，以最终验收为准。
七、培训
1.免费培训

投标人对其提供的产品应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

2.付费培训

招标文件载明采购人对培训有特殊要求的，投标人投标文件中应承诺配合采购人满足其培训要求，详细列出培训费用并计入投标报价。
八、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质量质保期硬件不低于3年，软件不低于5年。

2.投标人投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标人投标产品由厂家（指产品生产厂家，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附厂家售后服务承诺。

（二）售后服务内容
投标人和厂家在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持服务：
1.质量保证期内服务要求
（1）电话咨询
投标人和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
（2）现场响应
用户遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，投标人和厂家应在X小时内采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作；无法在X小时内解决的，应在X小时内提供备用产品，使用户能够正常使用。
（3）技术升级
在质保期内，如果投标人和厂家的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，投标人和厂家应对采购人进行升级服务。
（4）其他服务要求
2.质保期外服务要求
（1）质量保证期过后，投标人和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和厂家提供售后服务的，该投标人和厂家应以优惠价格提供售后服务。
（三）故障响应时间要求
投标人接到使用方产品出现问题的通知后2小时内作出响应，48小内由合格的专业工程师到达现场进行处理。
（四）维修配件
投标人和厂家售后服务中，使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

第六章 投标文件格式

           （项目名称）      .     
 投 标 文 件
采购编号：
投标人：    单位全称      （电子公章）
    法定代表人：                （电子签章）    .
年      月      日
一、投标函
致：             （采购人名称）
1.根据贵方           （项目名称）招标文件，（法定代表人） 正式授权  (姓名)  代表投标单位 （单位名称） 参与本项目投标，并对之负法律责任。 
据此函，签字代表宣布同意如下：
2.投标总报价为人民币大写：         （小写：   元），供货期：合同签订后      日历天内完成供货、安装、调试等工作。投标有效期：90日历天（从投标截止之日算起）。 
3.如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
4.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标。
6.我方保证投标文件中的所有资料均为真实、有效的，如有虚假，我方承诺投标文件无效并愿承担一切责任。
7.如果我方中标，保证在领取中标通知书时，按招标文件规定一次性向招标代理机构支付招标代理服务费，否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。
投标人名称：（电子公章）               
日 期：       年          月          日
二、投标报价一览表

	项目名称
	

	投标总报价
	大写：    
小写：             元     

	采购内容
	

	供货期
	

	质保期
	

	质量要求
	

	投标有效期
	

	备注
	


投标人名称：（电子公章）
法定代表人：（电子签章）

日期：
年
月
日

三、投标货物报价明细一览表及保修期满后易损部件、配件报价表

（一）投标货物报价明细一览表
                                                                    单位：元
	序号
	设备名称
	单位
	规格型号
	品牌
	单价
	数量
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	.

.

.
	
	
	
	
	
	
	


投标人名称（电子公章）：

日期：

（二）保修期满后易损部件、配件报价表

                                                                         单位：元
	序号
	易损部件、配件名目
	单位
	单价
	产地及生产商
	备注

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	


备注：

1.投标人应对上述内容进行如实填报，不得有虚报或者瞒报现象；

2.单价精确到小数点后两位；

3.填写内容为保修期满后主要的设备易损部件、配件；

4.此报价做为综合评审参考依据。

投标人名称（电子公章）：

日期：

四、投标主要产品技术性能及偏离表

	序号
	产品名称
	招标文件技术要求（详细列明技术配置）
	投标文件技术响应情况（详细列明所投产品的 技术配置）
	偏差描述（详细描述技术是否具有正、负偏差）
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


说明：

1.表中“招标文件技术要求”一栏需严格按技术参数的顺序及内容逐项填写，不得私自修改技术参数。

2.表中“投标文件技术响应情况”一栏投标人须根据“招标文件技术要求”要求的技术参数填写所投产品此条款的实际规格性能，需逐项如实填写。

3.表中“偏差描述”一栏中投标人对所投产品的“招标文件技术要求”与“投标文件技术响应情况”进行对比后填写偏离说明（如：无偏离请填写“符合”的字样；正偏离请填写“正偏离” 字样并对正偏离进行具体说明；负偏离请填写“负偏离”字样并对负偏离进行具体说明）。

4. 投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，将不予推荐中标候选人。
	投标人名称（电子公章）：
	

	日     期：

	


五、法定代表人身份证明

投标人名称：                             
单位性质：                                
地址：                                   
成立时间：          年        月        日
经营期限：                               
姓名：          性别：         年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人身份证复印件
                          投标人名称：                 （电子公章）
                                          年       月       日           
六、授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：委托代理人身份证复印件
投标人名称（电子公章）：
法定代表人（签字或电子章）：
 日     期：
七、投标人基本情况表及资格证明文件

（一）投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	联系电话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	

	员工总人数
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	中级职称人员
	

	注册资金
	
	
	初级职称人员
	

	经营范围
	

	备注
	


（二）资格证明文件
八、技术部分

九、反商业贿赂承诺书
我公司承诺：

    在（投标项目名称）投标活动中，我公司保证做到：
一、公平参加本次投标活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、招标代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、回扣、佣金等费用。
三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定的处罚。
投标人名称（电子公章）：
法定代表人（签字或电子章）：
日     期：
十、企业业绩

十一
、投标人认为需要提供的其它材料
备注：投标人应当仔细核对招标文件中有关废标条款和评标标准，提供投标人认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标符合招标文件规定，并为评标打分提供充分依据。如果投标人未能提供相关证明文件，将有可能导致废标或者无法得分。
附件一

中小微企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）的   （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.      （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
2.     （标的名称），属于      （采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为      （企业名称），从业人员      人，营业收入为      万元，资产总额为      万元，属于      （中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

企业名称（盖章）：                    
日期：     年    月    日

附件二
残疾人福利性单位声明函

（如有可填写，如无不需填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的           项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（电子公章）：

日期：
（提醒：如果投标人不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函 》。否则，因此导致虚假投标的后果由投标人自行承担。）

监狱企业证明文件

（如有可提供，如无不需提供）

省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
关于节能产品、环境标志产品

（如有可提供，如无不需提供）
 执行国家最新一期节能、环境标志产品清单及相关要求
附件三
关于符合本国产品标准的声明函

 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
公司（单位）名称（盖章）：　        
日期：　     年　  月　  日         
填表说明：

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件四   
关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件五
政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系
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