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平顶山职业技术学院河南省工业互联网虚拟仿真实训基地二期项目
竞争性谈判文件
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第一章 竞争性谈判公告

平顶山职业技术学院河南省工业互联网虚拟仿真实训基地二期项目
竞争性谈判公告
项目概况

平顶山职业技术学院河南省工业互联网虚拟仿真实训基地二期项目的潜在投标人应在平顶山市公共资源交易中心电子交易系统获取招标文件，并于2026年10月16日8时40分（北京时间）前递交响应文件。
一、项目基本情况

1、采购项目编号：平采竞谈-2026-408
2、采购项目名称：平顶山职业技术学院河南省工业互联网虚拟仿真实训基地二期项目
3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：1590000元 

   最高限价：1590000元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价（元）

	1
	平公资采        20261008号-1
	平顶山职业技术学院河南省工业互联网虚拟仿真实训基地二期项目包一
	1030000
	1030000


5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购内容：平顶山职业技术学院河南省工业互联网虚拟仿真实训基地二期项目，具体内容详见谈判文件“第四章 采购内容及要求”。

5.2资金来源：财政资金，已落实。

5.3质量标准：合格（符合国家质量标准、行业质量标准）。

5.4交货期：合同签订后30日历天内供货、安装、调试完毕。
5.5质保期：3年。

5.6交货地点：平顶山职业技术学院指定地点。

5.7标段划分：本项目划分为2个标包。

6、合同履行期限：同交货期。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购。投标人为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，落实中小企业价格评审优惠政策；中小企业划型标准依据工信部联企业[2011]300号文件规定。

3、本项目的特定资格要求：

3.1、投标人具有独立承担民事责任的能力，须持有有效的营业执照（也可提供电子营业执照）； 

3.2、投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.3、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

3.4、投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

3.5、投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和质量安全事故（提供承诺函，成立不足三年的新企业从成立时间开始)；    

3.6、投标人须提供“中国执行信息公开网”的“失信被执行人”、“信用中国”网站的“重大税收违法失信主体”和“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，若有不良记录，则投标无效，执行财库[2016]125号文。

3.7、本项目不接受联合体投标，资格后审。

三、获取采购文件

1.时间：2026年10月13日 至2026年10月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统 

3.方式：潜在投标人需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://ggzy.pds.gov.cn/）“供应商登录”入口进入交易系统进行下载。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://ggzy.pds.gov.cn/fwzn/11020.jhtml 

办理CA证书：http://ggzy.pds.gov.cn/tzgg/10814.jhtml 

4.售价：0元 

四、响应文件提交

1、时间：2026年10月16日8时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

 五、响应文件开启

1、时间：2026年10月16日8时40分（北京时间）

2、地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省.平顶山市）》、《平顶山职业技术学院官网》上发布。 招标公告期限为三个工作日。

其他补充事宜

   1、平顶山市公共资源交易中心全面实行在线“不见面”开标，投标人远程在线解密投标文件，不再到开标现场，投标人开标前应仔细阅读招标文件中《“不见面”开标注意事项及操作流程》。

2、投标人或其他利害关系人对本次招标公告如有异议，请按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，在规定时间内，向采购人、采购代理机构、政府采购监督部门提出质疑、投诉等事宜。逾期未提交或未按照要求提交的质疑、投诉将不予受理。

3、监督机构：

名称：平顶山市财政局

联系方式：0375-2627595

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：平顶山职业技术学院

地址：平顶山市城乡一体化示范区长安大道西段

联系人：陈老师
联系方式：0375-7066913
2.采购代理机构信息（如有） 

名称：河南言禧工程管理服务有限公司 

地址：平顶山市卫东区建设路街道中段万达对面平棉纺织集团高层1号楼A座4楼东北户
联系人：周女士
联系方式： 167018033922      

3.项目联系方式 

项目联系人：周女士

联系方式： 167018033922     

2026 年10月12日

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项。

1.供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件,同时，供应商应提供与已上传的电子投标文件一致的pdf版电子投标文档（本项目不提供）。

2.本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3.电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。

一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，供开标现场备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://ggzy.pds.gov.cn）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。
 供应商须知
一、供应商须知前附表
	序号
	内容
	说明与要求

	1
	采购人
	采购人：平顶山职业技术学院

地址：平顶山市城乡一体化示范区长安大道西段

联系人：陈老师

联系方式：0375-7066913

	2
	采购代理机构
	采购代理机构：河南言禧工程管理服务有限公司 

联系人：周女士

联系电话： 167018033922      

地址：平顶山市卫东区建设路街道中段万达对面平棉纺织集团高层1号楼A座4楼东北户

	3
	项目名称
	平顶山职业技术学院河南省工业互联网虚拟仿真实训基地二期项目

	4
	资金来源及落实情况
	财政资金，已落实

	5
	采购内容
	平顶山职业技术学院河南省工业互联网虚拟仿真实训基地二期项目，具体内容详见谈判文件“第四章 采购内容及要求”。

	6
	采购方式
	竞争性谈判

	7
	采购项目属性
	货物

	8
	合同履行期限
	同交货期

	9
	交货期
	合同签订后30日历天内供货、安装、调试完毕

	10
	质量标准
	合格（符合国家质量标准、行业质量标准）

	11
	质保期
	3年

	12
	交货地点
	平顶山职业技术学院指定地点

	13
	供应商资格要求
	详见竞争性谈判公告“二、申请人资格要求”

	14
	构成招标文件其他材料
	除招标文件外，最高投标限价以及采购人在招标期间发出的澄清（如有）、修改、补充、补遗和其它有效正式函件等内容均是招标文件的组成部分。

	15
	递交响应性文件截止时间、地点
	时  间：2026年10月16日8 时40分(北京时间)

地  点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统

	16
	谈判有效期
	自响应文件提交之日起60日历天。

	17
	投标保证金
	不收取

	
	履约保证金
	不收取

	
	质量保证金
	不收取

	
	谈判文件费用
	不收取

	18
	签字或盖章要求
	1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。

2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看。

	19
	开标程序
	1、开标时，投标人采用网上远程异地解密时，请用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成投标文件的解密工作。每位投标人的解密时间从开标时间起60分钟内完成，超过规定时间解密的投标文件不予接收。

2、如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系招标人（代理机构）进行说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：

（1）如果是投标文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密。

（2）如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员进行排查处理。如短时间内问题无法解决的，将由招标人（代理机构）联系监督部门申请暂停开标，待问题解决后继续开标。

3、所有投标文件解密完成后，由招标人（代理机构）操作，对开标结果进行公示。

4、投标人应保证在开标期间电话、电脑、网络等能够正常使用，投标人因停电、电脑病毒、网络堵塞等原因，未在规定的解密时间内对投标文件进行解密的，其投标文件不予接收。

5、解密完成后，投标人可登录到交易系统查看自己的投标报价。如对自己的报价内容有异议的，应在报价内容显示后20分钟内联系招标人（代理机构）进行质疑，投标人未在规定时间内提出质疑的，视为认可开标结果显示内容。

	20
	谈判小组的组建
	谈判小组构成：由采购人代表和抽取评审专家组成，成员人数为3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但每个标段只能由一组专家评审）

	21
	接收质疑函的方式和联系方式
	（1）供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定，以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出质疑。

（2）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

联系人：周女士     联系电话：16718033922

	22
	最高投标限价
	最高限价：1590000元，其中包一1030000元。
注：超出最高投标限价按废标处理。

	23
	需要补充的其他内容
	招标代理费参照《河南省招标代理服务费收费指导意见》豫招协【2023】002号文规定标准向中标人收取，在中标人领取中标通知书时以现金方式或转账向采购代理机构缴纳。此费用由投标人综合考虑到投标报价中，不再单独列项。

	24
	付款方式
	在签订合同之日起10日内甲方需向乙方支付合同款的30%的预付款，乙方供货安装调试完毕，甲方试用无质量问题，经甲方验收合格后，乙方开具普通商业发票，甲方向乙方支付剩余货款70%。

	25
	验收要求
	（1）货物到货时，包装必须完好无缺,产品规格型号、产品种类、数量等符合合同要求。

（2）到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌规格型号、配件等与本合同的约定是否相符，查验无误后，出具收到凭证，乙方持凭证作为结算依据。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。 

（3）在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件、说明书、保修凭证等相关资料。 

（4）如双方对产品的质量有争议的,由共同确认的检验机构对封存的样品进行检验,并以该检验机构的检验结果作为确认产品质量的依据。如检验结果不符合合同约定的质量标准,检验费由乙方承担;符合质星标准的,检验费由甲方承担。

	26
	谈判结果公示
	在成交通知书发出前，采购人将中标候选人的情况在本项目谈判公告发布的同一媒介予以公示，公告期不少于1个工作日。

	
	中标或成交供应商合同签订方式
	平顶山市公共资源交易中心电子交易系统在线签订。

	27
	落实政府采购政策
	按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号、《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）及《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（平财购【2022】8号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的要求，财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库）[2017]141 号规定，对小型、微型企业及监狱企业产品的价格给予10%～20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，扣除比例为：小型企业扣除20%，微型企业扣除20%，监狱企业20%，残疾人福利性单位20%。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。根据上述要求计算得出的价格仅限于评标时使用，对成交价格没有任何影响。投标人若不符合上述规定的或不能提供有效的证明资料，评标委员会将按照评标方法及标准中规定的方式计算。同一投标人，中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

	27
	政采领域优化营商环境相关政策
	一、落实四个“一日办”精神：

按照《平顶山市财政局关于压减政府采购各环节时限 进一步优化政府采购营商环境的通知》（平财购〔2021〕34号）通知，落实四个“一日办”精神：

（1）在评审结束后1日内确定采购结果，同时对中标单位发出中标或成交通知书，并在网上进行公告；

（2）中标或成交通知书发出后，1日内与中标或成交供应商签订合同，合同签订当日完成合同备案工作；

（3）政府采购项目供应商履约完成后，采购人应在供应商提出验收申请1个工作日内完成验收，同时在平顶山市政府采购网发布验收结果公告；

（4）验收合格具备付款条件的项目，采购人要在1个工作日内按照合同约定支付项目资金。

注：签合同需法定代表人携带本人身份证（如为授权委托人，则携带法定代表人授权委托书及本人身份证）、单位公章、合同纸质版本一式六份及合同电子版。

二、维护企业在政府采购活动中的知情权

采用公开招标采购方式的政府采购项目，在公告中标结果的同时，对未通过资格审查的投标人，采购人或者采购代理机构应告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。采用竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购方式的政府采购项目，对供应商未实质性响应的文件按无效响应处理的，采购人或者采购代理机构应当告知供应商原因。

三、提供中小企业声明函格式

在采购文件中，采购代理机构应按照财政部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知精神（财库〔2020〕46号）提供中小企业声明函格式。

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第四条：在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

四、推广政府采购合同融资

要求采购人和代理机构将“政府采购合同融资告知函”写入招标文件，鼓励中标供应商凭借采购合同申请贷款，助力解决中小企业融资难、融资贵的问题。

	28
	落实绿色产品（节能产品、环境标志产品）优先采购政策。
	采购人、采购代理机构在编制采购文件制定评审规则时，采用综合评分法的项目，对技术和价格给予一定幅度的加分：一是在价格项中，可以对绿色产品给予价格总分值3%-5%幅度不等的加分；二是在技术中，可以对绿色产品给予技术总分值3%-5%幅度不等的价格。采用最低评标价法，最低成交价的采购项目，对绿色产品可以在评审时对其投标价格给予2%-5%不等的价格扣除。一个产品，既属于优先采购的节能产品，又列入环境标志产品清单中，在评审规则中可以设置重复加分，也可以只算其中一个，这个权力有采购人掌握，应在采购文件中注明。上述政策应当在评审办法中注明确定值。

1、根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库〔2005〕366号文件的有关要求，投标人本次投标活动中，所投设备如果涉及到无线局域网和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。

2、本项目优先采购节能产品，投标人投标产品若属于“节能产品政府采购清单”范围的，应当提供相关有效证明材料，否则不予认可。

3、本项目优先采购环境标志产品，投标人投标产品若属于“环境标志产品政府采购清单” 范围的，应当提供相关有效证明材料，否则不予认可。评标时涉及环境标志产品的将按《环境标志产品政府采购实施意见》(财库 [2006]90号)的规定执行。

	29
	同一品牌相关问题
	核心产品：包一：电脑、数控VR设备、人形机器人；
本项目采用最低评标价法，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。评审得分相同的，按照投标报价低的获得中标人推荐资格。投标报价也相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

	30
	本项目所属行业
	包一主要是硬件设备所属行业为工业产品（行业属性划分参照关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号）

	31
	其他需要补充的内容

	31.1
	河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

	31.2
	1、依据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》2023年第1号规定：自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求后，方可销售或者提供。

2、根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。

3、根据《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）规定，采购人优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

4、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。

5、其它未尽事宜，按国家有关法律法规、政策执行。


二、总   则
说明

1、根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行招标。

2、“采购人”平顶山职业技术学院。

3、“采购代理机构”系指河南言禧工程管理服务有限公司。

4、“供应商”系指向采购人提交响应性文件的企业。

5、“成交供应商”系指由谈判小组评审确定的取得与采购人签订合同资格的供应商。

（二）谈判文件

1、适用范围：本政府采购竞争性谈判文件仅适用于本次竞争性谈判文件中所叙述的项目。

2、竞争性谈判文件的澄清或修改

采购代理机构对竞争性谈判文件作出必要的澄清或修改的内容须在递交响应性文件的截止时间前，在电子交易系统中发布。澄清和修改的内容将构成竞争性谈判文件的组成部分。

（三）响应性文件的编写

供应商应按竞争性谈判文件的要求准备响应性文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其报价对竞争性谈判文件作出实质性响应，否则其谈判资格有可能被谈判小组否决。

1、报价语言及计量单位

1.1供应商和采购代理机构就竞争性谈判交换的文件和来往信函使用中文。

1.2除竞争性谈判文件的技术规格中另有规定外，响应性文件中所使用单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

2、响应性文件组成

详见“第五章响应文件格式”

3、响应性文件的递交

3.1供应商应按竞争性谈判文件中提供的响应性文件格式要求制作。

3.2供应商所上传的电子化响应文件，应通过平顶山市公共资源交易中心投标文件制作系统制作，经过签章和加密后生成的电子版响应文件。
3.3电子化响应文件应在响应文件递交截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至响应文件递交截止时间止，仍未上传成功的电子化响应文件将不予接收。

注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化响应文件无法上传的，供应商应在响应文件递交截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，响应文件未在响应文件递交截止时间前成功上传的，其响应文件不予接收。

4、响应性文件的澄清

对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，谈判小组可以在电子交易系统中要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者纠正应当在谈判小组规定的时间内在系统中作出答复，并不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。
（四）谈判报价

1供应商必须对采购范围内的全部货物和服务进行报价，只投其中部分货物和服务的响应文件无效。

2全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3投标报价由供应商自主报价，但不得低于成本竞争。投标报价应包含竞争性谈判文件要求供应商承担的所有费用，包括所需设备的制造、运输、安装、调试、验收、保修、技术培训、售后服务、招标代理服务费等内容，满足本项目所涉及的全过程费用，投标时任何估算错误和漏项风险，一律由供应商承担。

4所投货物如与竞争性谈判文件中的规定要求不一致，应填写“商务和技术偏差表”，并逐项、逐条说明偏离情况，但不得有负偏离。

5供应商每次报价只能提出一个不变价格，采购人不接受任何选择价。

6供应商的投标报价理解为完成本项目的所有费用，供应商按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用。供应商的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

7、报价错误的修正

7.1 当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，应以标出的合价为准，并以此修改单价。

7.2如果大写的金额和小写的金额不一致时，以大写的金额为准。

（五）供应商资格要求

见供应商须知前附表。

（六）谈判有效期

1、自响应性文件提交之日起，有效期为60日历天。

2、特殊情况下，在谈判有效期满之前，采购代理机构可以以书面形式要求供应商同意延长谈判有效期。供应商可以书面形式拒绝或接受上述要求。

（七）谈判费用

无论谈判结果如何，供应商自行承担自己所有与参加谈判活动有关的全部费用。

（八）投标保证金（本项目不收取）

（九）谈判、成交

1、谈判小组

1.1谈判小组构成：由采购人代表和抽取评审专家组成，成员人数为3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。（注：上述规定为一组评标专家组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但每个标段只能由一组专家评审）

2、谈判程序

2.1初步评审：评标委员会依据初步评审规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，投标（响应）文件无效。初步评审内容见下表：

	初步评审

	条款号
	评审因素
	评审标准

	资格评审标准
	符合 “供应商须知前附表”中供应商资格要求

	形式

评审

标准
	供应商名称
	与营业执照一致

	
	响应文件签字盖章
	符合谈判文件要求

	
	响应文件格式
	符合第五章“响应性文件格式”的要求

	
	报价唯一
	每轮报价只能有一个有效报价

	响应性评审标准
	谈判报价
	符合招标文件中规定

	
	采购内容及要求
	满足招标文件第四章“采购内容及要求”规定

	
	交货期
	符合招标文件中规定

	
	质保期
	符合招标文件中规定

	
	质量标准
	符合招标文件中规定

	
	谈判有效期
	符合招标文件中规定

	
	采购人不能接受的条件
	谈判响应文件中没有采购人不能接受的条件


2.2、谈判：对通过初步评审的供应商，进入本次谈判程序。

2.2.1谈判小组在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判文件有实质性变动的，谈判小组应当通知所有参加谈判供应商。

2.2.2本次谈判进行2 轮次报价。响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价，否则将被视为未实质性响应竞争性谈判文件。供应商的第二轮报价（最终报价）将在《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》系统进行，请各供应商代表及时关注系统信息，在规定的时间内进行报价，谈判报价以供应商的最后一轮次报价为准。

2.2.3谈判小组认为排在前面的成交候选供应商的最低报价或某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，谈判小组可以取消该供应商的成交候选资格，按顺序由排在后面的供应商递补，以此类推。

2.3、编写评审报告

2.3.1谈判小组评审完成后，应当从质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求的投标人中，以谈判最终报价由低到高的顺序推荐3名成交候选人，并编写评审报告。

2.3.2评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

3、确定成交供应商

采购人应当在收到评审报告后1日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性谈判文件实质性响应要求，按照最终报价最低者的原则确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的单位为成交单位。

除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，成交供应商无正当理由拒不与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选单位为成交单位，也可以重新组织招标。

4、成交通知

4.1成交结果将在相关媒介上公示。

4.2在成交结果公示结束规定时间内，成交商应领取成交通知书，未按时领取的视为自动放弃。在发出《成交通知书》的同时，成交结果通知未成交的竞谈商。

4.3《成交通知书》将作为签订协议的依据。

5、签订合同

5.1成交竞谈商按《成交通知书》指定时间、地点与采购人签订采购合同。

5.2采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起1日内，根据谈判文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成的损失的，成交供应商还应当予以赔偿。

5.3如成交竞谈商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交内容的，将取消其成交资格。

5.4发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，采购人给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

  合同条款及格式

平顶山职业技术学院河南省工业互联网虚拟仿真实训基地二期项目
合

同

书

项  目  名  称：平顶山职业技术学院河南省工业互联网虚拟仿真实训基地二期项目 
甲方（购货方）：  平顶山职业技术学院              
乙方（供货方）：                                  
签  订  时  间 ：     年     月     日

采 购 合 同 书

甲方（购货方）：                           

乙方（供货方）：                           

甲、乙双方根据             采购项目，项目编号：           的中标通知书和招、投标文件，经双方协商一致，达成以下合同条款： 

第一条 本合同的总金额为人民币：         ，该价格已经包含设备本身及其所有配件的采购、各项税金、利润、设备安装、调试、保险、培训、运输、装卸、售后维修服务以及供方人员差旅费等全部费用。设备清单、价格、名称如下： 

	序号
	名称
	品牌、型号规格
	数量
	单价（元）
	总价（元）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	本合同总价（人民币，元，含税）：￥        元（大写）：              

本合同总价包括但不限于设备的供货、送货、相关保险及增值税、安装、调试、试用、验收、鉴定、培训、售后服务及相关伴随服务等费用。该价格为固定价格，在合同有效期内，甲方不承担因各种因素所导致的设备的制造成本上升而产生的价格上涨风险。


第二条 产品质量要求
1、质量标准:                                   

2、乙方必须保证所供产品是原厂制造生产的、全新的合格产品；

3、如相关产品需要进行安装调试，则由乙方负责进行安装调试后再交付给甲方，以保证甲方的正常使用。

第三条 质保期
1、产品交付后36个月保质期，质保期间如产品有质量问题，乙方无条件负责退换。

2、如果乙方知道或者应当知道所出卖产品存在质量缺陷,所承担的质量保证期限不受前款质量负责期限的约束，应依法承担相应责任。

3、乙方应保证产品不存在任何权利瑕疵，不会发生侵犯第三方知识产权等权利，若发生损害第三方权利时，乙方承担由此产生的法律责任。 

第四条 包装标准、包装物的供应与回收
1、包装标准符合规定。                 

2、包装物由乙方提供。

3、包装物的回收不由乙方负责。

第五条 采购产品的附（配）件、工具数量及供应办法：按各个产品所附各备件、工具清单执行，随货物一并送到。

第六条 采购产品所有权自  交付使用  时起转移，但甲方未履行支付价款义务的，采购产品属于  乙方  所有。                    

第七条 交货要求和费用负担：
1、交货地点：平顶山职业技术学院院内指定地点。
2、交货期限：合同签订后       个日历天内交货。

3、货物交货的运输方式和费用均由乙方负责。

第八条 检验标准、方法、地点及期限：
1、检验标准:按本合同第二条质量标准进行检验。

2、验收方式:

（1）货物到货时，包装必须完好无缺,产品规格型号、产品种类、数量等符合合同要求。

（2）到货后，甲方会同乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌规格型号、配件等与本合同的约定是否相符，查验无误后，出具收到凭证，乙方持凭证作为结算依据。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品牌、规格型号等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。 

（3）在交货的同时应向甲方提交产品合格证等产品质量证明文件、说明书、保修凭证等相关资料。 

（4）如双方对产品的质量有争议的,由共同确认的检验机构对封存的样品进行检验,并以该检验机构的检验结果作为确认产品质量的依据。如检验结果不符合合同约定的质量标准,检验费由乙方承担;符合质量标准的,检验费由甲方承担。

第九条 结算及支付

1、结算支付方式：在签订合同之日起10日内甲方需向乙方支付合同款的30%的预付款，乙方供货安装调试完毕，甲方试用无质量问题，经甲方验收合格后，乙方开具普通商业发票，甲方向乙方支付剩余货款70%。
如因特殊情况，发生延期付款的，经过双方友好协商后甲方可以延期结款。

2、乙方确认收款账户如下：

账户名称：                      

账户号码：                      

开户银行：                       

第十条 合同的变更与解除  

1、合同履行中，如甲方要求变更或解除合同，则应于合同约定交货日 3 天之前以书面形式通知乙方。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效。 

2、甲、乙双方任何一方非依法定事由或约定擅自解除合同的，须向另一方偿付合同总金额 10％的违约金。 

第十一条 违约责任 

1、除本合同另有规定外，合同双方必须完全履行本合同，否则，应承担相应的违约责任。 

2、乙方逾期供货的，乙方每日应当按总货款金额的千分之四的标准支付给甲方违约金；若此违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应当另按甲方损失的10%向甲方支付违约金。逾期交货超过30日的，甲方有权单方面解除本合同，乙方应向甲方支付货款总额的30％为违约金。 

3、因为货物的包装、品种、型号、规格、质量、数量等问题致使未通过交货清点的，视为乙方未完成交货，因此造成逾期交货的，按照本合同上述逾期交货的有关约定执行。 

4、因为产品质量问题致使没有通过验收的，乙方应立即无偿换货，最终交货时间以换货产品交付并验收合格时间为准。 
第十二条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决；协商或调解不成的，提交       仲裁委员会仲裁解决。

第十三条 本合同于      年     月    日签订，自双方签字、盖章之日起生效。

第十四条 本合同一式     份，甲方执    份，乙方执    份，具有同等的法律效力。

甲方(公章): 平顶山职业技术学院   乙方(公章):                      

甲方代表人(签字):                乙方代表人(签字):                

年     月   日                 年    月    日

本合同样本甲乙双方可根据项目实际情况进行调整。

采购内容及要求

包一：

一、采购清单

	序号
	设备/服务
	需求简述
	数量
	单位

	1
	教学资源管理
（老师端）
	包含教学管理、课程管理、实训管理、考试管理、实训成绩管理等教学管理需求模块。
	1
	套

	2
	在线学习服务
（学生端）
	学生通过在线学习服务模块，可以学习老师发布的课程资源，进行线上考试等。
	1
	套

	3
	数控预置课程
	包含数控数控认知，G代码编程、车床实训、铣床实训、加工中心实训等课程资源。
	1
	套

	4
	焊接预置课程
	包含焊接手法训练课程、焊接初级实操课程、焊接中级实操课程、焊接高级实操课程及案例指导书等课程资源。
	1
	套

	5
	VR课程资源
	VR课程资源包括安全教育认知、机床种类认知、机床结构认知、机床拆解等内容。
	1
	套

	6
	立式VR数控教学一体机（V3）
	立式VR数控教学一体机，适用于实训车间和教室场景，可接入的VR头盔，配合触控式数控操作平板，内置多种数控系统面板，支持面板横竖屏切换，实现车床、铣床、加工中心、雕刻机等机床的加工仿真。
	2
	台

	7
	VR头盔
	安装在的立式VR数控一体机内。在VR课程资源及VR仿真加工的场景下使用。
	2
	套

	8
	VR焊接实训一体机
	虚实结合半实物焊接仿真设备，配合VR头盔，可实现焊接手法训练、手工焊条电弧焊、CO2焊、MIG焊、MAG焊、氩弧焊等焊接方式的仿真实训，内置焊接基础认知、安全教育、焊接设备认知等内容沉浸式学习内容。配套VR头盔
	1
	台

	9
	四足机器狗
	适配工业互联网实训教学，高自由度仿生运动平台，搭载多传感与强算力拓展模块，全地形运动性能优异，开放二次开发接口，支撑机器人、智能感知类课程实操实训，原厂质保
	1
	台

	10
	人形机器人
	适配工业互联网实训，人形机器人尺寸重量达标，整机≥29 自由度，大角度高扭矩关节配双编码器风冷散热；搭载 3D 激光雷达、深度相机，双大容量电池续航 2 小时，8 核 CPU 搭配 100Tops 拓展坞，全层级开放二次开发，内置舞蹈手势动作、具备越障能力，原厂质保
	1
	台

	11
	智造仿真工作站
	处理器综合性能不低于 Intel 酷睿 I5-14400，独立显卡图形性能不低于 RTX3050，配套 760 及以上芯片主板、16GB DDR4 内存、≥512GB M.2 固态、多规格扩展槽与 USB 接口、500W 及以上电源、23.8 英寸及以上 1080P 显示器、抗菌防水键鼠
	51
	台

	12
	配套桌椅
	电脑桌桌面采用 25mm 厚 E0 级国优板材、ABS 封边，搭配 1.2mm 厚环保静电喷涂金属脚架，带主机箱位、出线孔及隐私挡板，方凳采用 1.2mm 厚金属架搭配 2.5cm 厚 E0 级环保饰面板凳面，带静音脚垫
	56
	套

	13
	实施服务
	软硬建设设备的安装、调试服务及所需材料。
	1
	项


技术要求

	序号
	设备/服务
	技术参数
	数量
	单位

	1
	教学资源管理（老师端）
	一、系统架构与技术要求
1、系统应基于容器化技术构建，以实现快速部署，采用前后端分离架构，确保系统的高效性和可扩展性。
2、使用关系型数据库存储结构化数据，支持事务处理以保证数据一致性。对课程资源、用户信息核心数据进行索引优化，提高查询效率。
3、系统提供对接接口，支持实践考核结果推送、图片和视频推送、课程信息查询等功能。
二、用户角色与权限管理
▲1、系统支持四级用户角色架构，分别为运营管理员、学校管理员、教师、学生，每种角色具备独立且精细化的权限功能，角色权限不重叠、可管控。（提供软件功能截图）
2、运营管理员权限：具备客户管理、系统信息配置、多客户数据备份还原、定时任务管理等功能，负责创建客户及学校管理员账号。

3、学校管理员权限：具备基础信息管理（学年、学期、院系、班级、教师、学生信息）、教务管理、设备管理、监控运维等功能，支持用户信息批量导入导出。

4、教师角色权限：支持课程的创建、编辑、发布、撤销发布及归档；具备课程基础信息维护、章节管理、课件上传、作业布置与批阅、考试创建与阅卷、成绩发布等功能。

5、学生角色权限：支持课程学习、章节作业提交、在线考试参与、成绩查询等功能；可添加公开课程，查看课程学习进度及实训报告。
三、教学资源管理

（一）基础管理
1、支持学年、学期、批次三级联动管理，三者信息相互关联，确保教学安排的连贯性与数据一致性。

2、支持三级树形结构院系管理（院系-专业-班级），可添加一级院系及多级子级（专业/方向），支持班级信息关联维护；支持批量导入导出。
3、支持教师基础信息管理，包含教师工号、姓名、性别、职称、所属院系、主讲课程、联系方式等字段，支持添加、编辑、删除操作；支持批量导入导出。
4、支持学生基础信息管理，包含学号、姓名、性别、班级、联系方式、证件信息等字段，支持添加、编辑、删除操作；支持批量导入导出。
（二）教学管理
1、系统支持标准化科目管理，可创建、编辑、删除科目，科目信息包含名称、唯一编码、类型（理论/实验/理论+实验）、负责人、是否公开、学分、学时等核心字段，支持批量导入导出科目数据。
2、支持在科目下创建、编辑、删除知识点，知识点名称唯一，支持按知识点名称模糊查询，关联试题数量实时统计。
3、课程创建功能支持教师手动创建课程，支持编辑、删除、发布、撤销发布、归档等状态管理。
4、课程基础信息编辑功能支持修改课程名称、课程类型（理论/实验/理论+实验）、指定主讲教师与助教、上传课程封面，填写课程简介、学分、学时等信息。
5、支持PPT、Word、PDF、视频、音频等多媒体课件类型；实验模块支持教师添加实操考试相关文件作为作业或考试供学生下载。
6、课程作业功能支持在课程章节中进行，允许从题库中选取测验内容，支持单选题、多选题、判断题、填空题、简答题等多种题型，并支持新增题目同步至题库。
7、上课学生功能支持通过校级组织架构选取多专业、多班级学生组建虚拟实训班。
8、成绩占比功能支持自定义配置平时成绩、考试成绩占比；考试成绩可进一步划分理论考试、实验考试占比，支持设置补考成绩折算比例。
（三）考试管理
1、题库管理模块支持多层级的题库分类功能，支持以知识点为单元组织和管理试题。支持单选题、多选题、判断题、简答题等题型，支持教师手动录入试题或批量导入试题。
2、试卷管理模块支持教师创建并管理试卷功能，支持“随机组卷”等组卷方式，可设置题型分值、题干异序、选项异序，灵活选取题库试题生成试卷。
3、考试管理模块支持教师创建理论考试、实验考试，支持关联指定试卷，设置考试时间、考试时长、考试对象、取分方式等信息，支持发布/撤销发布考试。

（四）设备管理
▲1、支持所有实训设备类型统一管理，支持设备信息的添加、编辑、启用/停用、重置密钥、删除及批量导入导出操作。（提供软件功能截图）
2、设备基础信息管理需包含设备编号、设备名称、产品类型、所属分组、使用状态等核心字段，支持自定义设备标识及备注信息。
3、支持自定义设备分组创建，可根据实训场景、设备类型、所属院系等维度设置分组名称，分组信息支持编辑、删除操作。

▲4、支持设备注册码机制，学校管理员可创建含失效时间的注册码，设备通过注册码自主接入平台，注册码支持编辑失效时间、删除操作，保障接入安全性。（提供软件功能截图）
5、设备登录需通过设备编号+密钥验证，支持密钥重置功能，重置后原密钥失效，需重新配置登录信息。

▲6、支持设备在线状态、运行状态、设备版本、更新时间等信息实时监控，在线设备以高亮标识区分，支持按设备编号、名称、产品类型、分组等条件模糊查询。（提供软件功能截图）
7、支持设备操作日志追溯，记录设备登录、状态变更、升级等关键操作，日志可按时间、操作类型筛选查询。
▲8、支持实训设备升级包统一管理，可导入OTA升级包（适配设备产品类型），支持升级包下载、删除操作。（提供软件功能截图）
	1
	套

	2
	在线学习服务（学生端）
	（一）课程学习
1、支持学生查看自己学习的所有课程列表，支持按课程类型进行筛选，并支持自主添加课程完成学习。
2、理论课程学习模块支持学生直接观看理论视频、讲义、实验指导书等内容。
3、实操课程作业功能支持在线进行实训，作业内容与仿真系统同屏显示，学生边看操作要求边进行实训。
▲4、支持学生从作业或实训考试的附件中下载预置的标准件、G代码等资源。（提供软件功能截图）
5、我的作业模块支持在课程学习中进行章节随堂练习，支持在学生提交练习后显示标准答案。

6、我的考试模块支持支持学生参加所学课程的理论考试、实操考试及查询考试结果。
（二）在线考试服务
1、支持多种考试形式，包括在线考试、随机抽题考试等。
2、考试过程支持防作弊功能，采用全屏考试模式，设置考试倒计时，倒计时结束后自动提交试卷，支持禁止切屏操作。
3、考试结束后支持客观题自动评分，主观题支持教师在线批阅；支持自动统计考试成绩、班级平均分、最高分、最低分。
4、支持考试结果的查询和导出，支持教师和学生查看成绩。
	1
	套

	3
	数控预置课程
	一、《Fanuc车床基础操作》

1.基础操作

2.手轮模式

3.手动模式 

4.MDI模式

5.回零

6.对刀

 基本要求：包含操作指导手册、实验指导书等教学资源。

二、《Fanuc铣床床基础操作》

1.基础操作

2.手轮模式

3.手动模式 

4.MDI模式

5.回零

6.对刀

 基本要求：包含操作指导手册、实验指导书等教学资源。

三、《西门子840D基础操作》

1.基础操作

2.手轮模式

3.手动模式 

4.MDI模式

5.回零

6.对刀

 基本要求：包含操作指导手册、实验指导书等教学资源。

四、《数控铣床实训（FANUC-0iM）》        

1.数控编程基础

2.数控铣床编程基础

3.零件平面铣加工

4.直线加工案例-字母A加工

5.弧形加工-字母B加工

6.圆弧轮廓铣加工

7.三叉星徽加工

8.刀具半径补偿

9.圆弧轮廓SP加工

10.UG刻字基础编程加工  

基本要求：包含实验指导书、G代码源码等教学资源。 

五、《数控车床实训（FANUC-0iT）》

1.G/M/T指令列表

2.简单的阶梯轴

3.调用子程序实现阶梯轴加工

4.零件外径切削固定循加工

5.零件外径复合循环加工

6.零件端面复合循环加工

7.子弹头零件加工

8.车床数控加工（含完整操作步骤）

9.零件螺纹切削循环加工

六、《数控加工中心实训（SINUMERIK-840D）》

1.基座零件加工-联动加工

2.基座2零件加工

3.五轴桨叶加工-联动加工

4.五轴桨叶加工-RTCP

5.叶轮加工-RTCP

七、《技能大赛多轴加工实训（辊压模具）》

1.上盖零件加工

2.左侧板零件加工

3.底板零件加工

4.右侧板零件加工

5.从动轴零件加工

6.主动轴零件加工
	1
	套

	4
	焊接预置课程
	一、《焊接实训安全教育课程》

1.焊接安全；2.焊接安全操作要点；3.焊接劳动保护；4.常见的焊接安全事故；

二、《焊接设备及工具认知课程》

1.焊接设备维护和保养；2.焊条电弧焊设备认知；

3.CO2焊接设备认知；4.CO2焊接设备常见故障排除

5.氩弧焊焊接设备认知；6.氩弧焊焊接设备常见故障排除

三、《焊条电弧焊实训》

1.焊条电弧焊基础；2.焊条电弧焊设备及工具；3.焊条电弧焊的起弧操作；

4.板平敷焊；5.T形对角焊；6.横焊、平焊、立焊、仰焊；

7.管板对接焊；8.管管对接焊

四、《CO2焊焊接实训》

1.CO2焊理论介绍；2.CO2平焊、立焊、横焊、仰焊；

3.CO2管管水平焊；4.CO2管管垂直焊

五、《氩弧焊焊接实训》

1.氩弧焊理论介绍；2.氩弧焊平焊；

3.氩弧焊管管水平焊；4.氩弧焊管管垂直焊
	1
	套

	5
	VR课程资源
	一、《数控实训安全教育》
安全教育包括安全常识、机床日常维护、维修与保养、事故案例分析、在线考核等5大模块，采用VR技术构建沉浸式课程体验。在线考试支持随机题库生成、结果反馈。
▲1、展示普车安全事故案例、台钻安全事故案例和镗床安全事故案例，学生可通过交互操作模拟安全事故的发生，以加深学生记忆。（提供视频演示）
二、《机床种类认知》
采用VR技术构建沉浸式学习场景，分类展示常见机床类型（包含普通车床、数控铣床、加工中心等），支持结合三维模型进行详细讲解。设置交互式功能演示模块，支持学生通过VR设备操作虚拟机床，观察其工作原理和功能特点。
▲1、展示普通车床、铣床、加工中心的机械构造，并支持语言和文字讲解。设置互动式认知练习模块，系统会根据学生选择的部件，语音讲解部件的功能，便于学生加深对机床结构的理解。（提供视频演示）
三、《机床结构拆解与装配》
包含普通车床、数控车床、数控铣床的虚拟拆解与装配，支持按顺序拆解和重新组装，设置错误反馈机制。普通车床支持整体拆解和主要结构拆解，拆解层级精细到三级。
▲普通车床的拆解与装配：将普通机床打散，按顺序拆解和重新组装。支持三级拆装练习：整体→部件、部件→组件、组件→零件三级拆装练习，满足不同层次的学习需求。（提供视频演示）
四、《机床维护保养》
采用VR技术构建沉浸式维护实训场景，涵盖普通车床的全方位保养作业，支持学生在虚拟环境中执行标准化维护流程，包含普通车床的润滑保养、更换磨损刀具、电气系统检查等常见的日常保养内容，培养规范操作习惯和安全意识。
五、《普通车床加工演示》
▲采用VR技术构建真实车削加工场景，提供普通车床核心操作训练，包含大小手轮控制、自动进给控制、尾座顶针定位等常用功能。系统通过语音、文字指引和动画演示三重引导，辅助学生按照标准工艺流程完成虚拟加工操作。加工过程实时模拟机床坐标位移，加工结果应根据机床移动量实时变化。支持外圆车削、端面车削、切槽切断等多种典型工序，可呈现至少3种差异化的车削加工成果形态。（提供视频演示）
六、《三轴加工中心加工演示》
▲采用VR技术构建真实数控加工场景，支持在VR模式下进行三轴加工中心基础操作训练，涵盖机床回零、手动进给、MDI模式换刀指令输入执行、自动模式程序运行等核心功能。系统通过语音指令与文字提示双重引导，辅助学生按标准数控工艺流程完成虚拟加工操作。特有半透明透视模式，可直观展示丝杠传动机构、刀库换刀系统及主轴拉刀松刀装置的内部机械原理，动态呈现滚珠丝杠的传动过程、机械手的换刀动作逻辑、刀库的选刀定位机制以及主轴刀具夹紧松开结构，帮助学生深入理解数控机床的机械构造与运动机理。（提供视频演示）
	1
	套

	6
	立式VR数控实训一体机V3
	一、硬件配置
1、外观尺寸：≥1500mm×770mm×1860mm；重量：≤300KG；
2、处理器性能主频不低于2.5GHz，内存≥16G、显存≥8G，主屏支持触摸、具备VR头显接口；
▲3、为了给学生提供的类似真实机床的操作体验，仿真显示屏须采用垂直方向布局，支持触控操作，可通过手势进行放大，旋转等操作，屏幕尺寸≥43英寸。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
二、开放式数控系统：
▲1、配置独立数控系统，为确保数控系统具备足够的计算能力和稳定性，应采用独立硬件架构（X86或ARM），内存不低于4G；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
▲2、数控系统应配置高分辨率触控屏，支持多点触摸操作，具有快速响应和高灵敏度。屏幕支持电动旋转功能，可根据设备的横竖屏布局智能调整显示方向，确保在不同操作环境下提供最佳的用户体验。（提供视频演示）
3、系统具备兼容性与扩展性，支持多种主流数控操作面板，支持通过接收仿真软件的指令进行操作面板的切换，兼容两轴、三轴、四轴和五轴加工中心控制器代码（如G代码、M代码）。支持扩展连接真实机床并进行控制。
4、系统具备高精度控制，配备六轴手轮，提供0.001mm的微调精度和线性反馈功能，确保精密加工时的操作精度。
5、支持五轴联动加工功能，具备实时角度偏置控制（RTCP）功能，支持复杂曲面和高难度零件的高效加工。
6、支持多种操作模式，包括手动模式（MDI）、自动模式（AUTO）和EDIT编辑模式，满足不同场景下的需求。支持断点续加工功能（PMC），支持在修改程序后从断点继续执行，提高实训效率。
7、支持刀具与补偿管理功能，配备刀具长度补偿（TLO）和半径补偿（THC）功能，支持多把刀具的参数设置。刀具数据库支持自定义管理和快速调用，优化加工效率。
8、内置多重安全保护功能，包括超程报警、紧急停止按钮等。支持碰撞检测功能，实时监测刀具与工件的位置关系，防止加工事故。
9、支持数控操作面板定制化功能，支持根据学校实际机床按键布局调整数控操作面板元素（如按钮、菜单、工具栏）的位置和显示内容。
10、数控系统支持操作记录采集功能，支持实时记录操作人员的按键行为、加工程序选择、加工时间等信息，并上传至实训教学平台，便于教学评估和数据分析。
▲11、为了便于学生操作，可根据数控仿真系统中选择的机床，加载不同的数控面板，支持面板手动调整，加载对应的面板并记忆；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
12、数控系统具备便捷的网络与通信功能，支持以太网接口和无线网络连接（Wi-Fi），支持数控系统和数控仿真软件间的远程控制和数据传输。

▲13、数控系统支持远程控制，通过网络可远程控制主轴启停、冷却液启停、模式切换、手动控制运动、进给率百分比控制以及程序启停等。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖产品制造商公章）
三、VR数控模拟软件
1、支持多机型仿真模拟，内置多种机床类型，包括车床、铣床、三轴加工中心、四轴加工中心、车铣复合机床、AC五轴加工中心、BC五轴加工中心等。
2、支持一比一还原真实机床的运动机构，包括线性运动、旋转运动、换刀结构运动、刀具刀柄、工装夹具及对刀仪器等。
3、仿真系统支持场景缩放、平移和旋转，提供侧视图、正视图、正交视图、透视视图、窗口视图等多种视图模式切换。
4、支持触摸操作和键鼠控制，满足不同用户的使用习惯。
5、内置高品质渲染和运动控制引擎，精准模拟机床轴的移动、切削和加工过程，支持碰撞报警功能。
6、加工过程中发生干涉时，系统以声效、视觉提示并停止程序运行。
7、支持模拟真实加工过程中的切屑生成及毛坯状态变化，支持退刀距离判定和撞刀次数统计。
▲8、为了提高学生学习兴趣，仿真系统须支持VR模式和3D模式切换，支持 VR 模式和 3D 模式自由切换。进入 VR 模式后，用户可通过 VR 手柄在机床部件间进行空间跳转，观摩加工过程。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
▲9、为了让学生体验真实加工过程存在的风险，在铣床仿真加工过程中切换到VR模式，通过虚拟现实头盔观察加工过程，如果身体不慎接触到旋转的刀具，系统将发出类似于刀具碰撞的警示信号；（提供演示视频）
10、支持多种刀具，支持用户自定义刀具和刀柄参数，如刀具切削颜色、刀具直径长度、刀柄直径长度等。
11、具备多种对刀方法（如试切法、使用对刀仪器等），支持对刀用时记录和舱门状态判定。
12、内置光电寻边器、偏心寻边器、Z轴对刀仪等外设，具备压片、工艺板、平口钳、定心虎钳、三爪卡盘、分度头等装夹夹具；
13、冷却系统具备自动调节和手动调整功能，支持多种类的冷却液；
14、具备二维对刀功能：通过简化机床运动结构，车床聚焦XZ平面，铣床、加工中心聚焦正视图、侧视图、顶视图三个平面。专注于显示刀具、夹具和工件三个核心元素，从而实现精确的径向和轴向对刀；
15、车床仿真环境允许工件进行调头加工，而铣床和加工中心的仿真则支持工件在多个方向上的旋转功能，支持先在车床加工，加工完成后将工件导入铣床或加工中心再加工；
16、支持多轴联动加工、曲面加工和斜面加工等仿真功能。支持一次性夹持多个面的同时加工，以及通过多次装夹和翻转来实现加工过程的虚拟仿真；
▲17、为了便于老师进行实操考核，允许老师账号保存当前的工件文件为obj文件，后期成绩环节加工评分将以标准件作为基本评分依据；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
18、具备工件导入导出功能，支持从obj、stl、ply等格式导入模型文件并生成毛坯；加工完成后，加工件可导出为3D模型文件，并支持第三方软件对导出文件进行查看、测量等操作；
19、具备特征捕捉功能，测量模式下自动标注特征点，测量信息全面。支持对加工件进行剖视图展示，并支持一键测量长度、倒角、圆弧等参数，测量精度达到0.001mm；
▲20、支持实操考试过程实时录屏，录屏过程中具备防切屏功能。（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖公章）
21、内置考核评价模块，支持从加工过程和结果两个维度对学生实训情况进行综合判定。
22、支持记录实操考试过程中的关键数据，包括对刀操作、加工次数、机床清洁状态、撞刀次数及加工结果等，并支持基于这些数据自动进行评价。
23、具备高度逼真的虚拟加工环境，帮助学生熟悉机床操作流程、编程逻辑及加工工艺。
24、支持G代码导入数控系统功能，可通过入口快速导入G代码。

四、数控实训教学平台联动：

1、支持根据数控实训教学平台的考核标准，对学员的刀具选用及参数、工件选用及参数、加工工序记录等进行打分。

2、数控实训教学平台课程资源与仿真加工系统支持同屏显示，且具有隐藏功能，支持在仿真系统中实时浏览实训教学平台的实验指导书或考试题目信息，同时支持G代码下载。

3、具备考核结果与实操过程归档上传能力，可将系统自动生成的考核评价分数、实操考试全程录屏文件，同步上传至数控实训教学平台完成存储与备案；

4、支持仿真系统中实时浏览和查看数控实训教学平台中的实验指导书或考试题目信息等内容。

5、数控仿真系统可调用数控实训教学平台中的标准工件，进行工件对比，将学生加工件与标准件进行对比，并根据工件比对情况生成结果分；

6、数控系统和仿真软件支持通过数控实训教学平台实现OTA集中式在线升级，平台可统一发布升级固件与软件包，支持批量升级、实现全链路远程运维，降低实训设备现场维护成本。
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	VR头盔
	1、双眼分辨率≥3664x1920，屏幕刷新率75HZ-120HZ
2、采用菲涅尔透镜，视场角≥110°

3、瞳距支持自适应调节，最小瞳距≤54mm，最大瞳距≥74mm 
4、采用可翻转式头戴头盔
5、采用主流接口，如DP1.4，USB3.2等
	2
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	VR焊接实训一体机
	一、外观机硬件配置

（一）外观材质

尺寸：≥620mm×570mm×1350mm；

材料：烤漆钣金；

重量：≤80KG；

电源：220VAC；

功率：≤0.5KW；

（二）硬件配置

1、数据主机

配置：CPU≥2.5GHz，10核心16线程；内存≥16G；硬盘≥512G；显存容量≥8G；

2、焊枪

2.1、焊枪种类：≥3种，可用于模拟CO2焊、MIG焊、MAG焊、TIG焊和手工电弧焊等操作

2.2、焊枪支持6自由度追踪功能

▲2.3、焊枪焊条支持自动伸缩功能，并支持速度可调，范围≥0-12mm/s（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）
3、焊接件：

配套三种焊接板材、一个焊接支架和一种固定插板，可模拟多种焊接位置如对接平焊、横焊、立焊、仰焊、角接、T形对接、管管对接以及管板对接；

4、旋钮：配套三个调节旋钮，支持电流、电压、气体流量的无极调节；

5、头戴式VR设备

屏幕：≥2.5英寸

分辨率：单眼分辨率≥1440x1600，双眼分辨率为≥3K（2880x1600）

刷新率：≥90Hz

视场角：≥100度

二、VR焊接实训系统

1、包含认知学习、手法训练、实操考核、综合案例以及自定义五大模块；

2、认知学习包括安全认知、多种焊接设备认知的VR模式学习；

2.1安全操作规程：包含高空作业规范、电焊机日常维护、操作注意事项、安全穿戴要求、防火设施要求、安全注意事项、焊接场地要求、非固定场所作业规范介绍，并支持在VR模式下学习安全穿戴要求、场地检查、防火要求检查、焊机检查。
2.2 焊条电弧焊认知：包含焊条电弧焊的工作原理介绍、设备和材料介绍、操作步骤介绍，并支持在VR模式下学习焊机上各旋钮功能和组成结构、焊材介绍、常用工具介绍。
2.3 氩弧焊认知：包含氩弧焊认知的工作原理介绍、设备和材料介绍、操作步骤介绍，并支持在VR模式下学习焊机的组成结构、焊材介绍、常用工具介绍。
2.4 二氧化碳气体保护焊认知：包含二氧化碳气体保护焊认知的工作原理介绍、设备和材料介绍、操作步骤介绍，并支持在VR模式下学习焊机的组成结构、焊材介绍、常用工具介绍。

手法训练包含引弧、收弧、直线运条、锯齿形运条、月牙形运条、三角形运条等共计10焊接手法训练；

3.1引弧训练：具备引弧的基本手法训练，包括直击法引弧和划擦法引弧。支持远距离断弧和引弧过程中的焊条与焊板粘连功能的模拟和训练。

3.2直线运条训练：具备直线运条的基本手法训练，包括直线前进法和直线往复法。训练过程中支持通过智能动画引导模块进行学习，同时实时显示三方角度校准用户的错误手法，以达到训练目的。

3.3锯齿形运条训练：具备锯齿形运条的基本手法训练，训练过程中支持通过智能动画引导模块进行学习，同时实时显示三方角度校准用户的错误手法，以达到训练目的。

3.4月牙形运条训练：具备月牙形运条的基本手法训练，训练过程中支持通过智能动画引导模块进行学习，同时实时显示三方角度校准用户的错误手法，以达到训练目的。

3.5三角形运条训练：具备三角形运条的基本手法训练，包括正三角形运条法和斜三角形运条法。训练过程中支持通过智能动画引导模块进行学习，同时实时显示三方角度校准用户的错误手法，以达到训练目的。

4、实操考核支持根据各种参数设置影响焊接过程中的熔池和焊缝效果，且参数种类多、覆盖广，主要参数如下：

4.1板材材质：Q235碳素钢、Q345碳素钢、Q425碳素钢、Q500碳素钢、S304不锈钢、S316不锈钢、1050纯铝；

4.2板材厚度：2mm、4mm、6mm、8mm、10mm、12mm；

4.3对接方式：对接接头、T形接头、管板对接、管管对接；

4.4焊接方式：平焊、横焊、立焊、仰焊；

4.5焊接工艺：CO2焊、MIG焊、MAG焊、TIG焊和焊条电弧焊；

4.6参数调整：实体旋钮调整电流、电压和气体流量；

4.7耗材：J422、J507、J557、J707、A202、A302、L109等焊条，和多种规格的药皮焊丝、实芯焊丝；

5、实操场景支持虚拟叠加显示，同时可进行焊接评价和考核，提高学生学习兴趣和培训效果，提高安全性，降低培训难度。

5.1焊接操作参数的实时提醒：焊接速度、工作角度、焊接三方夹角显示、运条轨迹和高度轨迹；

5.2操作评价：焊接参数设置、焊条选择、打磨抛光、焊接速度、焊接三方夹角（焊板、焊缝、焊枪）；

▲5.3焊缝外貌评价:焊缝基础参数计算（包括余宽、余高、余宽差、余高差）、焊板变形、夹渣气孔数据、错边量、漏焊长度；（提供功能截图）
5.4焊缝质量评价:包含Ⅰ级焊缝、Ⅱ级焊缝、Ⅲ级焊缝和Ⅳ级焊缝；

5.5耗材记录：对焊接过程中的焊条使用数量、焊丝消耗长度、耗电量、气体使用量进行计算；

5.6污染记录：焊接烟尘产生量、碳排放量换算

5.7操作记录：操作过程实时录屏，操作过程可在用户中心查看

▲5.8焊条粘连：为了模拟更真实焊接场景，焊接仿真系统须具备焊条粘连功能，可模拟焊条电弧焊过程中因操作不当造成的焊条粘连现象；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）

6、场景组成：

6.1一比一虚拟焊接操作台、焊接母材、耗材、焊接固定架、焊枪、角磨机等；

6.2支持焊接角度显示、焊接速度显示、焊接路线绘制、高度起伏轨迹绘制、焊接飞溅、电弧光、焊接音效、烟尘、焊接热影响区显示等，

▲6.3支持焊前和焊后角磨机打磨，打磨效果影响焊缝的成型；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）
6.4焊板表面附加液态熔池、焊缝成型、药皮覆盖效果、随机焊渣、夹渣气孔等效果；

▲6.5支持手工激光焊接，可模拟焊接非金属材料，如聚乙烯、聚丙烯、PC等材料；（提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章）
7、实操考试过程中支持自动进行录屏监控，焊接完成后可对焊接过程中操作关键点及焊接结果进行自动评价评分。

考核内容包括：

7.1任务完成质量：包含是否成功完成，以及完成的速度和质量。

7.2材料使用效率：包含完成任务时是否使用了合适的材料，并且是否没有浪费材料。

7.3操作过程稳定性：支持判断在完成任务的过程中是否保持了稳定和一致的操作。

7.4工艺流程合规性：支持判断是否按照给定的工艺流程进行操作，并且是否遵循了所有的安全规定。

7.5成品质量：支持判断焊接完成的成品是否符合给定的要求和质量标准。

7.6自动统计和结果评价：包含完成任务的步骤、时间、焊接角度、电流和电压等数据被实时记录下来，并且通过算法进行初步的分析和评价。

8、支持铁轨无缝焊接、转向架焊接、船舶机器人焊接、石油管道手工焊、车门组装焊、船舶手工焊6种综合焊接案例场景；

9、支持焊枪位姿校准，实现虚拟焊枪与现实焊枪位姿同步；

▲10、支持自定义场景导入，实现动态添加案例场景。
▲11、支持在焊接实训场景中可自由导入自定义焊件，以满足多种焊件实训课程需求与内容。
10、配套VR头盔
	1
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	四足机器狗
	一、机械参数

1、 站立外形尺寸（长×宽×高）：≤720mm×378mm×457mm

2、 卧倒外形尺寸（长×宽×高）：≤776mm×378mm×233mm

3、整机重量（含电池）：≤18kg

4、关节自由度数量：≥12个

5、关节轴承：工业级交叉滚子轴承（高精度、高承载）

6、 关节最大扭矩：≥90N・m

7、关节运动范围：身体-45°~45°、大腿-115°~200°、小腿-159°~-47°

二、电气特性

1、关节编码器：双编码器，提供证明截图

2、散热系统：局部风冷

3、电源类型：锂电池

4、无线通信：Wi-Fi6+蓝牙5.2

5、扬声器：具备；麦克风：具备；前置灯光：具备；智能侧随系统：具备（提供证明材料）

6、GPS定位模块：具备（默认关闭，用户授权后启用）；4G通信模块：具备（默认关闭，用户授权后启用）；高清摄像头：具备

7、超广角激光雷达：≥64线工业级激光雷达（提供证明截图）

8、主控算力：≥8核高性能CPU

9、外部接口：千兆以太网×1、SBUS×1、电源输出接口

三、性能指标

1、工作环境温度：-20℃~50℃

2、空载续航时间：≥4小时（连续行走），提供证明截图

3、负载续航时间：负载≥15kg时，连续行走≥2.5小时

4、最大站立负载：≥65kg；连续行走负载：≥15kg，提供证明截图

5、斜坡行走能力：≥40°；爬楼梯高度能力：≥25cm

6、最大行走速度：≥3.7m/s（峰值约5m/s）

7、整机防护等级：≥IP54，提供证明截图

四、标准配置

1、遥控器*1；电池：（长续航版）≥1；快充充电器≥1；标配自动充电坞；深度相机≥1

2、高算力扩展坞，算力≥100Tops

五、功能与服务

1、二次开发：支持

2、智能OTA升级：支持持续升级

3、质保期限：≥1年原厂质保，提供原厂针对本项目的售后服务承诺函及授权书
	1
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	人形机器人
	1、站立状态，高≥1300mm; 宽≥450mm；厚≥200mm；折叠状态，高≥690mm；宽≥450mm；厚≥200mm

2、带电池重量≤35kg

3、▲整机自由度≥29个；单腿自由度≥6；腰部自由度≥3；单手臂自由度≥7，提供截图或检测报告等有效证明材料

4、膝关节最大扭矩≥120N.m；手臂最大负载≥3kg

5、小腿+大腿长度≥0.6m；手臂臂展>约0.45m

6、超大关节运动空间:腰部关节（Z±≥155°、X±≥45°、Y±≥30°）；膝关节（0~165°）髋关节（P±≥154°、R（-30°~+170°）、腕关节（P±≥92.5°、Y±≥92.5°）

7、全关节中空内走线，关节双编码器，提供截图或检测报告等有效证明材料

8、散热系统:局部风冷散热

9、感知传感器:需配备深度相机和3D 激光雷达

10、支持WiFi6、蓝牙5.2，支持智能0TA升级

11、标配立体声扬声器和麦克风阵列

12、充电器≥1台，智能电池(快拆)≥2块；持式遥控器≥1台、调试吊机≥1、调试线≥1

13、电池容量不得低于 9000mh；续航时间:≥2h 

14、▲二次开发:内置不低于100Tops 算力的拓展坞，支持高层和低层的二次开发，含 AI 算法及技术支持；基础算力不低于8核高性能CPU

15、▲支持底层运动开发，包含不限于底层运动参考例程、关节电机顺序、遥控器数据结构等内容；支持软件服务接口，包含不限于DDS通信接口、设备状态服务接口、基础服务接口、高层运动服务接口、里程计服务接口、音频信号服务接口等接口；支持支持高层运动开发，包含不限于RPC实例工程；手臂控制示例程序等内容，提供包含以上内容的检测报告或带官网链接的证明截图等有效证明文件

16、至少配备8个舞蹈动作，包含但不限于查尔斯顿舞蹈、跆拳道、截拳道、扭扭舞、霹雳舞、芭蕾舞等舞蹈动作，提供演示视频

17、至少具备握手、高举挥手、双手打X、胸前挥手、飞吻、鼓掌、右手平举、举左手、举右手、举双手，提供演示视频

18、拥有越障功能，提供证明材料

19、≥1.5年原厂质保，提供原厂针对本项目的售后服务承诺函及授权书
	1
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	智造仿真工作站
	1、CPU：Intel酷睿I5-14400处理器 ；

2、▲主板：不低于760芯片主板，主板自带DP、HDMI接口；

3、内存：16GB DDR4，2个内存插槽最大支持64GB；

4、硬盘：≥512GB M.2 SSD；
5、网卡：集成10M/100/1000MB自适应网卡；
6、显卡：RTX3050显卡；

7、▲扩展槽：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1、3个M.2接口(其中一个为M.2 SATA)；

8、▲接口：11个USB接口，其中前置4个USB 3.2 Gen 1、后置4个USB 3.2 Gen 1、2个USB2.0、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口，1个RJ45接口；

9、▲声卡：集成5.1声道声卡（提供前2后3音频接口）；

10、显示器：≥23.8英寸 显示器，分辨率1920*1080，；

11、机箱：标准MATX立式机箱，机箱≥15L，顶置电源开关键，方便使用；

12、电源：≥500W；

13、键鼠：防水抗菌键盘、抗菌鼠标；

14、系统：出厂预装win11操作系统；

15、▲安全应用：可通过bios将USB端口设置为仅识别键盘鼠标，不识别存储设备，且每个USB端口在BIOS有单独控制开关；（提供加盖厂家公章功能截图）

16、▲服务：提供原厂整机三年保修、三年上门服务；生产厂商在当地具有售后服务网点，可提供一周七天不间断服务，提供包含时间和地址的生产厂商官网查询截图；提供生产厂商针对该项目的售后服务承诺函。
	51
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	工作站管理软件
	1、支持批量管理终端计算机名、IP地址、分辨率、时间同步等配置信息，同时支持针对不同的终端群组设置不同的安全管控策略。

2、支持在镜像下发时时进行网速探测与策略优化，可识别终端网络速率，提前优化镜像下发策略，保障传输效率。

3、支持从服务器端对客户端发起远程开机、关机、发送通知消息、发送远程命令等指令，支持管理员对客户端远程协助排障。

4、硬件资产管理：可收集平台中所有终端硬件配置信息，包含但不限于终端名称、主板型号、CPU型号、内存容量、最近运行时间、合计运行时间、硬件变更和记录信息等。

5、硬件状态管理：可收集平台中所有终端的运行状态信息，包含但不限于终端名称、CPU温度、开机时间、硬盘信息等。

6、为避免网络端口被占用而引起的教学环境不可用的问题，支持对服务器使用的网络端口进行检测，并通过检测结果帮助管理员快速分析和解决问题。

7、终端支持多盘缓存模式，在终端固态盘容量小导致无法多镜像缓存时，支持固态盘和机械盘混合缓存载入，充分利用终端现有存储资源。

8、支持终端用户登录后自动挂载共用网盘和私有网盘，公共网盘方便存放教师和学生的共享资源，例如作业、素材等教学资源;私有网盘是仅个人账户看到是个人资料和数据，随个人账户随机漫游。

9、支持镜像本地缓存：支持将服务器镜像文件缓存至本地硬盘，支持小容量固态硬盘以增量非分区的方式缓存≥5个镜像。

10、支持对终端端口进行分类控制，包括但不限于控制所有USB接口、光盘驱动器接口、USB存储设备接口、打印机接口、1394接口、串并口接口、蓝牙驱动器接口等。

11、支持复杂网络环境及跨校区部署管理，支持客户端通过网络引导、光盘引导、U盘方式部署系统，客户端可通过VLAN、跨区域、跨互联网连接服务器并下发缓存。
	56
	套

	13
	配套桌椅
	一、电脑桌

1、桌面：采用25mm厚国优大厂板材，环保等级为E0级，饰面；具有色泽鲜明，防潮、耐磨、抗酸碱、抗弯能力强、抗污染特性；

2、封边：采用ABS封边条封边，封边严密、平整、无脱胶、表面无胶渍；

3、脚架：采用加厚金属折弯焊接脚架，管壁厚度为1.2mm，表面为环保静电喷涂工艺；

4、结构：整个脚架框架均采用1.2mm厚金属管材，结构稳定，桌面下配置一主机箱位，钢板打孔设计，方便主机散热；支撑脚架上带有上线功能，每位桌面开有出现孔。

5、单排桌、单桌前面加装金属打孔挡板，保证个人隐私性，更加人性。

二、凳子
1.架子采用加厚优质金属架焊接，表面做环保喷涂工艺，防腐蚀、防褪色、耐锈蚀、易清洁。

2.带静音脚垫，保护地板防止划伤地面。

3.椅面采用国优名牌大厂生产E0级环保饰面板，厚2.5cm，确保甲醛排放达至更高安全水平。

4、管壁厚度为1.2mm。     
	56
	工位

	14
	实施服务
	软硬建设设备的安装、调试服务及所需材料。
	1
	项


（注：投标人应在响应文件中对上述内容逐条作出明确响应或者承诺，响应或承诺内容应满足（等于或优于）上述要求。）

第五章 响应文件格式
                         （项目名称）
响 应 文 件

采购编号：   

供应商：                             （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：           （电子签章）

     年     月    日

目    录
一、谈判函

二、谈判报价表

三、法定代表人身份证明

四、授权委托书

五、分项报价表

六、商务和技术偏差表
七、资格审查资料

八、其他资料

 一、谈判函
                 ( 采购人名称）：
1.我方己仔细研究了  （项目名称、包号）        竞争性谈判文件的全部内容，愿意以人民币（大写）            （小写           元）的谈判报价；交货期           ，按合同约定完成全部合同内容，质量标准达到       。

2．我方承诺在谈判有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本谈判响应书递交的谈判报价表属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.其他补充说明在“八、其他资料”中列明。
     年
    月     日

二、谈判报价表

	供应商名称
	

	项目名称、包号
	

	首次谈判报价

	大写:              
小写:             元

	质量标准
	

	交货期
	

	质保期
	 

	谈判有效期
	

	其他说明：


供应商名称：                          （电子签章）

法定代表人或其委托代理人：            （电子签章） 

      年     月    日 
三、法定代表人身份证明
供应商名称：                            
单位性质：                               
地址：                                   
成立时间：        年         月         日

经营期限：                               
姓名：              性别：         年龄：       职务：         

系                           （供应商名称）的法定代表人。                          

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                  （电子签章）
     年       月       日
四、授权委托书
本人   （姓名）  系      （供应商名称）   的法定代表人，现委托   （姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改         （项目名称、包号）      响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：               。
代理人无转委托权，特此证明。
附：法定代表人和委托代理人身份复印件

供应商名称：                          （电子签章）

法定代表人：            （电子签章） 

            年     月    日 
五、分项报价表
	序号
	货物名称
	生产厂家
	品牌、型号
	单位
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	
	
	

	
	总报价（大写）：

（小写）：


供应商名称：             （电子签章）

      年       月       日
六、商务和技术偏差表
	序号
	采购文件章节及条款号
	投标文件章节及条款号
	偏差说明

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	……
	
	
	


供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。
供应商名称：                     （电子签章）

         年     月      日
七、资格审查资料
（一）基本情况表
	供应商名称
	

	统一社会信用代码
	

	企业类型（大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性企业）
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人 
	姓名
	
	电话
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	备注
	


供应商名称：                     （电子签章）

         年     月      日
（二）供应商需提供的资格审查资料

八、其他资料
1、中小企业声明函（货物）
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加   （单位名称）        的   （项目名称）        采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.   （标的名称）      ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元¹，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

2.  （标的名称）      ，属于   （采购文件中明确的所属行业）   ；制造商为   （企业名称）      ，从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于  （中型企业、小型企业、微型企业）    ；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚报，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（提醒：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不是则不需要提供。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。）
2、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加             单位的                     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 

供应商名称（电子签章）： 

日      期： 

（提醒：如果供应商不是残疾人福利性单位，则不需要提供《残疾人福利性单位声明函 》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。） 

《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库 2017〔141〕号）的规定： 

1. 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： 

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于 25%（含 25%），并且安置的残疾人人数不少于 10 人（含 10 人）； 

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； 

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； 

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； 

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 

2. 成交人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
3、监狱企业证明文件
1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（提醒：如果供应商不是监狱企业，则不需要提供《监狱企业证明文件》。否则，因此导致虚假投标的后果由供应商自行承担。） 

附件1
河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保,融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》(豫财购[2017]10号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构,可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件2

关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业〔2011〕300号)

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号
各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工业和信息化部　国家统计局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国家发展和改革委员会　财政部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

　　一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

　　四、各行业划型标准为：

　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

全流程电子化交易注意事项
电子化交易项目投标文件是投标人、供应商（以下简称“投标人”）通过中心投标文件制作系统制作，并经过签章和加密后生成的电子版投标文件。（电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录公共资源电子化交易系统在右上角“组件下载”中查看）制作电子化投标文件，需仔细阅读以下条款。
（一）电子化投标文件的签章
1、投标人在生成电子化投标文件后，应对电子化投标文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。
2、招标文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，投标人在进行电子化投标文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化投标文件具体制作教材请投标人通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。
（二）电子化投标文件的格式及上传投标
1、投标人所上传的电子化投标文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版投标文件包含用于投标文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.file）和用于应急补救的投标文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请投标人随身携带。
注：（1）投标人投报多个标段的，根据标段制作各个标段的投标文件后上传
2、电子化投标文件应在投标截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至投标截止时间止，仍未上传成功的电子化投标文件将不予接收。
注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化投标文件无法上传的，投标人应在投标截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。投标人应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，投标文件未在投标截止时间前成功上传的，其投标文件不予接收。
（三）电子化项目开标、解密、唱标、评标
1、电子化投标文件采用双重加密方式。开标时，首先由投标人使用CA证书，在规定时间内对其电子化投标文件进行首次解密，投标人解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对投标文件进行再次解密。
2、电子化投标文件解密异常的处理
如出现投标人的电子投标文件无法解密的情况，投标人应及时联系中介服务机构说明。投标文件解密异常，按以下步骤进行处理：
（1）首先由技术人员进行问题排查。
（2）经技术人员排查后，是投标人文件自身问题导致投标文件无法解密的，该投标文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。
（3）经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成投标文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。
3、待所有投标人投标文件解密完成后，由中介服务机构操作，对所有已解密投标文件进行唱标。
4、评标时，评标委员会对电子化投标文件有质疑的，将通过电子化交易系统对投标人发起质疑。质疑回复内容确认后，投标人的回复文件必须以经过投标人和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至评标委员会。
5、如评标委员会对需要回复的投标人回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。
6、评标时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。
