{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["【标表2】工程量清单表"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"【标表2】工程量清单表","index":0,"n_rows":126,"n_cols":7,"rows_kept":126,"merged":[[1,1,1,6],[2,1,2,2],[2,3,2,5],[4,1,4,6],[13,1,13,6],[14,1,14,5],[17,1,17,6],[18,1,18,2],[18,3,18,5],[20,1,20,6],[53,1,53,6],[54,1,54,5],[57,1,57,6],[58,1,58,2],[58,3,58,5],[60,1,60,6],[75,1,75,6],[76,1,76,5],[79,1,79,6],[80,1,80,2],[80,3,80,5],[82,1,82,6],[106,1,106,6],[107,1,107,5],[110,1,110,6],[111,1,111,2],[111,3,111,5],[113,1,113,6],[124,1,124,6],[125,1,125,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"工程量清单表"]
[null,"合同段：鲁山县尧山镇姚庄桥改建工程",{"$nulls":4},"标表2"]
[]
[null,"清单  第100章  总 则"]
[null,"子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
[null,"102","工程管理"]
[null,"102-3","安全生产费","总额","1"]
[null,"103","临时工程与设施"]
[null,"-a-1","临时道路修建、养护","公里","0.12"]
[null,"-a-2","便道拆除","km","0.12"]
[null,"103-3","临时供电设施架设、维护与拆除","总额","1"]
[]
[]
[null,"清单   第 1 页",{"$nulls":4},"共 5 页"]
[]
[]
[null,"工程量清单表"]
[null,"合同段：鲁山县尧山镇姚庄桥改建工程",{"$nulls":4},"标表2"]
[]
[null,"清单  第200章  路 基"]
[null,"子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
[null,"202","场地清理"]
[null,"202-2","挖除旧路面"]
[null,"-a","挖除20cm水泥混凝土面板(病害处理工程)","m3","138.36"]
[null,"-b","挖除各类稳定土基层","m3","194.4"]
[null,"202-3","拆除结构物"]
[null,"-a","钢筋混凝土结构","m3","538"]
[null,"-b","砖、石及其他砌体结构","m3","165"]
[null,"203","挖方路基"]
[null,"203-1","路基挖方"]
[null,"-a","挖土方","m3","370"]
[null,"204","填方路基、结构物台背回填"]
[null,"204-1","路基填筑（包括填前压实）","m3","320"]
[null,"-a","利用土方","m3","320"]
[null,"-d","借土填方","m3","1228"]
[null,"-h","结构物台背回填","m3","304.5"]
[null,"204","填方路基"]
[null,"204-1","路基填筑（包括填前压实）","m3","132"]
[null,"-d","借土填方","m3","132"]
[null,"207","排水工程"]
[null,"207-10","排水渠"]
[null,"-a","排水管","m","220"]
[null,"-b","雨水井及雨水箅子（DN800雨水管检查井做法在图集06MS201-3页14）","套","5"]
[null,"-c","包管","m3","39.6"]
[null,"209","挡土墙(基础)","m3","228.15"]
[null,"209-2","基础M10浆砌片石","m3","228.15"]
[null,"209-3","挡土墙（墙身）","m3","532.35"]
[null,"-a","浆砌片（块）石M10浆砌片石","m3","532.35"]
[null,"-b","挡土墙挖土方","m3","802.2"]
[null,"-c","运土方","m3","394.8"]
[null,"-d","泄水层","个","60"]
[]
[]
[null,"清单   第 2 页",{"$nulls":4},"共 5 页"]
[]
[]
[null,"工程量清单表"]
[null,"合同段：鲁山县尧山镇姚庄桥改建工程",{"$nulls":4},"标表2"]
[]
[null,"清单  第300章  路 面"]
[null,"子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
[null,"304","水泥稳定土底基层、基层"]
[null,"304-1","水泥稳定土底基层"]
[null,"-a","16cm4.5%水泥稳定碎石上基层","m2","2229.7"]
[null,"308","透层和黏层"]
[null,"308-1","透层(乳化沥青PC-2)","m2","2229.7"]
[null,"308-2","封层","m2","2229.7"]
[null,"309","沥青混凝土上面层"]
[null,"309-1","细粒式沥青混凝土"]
[null,"-a","5cm厚AC-13细粒式沥青混凝土上面层","m2","2063.5"]
[null,"313","路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石"]
[null,"313-1","路肩培土","m3","304.8"]
[null,"313-2","现浇混凝土加固土路肩C25砼","m3","16.5"]
[]
[]
[null,"清单   第 3 页",{"$nulls":4},"共 5 页"]
[]
[]
[null,"工程量清单表"]
[null,"合同段：鲁山县尧山镇姚庄桥改建工程",{"$nulls":4},"标表2"]
[]
[null,"清单  第400章  桥梁、涵洞"]
[null,"子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
[null,"410","结构混凝土工程"]
[null,"410-a","混凝土基础C25片石砼","m3","262.2"]
[null,"410-b","混凝土基础挖土方，自卸汽车外运5km","m3","1552.4"]
[null,"410-2","混凝土下部结构"]
[null,"-a","桥台混凝土C25片石砼","m3","91.6"]
[null,"-b","侧墙（18.98m³侧墙上为C35砼、70.8m³侧墙下为C25片石砼）","m3","89.78"]
[null,"-c","台帽C35砼","m3","10.12"]
[null,"-d","背墙C35砼","m3","9.86"]
[null,"-e","桥墩 墩帽C35砼","m3","13.02"]
[null,"-f","墩身C25片石砼","m3","181.4"]
[null,"410-4","预制混凝土上部结构C50砼","m3","143.6"]
[null,"410-6","现浇混凝土附属结构"]
[null,"416","桥梁支座","个","48"]
[null,"416-1","板式橡胶支座","dm3","122.46"]
[null,"417","桥梁接缝和伸缩装置"]
[null,"417-2","模数式伸缩装置","m","12"]
[null,"-a","护栏与护网","m3","61.28"]
[null,"415","桥面铺装"]
[null,"415-1","沥青混凝土桥面铺装","m3","17.7"]
[null,"415-2","水泥混凝土桥面铺装","m3","35.95"]
[null,"415-3","其他工程","m3","42.48"]
[]
[]
[null,"清单   第 4 页",{"$nulls":4},"共 5 页"]
[]
[]
[null,"工程量清单表"]
[null,"合同段：鲁山县尧山镇姚庄桥改建工程",{"$nulls":4},"标表2"]
[]
[null,"清单  第600章  安全设施及预埋管线"]
[null,"子目号","子目名称","单位","数量","单价","合价"]
[null,"602","护栏"]
[null,"602-3","波形梁钢护栏"]
[null,"-a","路侧波形梁钢护栏","m","40"]
[null,"604","道路交通标志"]
[null,"604-5","单悬臂式交通标志","个","2"]
[null,"605","道路交通标线"]
[null,"605-1","热熔型涂料路面标线"]
[null,"-a","热熔标线","m2","187.2"]
[]
[]
[null,"清单   第 5 页",{"$nulls":4},"共 5 页"]